{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":20,"sheets":["Indicaciones de cumplimentación","Portada-Resumen","0.- Índice","1.2.- Inst. enlace (Línea)","1.2.- Inst. enlace (Trafo)","1.3.-Protecciones asociadas","2.1.1.-Gen. combustión","2.1.2.-Gen. solar térmica","2.1.3.-Gen. solar Stirling","2.1.4.-Gen. solar fotovoltaica","2.1.5.-Gen. hidráulica","2.1.6.-Gen. eólica","2.2.-Lineas planta y evacuación","2.3.-Trafos planta y colectores","2.4.-Protecciones planta","2.5.-Gestionabilidad","3.- Avance del proyecto","4.- Identificación Empresas","1.1.- Inventario inst. conex.","Protocolo de Conexión"],"not_rendered":{"charts":0,"images":43,"macros":1,"external_links":2,"defined_names":141,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Indicaciones de cumplimentación","index":0,"n_rows":195,"n_cols":9,"rows_kept":195,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[178,1,178,10],[179,1,179,10],[180,1,180,10],[182,1,182,10],[169,1,169,10],[172,1,172,10],[181,1,181,10],[53,1,53,10],[55,1,55,10],[57,1,57,10],[58,1,58,10],[177,1,177,10],[59,1,59,10],[176,1,176,10],[137,1,137,10],[68,1,68,10],[92,1,92,10],[174,1,174,10],[175,1,175,10],[168,1,168,10],[5,1,5,10],[15,1,15,10],[7,1,7,9],[11,1,11,9],[9,1,9,10],[13,1,13,10],[37,1,37,9],[39,1,39,10],[183,1,183,10],[184,1,184,10],[1,1,1,10],[54,1,54,10],[52,1,52,10],[50,1,50,10],[66,1,66,10],[63,1,63,10],[65,1,65,10],[60,1,60,10],[56,1,56,10],[3,1,3,10],[62,1,62,10],[64,1,64,10],[192,1,192,10],[194,1,194,10],[193,1,193,10],[186,1,186,10],[188,1,188,10],[191,1,191,10],[189,1,189,10],[190,1,190,10]]}
[]
[null,"INDICACIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO"]
[]
[null,"IMPORTANTE\nPara el correcto funcionamiento del siguiente formulario será necesario tener habilitadas todas las macros."]
[]
[null,"0.- HABILITACIÓN DE MACROS EN EXCEL Y GUARDADO DEL ARCHIVO"]
[]
[null,"a.- Habilitación a través de la advertencia de seguridad al abrir el archivo"]
[]
[null,"Para habilitar las Macros, al abrir el archivo aparece la Barra de mensajes que se muestra a continuación, con un icono de escudo y el botón Habilitar contenido, en la Barra de mensajes, haga clic en Habilitar contenido."]
[]
[null,"b.- Cambiar la configuración de las macros en el Centro de confianza"]
[]
[null,"La configuración de las macros se encuentra en el Centro de confianza. Es posible que sea necesario iniciar la sesión como administrador del sistema para cambiar la configuración predeterminada del Centro de confianza."]
[]
[null," IMPORTANTE   Al cambiar la configuración de las macros en el Centro de confianza, solo cambia en el programa de Office que esté usando. La configuración de la macro no cambia para todos los programas de Office."]
[]
[null,"1. Haga clic en la pestaña Archivo."]
[null,"2. Haga clic en Opciones ."]
[null,"3. Haga clic en Centro de confianza y, a continuación, haga clic en Configuración del Centro de confianza."]
[null,"4. En Centro de confianza, haga clic en Configuración de macros."]
[null,"5. Realice las selecciones oportunas."]
[null,"6. Haga clic en Aceptar."]
[]
[null,"La imagen siguiente es el área Configuración de macros del Centro de confianza."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"c.- Guardar como archivo habilitado para macros"]
[]
[null,"Para el correcto funcionamiento del documento en utilizaciones posteriores, es necesario guardar este archivo con la opción \"Libro de Excel habilitado para macros\", según se muestra en el cuadro a continuación:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"1.- INDICACIONES GENERALES DE CUMPLIMENTACIÓN:"]
[]
[null," - El siguiente formulario le guiará de una forma dinámica en la cumplimentación de la información requerida en la solicitud de acceso, solicitud de conexión e información estructural según P.O.9; esta última información deberá remitirse 2 meses antes de la solicitud de autorización de puesta en servicio en pruebas (APESp) o conexión efectiva. "]
[null," - Este formulario resulta de aplicación para las instalaciones de generación mediante fuentes renovables y residuos y que no sean cogeneraciones. Para instalaciones de cogeneración el titular deberá completar las pestañas \"2.- Datos inst. consumo\" y \"3.1.-Gen. combustión\" del formulario de datos de autoconsumo y cogeneración (T248) disponible en la página WEB."]
[null," - Según lo indicado en la Portada-Resumen, sólo podrá seleccionar uno de los tres formularios, por lo que se considerará presentado únicamente el formulario seleccionado."]
[null," - Cuando la solicitud de acceso o conexión tenga asociada más de una instalación de generación, con instalaciones de evacuación comunes, deberán aportar un único formulario que incorpore todas las instalaciones puestas en servicio y previstas."]
[null," - Según seleccione unas opciones u otras del formulario, se habilitarán unos u otros selectores que le irán guiando en la cumplimentación del formulario, así como se mostrarán las pestañas del libro que deberá cumplimentar en la solicitud que se plantee."]
[null," - IMPORTANTE: La falta de cumplimentación de alguna de las celdas podrá implicar que la documentación precisa para la solicitud de acceso/solicitud de conexión/cumplimentación de la información estructural se considere incompleta y con ello el procedimiento asociado no iniciado o paralizado temporalmente."]
[null,"- Nota: las celdas marcadas en naranja (requisitos) o en amarillo (a rellenar) contienen ventanas de información al clicar sobre ellas. Dicha información también está presente en los títulos y subtítulos de los apartados que aparezca un ()). En el caso de que dicho comentario sea muy largo aparecerán en notas al pie de página también referenciadas."]
[null,"- Interlocutor Único de Nudo / Productor. En la gestión para el procedimiento de acceso, REE tendrá como interlocutor:\n\n   - Para el acceso a la red de transporte: Productores o Interlocutor Único de Nudo (IUN). Las solicitudes de acceso coordinadas, a través del IUN, deberán incluir todos las instalaciones de generación de régimen especial (IGRE) puestas en servicio y previstas, además de las nuevas IGRE que motiven la solicitud de actualización de acceso.\n\n   - Para el acceso a la red de distribución con influencia en la red de transporte: Productores a través del Gestor de la Red de Distribución (GRdD). Esto es, para instalaciones o agrupaciones de las mismas, de más de 10 MW, con conexión existente y prevista a la red de distribución, y tras la conclusión de su aceptabilidad por el gestor de distribución, éste solicitará al operador del sistema su aceptabilidad desde la perspectiva de la red de transporte en los procedimientos de acceso y conexión. Se considera agrupación el conjunto de generadores existentes y previstos, o agrupaciones de éstos de acuerdo con la definición de agrupación recogida en el Artículo 7 del RD 413/2014, con potencia instalada mayor de 1 MW, y con afección mayoritaria sobre un mismo nudo de la red de transporte. En este sentido, la solicitud de aceptabilidad tramitada por el GRdD deberá incluir información relativa a las IGRE puestas en servicio y previstas con aceptabilidad de acceso por el operador del sistema, además de las nuevas IGRE previstas con afección sobre la red de transporte que motiven la solicitud de aceptabilidad concreta."]
[null,"2.- INDICACIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE SOLICITUD DE ACCESO:"]
[]
[null," - Para la cumplimentación del procedimiento de acceso se seguirán las indicaciones e información complementaria del documento \"Guía descriptiva del procedimiento de acceso a la red\" en edición en vigor, y todos los procedimientos de operación del sistema eléctrico, en especial, el Procedimiento de Operación 12.1 o P.O.12.1 SEIE, sobre solicitudes de acceso."]
[null," - La información del formulario de acceso permitirá la realización por parte del operador del sistema y gestor de la red de transporte de los estudios para establecer la existencia de capacidad de acceso."]
[null," - Deberan cursar una solicitud de acceso aquellas instalaciones nuevas que deseen establecer la conexión directa a la red de transporte, o deseen realizar una ampliación de la potenica o modificar las condiciones declaradas en instalaciones existentes ya conectadas a dicha red. Asimismo, deberán cursar solicitud de aceptabilidad de acceso, a través del Gestor de la Red de Distribución, instalaciones en las mismas circunstancias  con conexión en la red de distribución y afección significativa sobre la red de transporte."]
[null," - Las solicitudes de acceso coordinadas, tramitadas a través del Interlocutor Único de Nudo, deberán recoger todos los generadores previstos, incluyendo los generadores puestos en servicio."]
[null," - La documentación obligatoria a adjuntar en el presente formulario de acceso, indicada en la pestaña Portada-Resumen, deberá ser aportada al operador del sistema y gestor de la red de transporte, especificando nombre del documento, edición y fecha. A este respecto, a continuación se indican las directrices a considerar para desarrollar los esquemas unifilares y planos de situación:  "]
[]
[null,"INDICACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESQUEMAS UNIFILARES:"]
[]
[null,"Simbología:"]
[]
[null,"SE colectora:",null,null,"Transformador de conexión:",null,null,null,"Nudo conexión RdT:"]
[]
[]
[null,"Línea de conexión:                      ",null,null,"Generador:         ",null,null,null,"Interruptor:"]
[]
[]
[null,"Niveles tensión:"]
[]
[null,null,"400 kV","220 kV",null,"132-110 kV",null,"66-45 kV","<45 kV"]
[]
[]
[null,"Estado tramitación (PES, pte. PES, con AA, sin AA):"]
[]
[null,"Instalación en servicio (PES):",null,null,null,null,null,null,"(Trazo continuo)"]
[]
[null,"Instalación pte. servicio (Pte. PES):",null,null,null,null,null,null,"(Trazo discontinuo)"]
[]
[null,"Instalación pte. PES pte. Autorización Administrativa (Pte. AA):",null,null,null,null,null,null,"(Trazo discontinuo en negrita)"]
[]
[]
[null,"EJEMPLOS ESQUEMAS UNIFILARES TIPO SIMPLIFICADOS:"]
[null,"Soluciones de conexión posibles (Requisitos de Diseño y Equipamiento) "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"EJEMPLO PLANO DE SITUACIÓN:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto 1955/2000, para poder identificar si una instalación es la misma a efectos de los permisos de acceso y conexión, es necesario identificar el centro geométrico de la instalación, para ello, desde la Edición 6.14 de este formulario se hace obligatoria la presentación de: "]
[null," - Aportar archivo (plano) georreferenciado con extensiones de las instalaciones de generación y conexión en formatos *.shp o *.gdb"]
[]
[]
[null,"3.- INDICACIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE SOLICITUD DE CONEXIÓN:"]
[]
[null," - Para la cumplimentación del procedimiento de  conexión se seguirán las indicaciones e información complementaria del documento \"Guía descriptiva del procedimiento de conexión a la red\" en edición en vigor, y todos los procedimientos de operación del sistema eléctrico, en especial, el Procedimiento de Operación 12.2 o P.O.12.2 SEIE, sobre requisitos  mínimos de diseño, equipamiento, funcionamiento y seguridad y puesta en servicio  de instalaciones conectadas a la red de transporte."]
[null," - La solicitud de conexión deberá contener la siguiente documentación: "]
[null,"      1. Proyecto básico"]
[null,"      2. Programa de ejecución"]
[null,"      3. Protocolo de verificación de las condiciones técnicas de instalaciones conectadas a la red de transporte"]
[null," - Dicha documentación deberá ser aportada en formato pdf., excepto el Protocolo de Verificación de las Condiciones Técnicas que se deberá aportar utilizando el presente formulario excel. "]
[null," - Para completar el Protocolo de Verificación de las Condiciones Técnicas en el presente formulario excel, deberá abrir el formulario aportado en la solicitud de acceso admitido a trámite, seleccionar en el primer selector \"Solicitud de Conexión\", posteriormente seleccionar el tipo de red a la que se conectará la instalación (Red de Transporte en todos los casos), y se habilitará la pestaña a cumplimentar \"Protocolo de Conexión\"."]
[null," - La información requerida en la pestaña \"Protocolo de Conexión\", será complementaria a la información aportada en la solicitud de acceso admitida a trámite, debiendo utilizar el formulario remitido en dicha solicitud, sin modificaciones. A este respecto, modificaciones de la información de acceso podrán motivar la necesaria actualización de la solicitud de acceso, de manera previa a la cumplimentación de la solicitud de conexión."]
[null," - Para la cumplimentación del Protocolo de verificación de las condiciones técnicas de instalaciones conectadas a la red de transporte se seguirán las indicaciones e información complementaria de la pestaña \"Protocolo de Conexión\", además de las recogidas en la presentes indicaciones."]
[null," - La información anterior, junto al Proyecto Básico y Programa de Ejecución permitirá la revisión por el Transportista titular del punto de conexión de las condiciones técnicas de las instalaciones que solicitan conexión a la red de transporte."]
[null," - La documentación obligatoria a adjuntar asociada al Protocolo de Verificación del presente formulario (adicionalmente al Proyecto Básico y Programa de Ejecución), apuntada en la pestaña Portada-Resumen, deberá ser aportada al transportista titular del punto de conexión, especificando nombre del documento, edición y fecha."]
[]
[null,"4.- INDICACIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE INFORMACIÓN ESTRUCTURAL (P.O.9):"]
[]
[null," - Para la cumplimentación de la información estructural requerida en el procedimiento de puesta en servicio deberá abrir el formulario aportado en las solicitudes de acceso y conexión admitidas a trámite, respectivamente, seleccionar en el primer selector \"Cumplimentación de información estructural (P.O.9)\", posteriormente seleccionar el tipo de red a la que se conectará la instalación, y se habilitarán las pestañas a cumplimentar. Debe volcarse la información a la edición vigente del T243, si ésta es posterior a la de los formularios previos aportados."]
[null," - La información estructural requerida en el procedimiento de puesta en servicio, será complementaria a la información aportada en las solicitudes de acceso y conexión admitidas a trámite, respectivamente. A este respecto, modificaciones de la información de acceso y conexión podrán motivar la necesaria actualización de las solicitudes de acceso y conexión, de manera previa a la cumplimentación de la información estructural."]
[null," - La información estructural o información intercambiada por el operador del sistema, requerida según lo establecido en el  P.O.9 o P.O.9 SENP, permitirá realizar las funciones que tiene encomendadas el operador del sistema y gestor de la red de transporte."]
[null," - Este formulario contempla los datos necesarios en un proceso de validación estándar. Se podrán solicitar otros datos recogidos en el PO 9 tanto en el proceso de validación como en otros momentos."]
[null," - Si existe información estructural con validación previa, pueden consultar la opción de actualización simplificada."]
[null," - Deberán cumplimentar la información estructural las instalaciones conectadas a la red de transporte o a la red de distribución según lo indicado en el Anexo I del P.O.9. A este respecto, dicha cumplimentación se podrá realizar a través del Interlocutor Único de Nudo o, individualmente y directamente con el OS por el titular de la instalación."]
[null," - La documentación obligatoria a adjuntar en el presente formulario, apuntada en la pestaña Portada-Resumen, deberá ser aportada al operador del sistema y gestor de la red de transporte, especificando nombre del documento, edición y fecha."]

{"sheet":"Portada-Resumen","index":1,"n_rows":108,"n_cols":10,"rows_kept":108,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,6,14,9],[42,2,42,4],[41,2,41,4],[43,5,43,6],[42,5,42,6],[16,2,16,5],[25,2,25,9],[41,5,41,6],[43,2,43,4],[4,2,5,9],[7,2,8,9],[40,5,40,6],[18,2,18,3],[6,2,6,9],[40,2,40,4],[20,2,20,3],[20,4,20,5],[22,2,22,8],[20,8,20,9],[18,4,18,5],[39,5,39,6],[39,2,39,4],[37,2,37,8],[11,2,11,5],[14,2,14,5],[88,3,88,9],[107,3,107,9],[106,3,106,9],[105,3,105,9],[104,3,104,9],[103,3,103,9],[96,4,96,5],[96,6,96,8],[90,3,90,9],[101,2,101,9],[102,3,102,9],[98,2,98,9],[99,2,99,9],[94,4,95,5],[86,3,86,9],[46,2,46,8],[66,2,66,5],[62,2,62,6],[51,5,51,9],[47,2,49,8],[68,2,69,2],[68,3,69,3],[68,4,69,4],[51,2,51,4],[61,2,61,8],[80,2,80,5],[81,2,83,4],[60,2,60,8]]}
[]
[]
[]
[]
[null,null,"T243     FORMULARIO DE DATOS PARA INSTALACIONES DE GENERACIÓN MEDIANTE FUENTES RENOVABLES Y RESIDUOS E INSTALACIONES HIDRÁULICAS REVERSIBLES\nEd. 7.0    octubre   2020"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"- Seleccionar el tipo de formulario que desea rellenar"]
[]
[]
[null,null,"Nota: Se considerará presentado únicamente el formulario seleccionado."]
[]
[null,null,"- Seleccionar el tipo de red a la que se conectará la instalación"]
[]
[null,null,"Nudo de conexión de la Red de Transporte"]
[]
[null,null,"Nudo de conexión de la Red de Distribución",null,null,null,null,"Empresa Distribuidora"]
[]
[null,null,"- Seleccionar el tipo de configuración de la instalación de enlace según P.O.12.2"]
[]
[]
[null,null,"- Indicar la/s tecnología/s de la/s instalación/es de generación incluida/s en la presente solicitud"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"- Documentación obligatoria a adjuntar para cumplimentar el presente formulario"]
[]
[null,null,"Documentos Obligatorios",null,null,"Nombre del documento",null,"Edición","Fecha"]
[null,null,"Localización geográfica de las instalaciones previstas: planos, distancias significativas y centro geométrico de las instalaciones indicando sus coordenadas UTM (extensión .pdf)."]
[null,null,"Localización geográfica de las instalaciones previstas: planos, distancias significativas y centro geométrico de las instalaciones (archivo georreferenciado con extensiones .shp o .gdb)."]
[null,null,"Esquema unifilar básico de las instalaciones -no transporte- conectadas a la red de transporte a través de la instalación de enlace (Ver NOTA 1)"]
[null,null,"Informe general resumido de afección a la red de la zona (Ver NOTA 2)"]
[]
[]
[null,null,"- Datos a completar por el Interlocutor Único de Nudo o por el Productor"]
[null,null,"AVISO IMPORTANTE: Para la obtención de los permisos de acceso y conexión a la red de transporte para instalaciones de generación renovable, cogeneración y residuos, de acuerdo con el RD413/2014, las correspondientes solicitudes deberán tramitarse ante Red Eléctrica de forma conjunta y coordinada a través de Interlocutor Único de Nudo (IUN). Se ruega por tanto se consulte a Red Eléctrica para conocer el IUN en el punto de conexión de interés. En caso de que una solicitud no sea realizada coordinada por el IUN, Red Eléctrica atenderá la misma indicando la necesidad de tramitación en los términos mencionados."]
[]
[]
[]
[null,null,"Interlocutor Único de Nudo / Productor (*)(Indicaciones de cump.)"]
[]
[null,null,"Nombre de la instalación de generación","Tecnología","Potencia instalada (MW) (*)","Término/s municipal/es","Provincia","Productor","Código Proceso","Estado de la instalación"]
[null,1]
[null,2]
[null,"_"]
[null,"n"]
[null,"n+1"]
[]
["l",null,"AVISO IMPORTANTE: En caso de que el contingente de generación total incluido en su solicitud de aceptabilidad esté completa y se supere la capacidad máxima en el nudo de afección de la red de transporte, si  selecciona la opción por defecto, recibirán una contestación desfavorable informándoles del margen disponible, en caso de que exista dicho margen."]
["p",null,"AVISO MUY IMPORTANTE: En caso de que el contingente de generación total incluido en su solicitud coordinada esté completa y se supere la capacidad máxima del nudo de la red de transporte, si no modifica la selección, por defecto se entenderá que Uds no aceptan una reducción de la potencia en las plantas solicitantes para ajustarse al margen disponible, por lo que recibirán una contestación desfavorable informándoles del margen disponible, en caso de que exista dicho margen; sin perjuicio de que puedan volver a presentar una nueva solicitud coordinada ajustándose a la capacidad máxima comunicada si continúan interesados. Por favor, en caso de que no sea ésta su intención, habiliten la opción que corresponda\""]
[null,null,".- Seleccione alguna de las siguientes opciones para ajustarse al margen disponible"]
[]
["q"]
["x"]
[null,null,".- Escriba las instalaciones que desea que adecuen su potencia"]
[]
[null,null,"Nombre de la instalación de generación","Potencia instalada (MW) ","Potencia nominal (MW)"]
[]
[null,1]
[]
[]
["w",2]
["z","-"]
[null,"n"]
["y","n+1"]
[]
[]
[]
["a",null,".- Escriba el umbral a considerar para ajustarse al margen disponible (MWnom)"]
[]
[]
[]
["b"]
[]
[null,null,"Versión"]
[]
[null,null,"Versión a la que supera"]
[]
[null,null,"Datos actualizados en esta versión del documento"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Nombre y firma del solicitante:"]
[]
[null,null,null,null,"Fecha:"]
[]
["h",null,"NOTA 1 Se aportará para las plantas de generación que soliciten acceso/conexión a la red de transporte o aquellas que soliciten a niveles de distribución superiores a 100 kV, con detalle mínimo desde la planta de generación hasta el punto de conexión solicitado. Se incluirán todos los elementos de la inst. de conexión a la red en un mismo plano; incluyendo línea/s o transformador/es de conexión, linea/s y/o transformador/es de planta, subestaciones colectoras, generadores PES y previstos, equipos de compensación de reactiva...\nEl esquema unifilar deberá incorporar como detalle en las instalaciones no transporte: interruptores, longitud líneas (km), capacidad líneas y transformadores (MVA (invierno)), configuración subestación SB/DB, etc. Como ejemplo, en la pestaña Indicaciones de cumplimentación se incluyen esquemas unifilares que les servirán como modelo."]
["u",null,"NOTA 2 Informe de afección a la red de distribución, estableciendo la aceptabilidad de la solución propuesta para la red de distribución e indicando las posibilidades previstas asociadas a dicha red. A este efecto, se considerarán los casos de referencia constituidos a partir de la información facilitada por REE y correspondiente al último horizonte de planificación, considerando un alcance temporal de al menos 2 años. Sobre situaciones de punta de invierno y verano (y de valle si procede) se analizará el comportamiento de la red:\nAnálisis estático de capacidad de los elementos, como mínimo con criterio de fiabilidad determinista de fallo simple  (N-1)"]
[]
[null,null,"INFORMACIÓN BÁSICA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL"]
[null,null,"Responsable del tratamiento","Red Eléctrica de España, S.A.U."]
[null,null,"Finalidad del tratamiento ","Gestión de solicitudes de acceso, conexión y puesta en servicio de la red de transporte del sistema eléctrico."]
[null,null,"Legitimación","Los datos son tratados con base en el consentimiento manifestado mediante el envío del presente formulario cumplimentado"]
[null,null,"Destinatarios de los datos (cesiones o transferencias)","No se cederán datos a terceros, a excepción de sus datos de contacto que a efectos de coordinación en el marco de los procedimientos de acceso, conexión y puesta en servicio de la red de transporte podrán ser compartidos con otros promotores concurrentes con solicitudes en el mismo nudo y, en caso de Interlocutor Único de Nudo, publicados en la página web de REE "]
[null,null,"Derechos","Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. "]
[null,null,"Información ampliada","Puede ampliar la información sobre el tratamiento de datos personales en nuestra política de privacidad http://ree.es/es/politica-de-privacidad"]

{"sheet":"0.- Índice","index":2,"n_rows":161,"n_cols":13,"rows_kept":161,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[151,5,151,10],[158,3,158,10],[155,5,155,10],[154,5,154,10],[76,4,76,10],[92,4,92,10],[114,4,114,10],[128,4,128,10],[137,4,137,10],[156,3,156,10],[150,5,150,10],[153,5,153,10],[152,4,152,10],[149,5,149,10],[126,5,126,10],[127,5,127,10],[129,5,129,10],[130,5,130,10],[143,5,143,10],[147,5,147,10],[118,5,118,10],[119,5,119,10],[123,5,123,10],[125,5,125,10],[148,4,148,10],[144,5,144,10],[145,5,145,10],[146,5,146,10],[120,5,120,10],[121,5,121,10],[122,5,122,10],[112,5,112,10],[113,5,113,10],[115,5,115,10],[116,5,116,10],[117,5,117,10],[136,5,136,10],[138,5,138,10],[139,5,139,10],[140,5,140,10],[141,5,141,10],[142,5,142,10],[131,5,131,10],[132,5,132,10],[124,5,124,10],[133,5,133,10],[134,5,134,10],[135,5,135,10],[108,5,108,10],[109,5,109,10],[110,5,110,10],[111,5,111,10],[104,5,104,10],[105,5,105,10],[106,5,106,10],[107,5,107,10],[96,5,96,10],[97,5,97,10],[98,5,98,10],[99,5,99,10],[101,5,101,10],[100,5,100,10],[91,5,91,10],[90,5,90,10],[93,5,93,10],[95,5,95,10],[88,5,88,10],[94,5,94,10],[89,5,89,10],[102,5,102,10],[103,5,103,10],[81,5,81,10],[82,5,82,10],[83,5,83,10],[84,5,84,10],[85,5,85,10],[87,5,87,10],[74,5,74,10],[79,5,79,10],[80,5,80,10],[86,5,86,10],[73,5,73,10],[75,5,75,10],[77,5,77,10],[78,5,78,10],[61,5,61,10],[62,5,62,10],[64,5,64,10],[67,5,67,10],[63,5,63,10],[66,5,66,10],[68,5,68,10],[71,5,71,10],[72,5,72,10],[70,5,70,10],[69,5,69,10],[65,5,65,10],[58,5,58,10],[40,4,40,10],[59,4,59,10],[60,5,60,10],[51,5,51,10],[52,5,52,10],[54,5,54,10],[55,5,55,10],[56,5,56,10],[57,5,57,10],[45,5,45,10],[46,5,46,10],[47,5,47,10],[48,5,48,10],[49,5,49,10],[50,5,50,10],[43,5,43,10],[44,5,44,10],[41,5,41,10],[53,5,53,10],[26,5,26,10],[27,5,27,10],[28,5,28,10],[32,5,32,10],[20,5,20,10],[21,5,21,10],[22,5,22,10],[23,5,23,10],[42,5,42,10],[24,5,24,10],[25,5,25,10],[36,5,36,10],[38,3,38,10],[39,4,39,10],[33,4,33,10],[34,5,34,10],[35,5,35,10],[37,5,37,10],[29,5,29,10],[30,5,30,10],[31,5,31,10],[19,5,19,10],[8,4,8,10],[18,5,18,10],[9,5,9,10],[0,3,0,10],[2,3,2,10],[13,5,13,10],[17,5,17,10],[10,5,10,10],[11,5,11,10],[12,5,12,10],[3,4,3,10],[4,5,4,10],[7,5,7,10],[6,5,6,10],[5,5,5,10],[14,5,14,10],[15,5,15,10],[16,5,16,10]]}
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","0.- Índice"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","1.- Datos generales de acceso y de las instalaciones de enlace"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"1.1.- Inventario de instalaciones de conexión no transporte"]
[null,"(At)","(Pt)",null,null,"1.1.a.- Ejemplo de solución de conexión tipo A por línea no transporte"]
[null,"(At)","(Pt)",null,null,"1.1.b.- Datos a completar para la configuración de las instalaciones solicitadas"]
[null,"(At)","(Pt)",null,null,"1.1.c.- Ejemplo de solución de conexión tipo C por transformador no transporte"]
[null,"(At)","(Pt)",null,null,"1.1.d.- Datos a completar para la configuración de las instalaciones solicitadas"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"1.2.- Instalación/es de enlace a la red de transporte"]
[null,"(At)","(Pt)",null,null,"1.2.1.- Línea/s o cable/s de conexión a la red de transporte"]
[null,null,"(Pt)",null,null,"1.2.1.a.- Propietario o conjunto de propietarios y participación en su caso"]
[null,"(At)","(Pt)",null,null,"1.2.1.b.- Equivalente eléctrico"]
[null,"(At)","(Pt)",null,null,"1.2.1.c.- Niveles de tensión"]
[null,"(At)","(Pt)",null,null,"1.2.1.d.- Límite térmico permanente de conductor /aparamenta, en MVA"]
[null,"(At)","(Pt)",null,null,"1.2.1.e.- Compensación de potencia reactiva de las redes de conexión al punto de conexión en la RdT o RdD"]
[null,"(At)","(Pt)",null,null,"1.2.1.e.1.- Compensación estática"]
[null,"(At)","(Pt)",null,null,"1.2.1.e.2.- Compensación dinámica"]
[null,"(At)","(Pt)",null,null,"1.2.1.f.- Observaciones"]
[null,"(At)","(Pt)",null,null,"1.2.2.- Transformador/es de conexión a la red de transporte"]
[null,null,"(Pt)",null,null,"1.2.2.a.- Propietario o conjunto de propietarios y participación en su caso y datos generales"]
[null,"(At)","(Pt)",null,null,"1.2.2.b.- Datos generales"]
[null,"(At)","(Pt)",null,null,"1.2.2.c.- Información arrollamientos "]
[null,null,"(Pt)",null,null,"1.2.2.d.- Regulación en primario"]
[null,null,"(Pt)",null,null,"1.2.2.e.- Regulación en secundario"]
[null,null,"(Pt)",null,null,"1.2.2.f.- Regulación en terciario"]
[null,null,"(Pt)",null,null,"1.2.2.g.- Pérdidas en el transformador"]
[null,"(At)","(Pt)",null,null,"1.2.2.h.- Tensión de cortocircuito entre cada pareja de arrollamientos"]
[null,null,"(Pt)",null,null,"1.2.2.i.- Impedancias homopolares"]
[null,null,"(Pt)",null,null,"1.2.2.j.- Impedancias de secuencia directa"]
[null,"(At)","(Pt)",null,null,"1.2.1.k.- Compensación de potencia reactiva de las redes de conexión al punto de conexión en la RdT o RdD"]
[null,"(At)","(Pt)",null,null,"1.2.1.k.1.- Compensación estática"]
[null,"(At)","(Pt)",null,null,"1.2.1.k.2.- Compensación dinámica"]
[null,"(At)","(Pt)",null,null,"1.2.2.l.- Observaciones"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"1.3.- Protecciones asociadas a las instalaciones de enlace"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"1.3.a.- Relés mínima tensión (valores referidos a lado de alta de los TT ) "]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"1.3.b.- Esquema unifilar de protección y medida"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"1.3.c.- Estudio de ajuste de protecciones o, en su defecto, Tablas/Hojas de ajuste de protecciones"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"1.3.d.- Observaciones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","2.- Datos de planta"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.- Instalaciones generadoras"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.1.- Plantas de combustión (plantas de tratamiento de purines, biomasa, residuos y otras)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.1.a.- Identificación de la planta"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.1.b.- Emplazamiento de la planta"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.1.d.- Compañía eléctrica distribuidora"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.1.e.- Datos técnicos de cada planta"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.1.f.- Datos de regulación primaria o regulación de velocidad "]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.1.g.- Emplazamiento de la planta"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.1.h.- Datos técnicos de la planta"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.1.i.- Datos técnicos del generador (alternador)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.1.j.- Datos principales de turbina y de los equipos de regulación primaria"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.1.j.1.- Características de la turbina "]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.1.j.2.- Datos de regulación primaria o regulación de velocidad "]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.1.k.- Datos principales de los equipos de control de tensión"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.1.l.- Servicio complementario de control de tensión"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.1.m.- Datos para los planes de reposición del servicio"]
[null,null,"(Pt)",null,null,"2.1.1.n.- Datos de la instalación de generación en el punto de conexión a la red"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.1.ñ.- Generadores con posibilidad de participación activa en la regulación secundaria"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.1.o.- Datos para programación y regulación terciaria"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.1.p.- Observaciones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.2.- Plantas termosolares"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.2.a.- Identificación de la planta"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.2.b.- Emplazamiento de la planta"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.2.c.- Compañía eléctrica distribuidora"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.2.d.- Datos técnicos de la planta"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.2.e.- Datos de regulación primaria o regulación de velocidad"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.2.f.- Emplazamiento de la planta"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.2.g.- Datos técnicos de la planta"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.2.h.- Datos técnicos del generador (alternador)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.2.i.- Datos de regulación primaria o regulación de velocidad en el caso de disponer de de regulación propia"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.2.j.- Datos principales de los equipos de control de tensión"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.2.k.- Servicio complementario de control de tensión"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.2.l.- Datos para los planes de reposición del servicio"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.2.m.- Datos de la instalación en el punto de conexión a la red"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.2.n.- Generadores con posibilidad de participación activa en la regulación secundaria"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.2.ñ.- Datos de programación y regulación terciaria"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.2.o.- Observaciones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.4.- Plantas fotovoltaicas"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.4.a.- Identificación de la planta"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.4.b.- Emplazamiento de la planta"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.4.c.- Compañía eléctrica distribuidora"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.4.d.- Datos técnicos de la planta"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.4.e.- Datos de módulos, baterías, reguladores de carga, inversores"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.4.e.1.- Paneles "]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.4.e.2.- Características del inversor o inversores(por cada uno de los tipos que integren la central)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.4.e.3.- Características de baterías"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.4.e.4.- Características adicionales en caso de cumplimiento de los requisitos técnicos del Reglamento (UE) 2016/631"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.4.f.- Compensación de reactiva en bornas de la instalación (excluida, en su caso, la asociada a cada módulo):"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.4.g.- Régimen de operación previsto de la central"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.4.h.SEPE.- Servicio complementario de regulación primaria (de aplicación para instalaciones ubicadas en el Sistema Eléctrico peninsular)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.4.h.SENP.- Servicio complementario de regulación primaria (de aplicación para instalaciones ubicadas en los Sistemas Eléctricos de los territorios no peninsulares)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.4.i.- Características de la instalación en el punto de conexión a la red"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.4.j.- Observaciones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.5.- Generadores hidráulicos"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.5.a.- Identificación de la central"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.5.a.1.- Empresa o empresas propietarias de la central"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.5.a.2.- Identificación de cada grupo de la central"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.5.b.- Emplazamiento de la central"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.5.c.- Compañía eléctrica distribuidora"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.5.d.- Datos técnicos de la central"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.5.d.1.- Datos técnicos de cada grupo de la central"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.5.d.2.- Datos técnicos del embalse para toda instalación con embalse asociado"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.5.e.- Datos de regulación primaria o regulación de velocidad"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.5.f.- Emplazamiento de la central"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.5.g.- Datos técnicos de la central"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.5.h.- Datos técnicos de cada grupo o generador (alternador)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.5.i.- Datos principales de turbina y de los equipos de regulación primaria"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.5.i.1.- Características de la turbina "]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.5.i.2.- Datos de regulación primaria o regulación de velocidad en el caso de disponer de de regulación propia"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.5.j.- Datos técnicos de cada grupo adicionales para centrales hidraúlicas de más de 10 MW"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.5.k.- Datos principales de los equipos de control de tensión"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.5.l.- Datos para los planes de reposición del servicio"]
[null,null,"(Pt)",null,null,"2.1.5.m.- Datos de la instalación en el punto de conexión a la red"]
[null,null,"(Pt)",null,null,"2.1.5.n.- Datos para programación y regulación terciaria"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt)",null,null,"2.1.5.ñ.- Observaciones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.6- Generadores eólicos"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.6.a.- Identificación del parque"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.6.b.- Domicilio del parque"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.6.c.- Compañía eléctrica distribuidora"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.6.d.- Potencia instalada"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.6.e.- Datos de cada modelo de aerogenerador"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.6.e.1.- Características de baterías"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.6.e.2.- Características adicionales en caso de cumplimiento de los requisitos técnicos del Reglamento (UE) 2016/631"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.6.f.- Compensación de reactiva en bornas del parque (excluida, en su caso, la asociada a cada aerogenerador)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.6.g.- Régimen de operación previsto del parque"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.6.h.SEPE.- Servicio complementario de regulación primaria (de aplicación para instalaciones ubicadas en el Sistema Eléctrico peninsular)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.6.h.SENP.- Servicio complementario de regulación primaria (de aplicación para instalaciones ubicadas en los Sistemas Eléctricos de los territorios no peninsulares)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.6.i.- Características de la instalación en el punto de conexión a la red"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.6.j.- Observaciones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.2.- Línea/s o cable/s de evacuación de cada planta/parque, o línea/s o cable/s con conexión a la red de distribución"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"Datos de la línea"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.2.a.- Equivalente eléctrico"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.2.b.- Niveles de tensión"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.2.c.- Límite térmico permanente de conductor/aparamenta, en MVA"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.2.d.- Compensación de potencia reactiva de las redes de conexión al punto de conexión en la RdT o RdD"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.2.d.1.- Compensación estática"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.2.d.2.- Compensación dinámica"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.2.e.- Observaciones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.3.- Transformador/es colectores de planta/parque, o transformador/es con conexión a la red de distribución"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"Datos de la subestación colectora y propietarios"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.3.a.- Información arrollamientos"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.3.b.- Impedancias"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"2.3.c.- Regulación en primario"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"2.3.d.- Regulación en secundario"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"2.3.e.- Regulación en terciario"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.3.f.- Compensación de potencia reactiva de las redes de conexión al punto de conexión en la RdT o RdD"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.3.f.1.- Compensación estática"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.3.f.2.- Compensación dinámica"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.3.g.- Observaciones"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.4.- Protecciones de planta/parque"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"2.4.a.- Protecciones de planta/parque"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"2.4.a.1.- Protección de sobrefrecuencia"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,null,"2.4.b.- Observaciones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.5.- Valoración de la gestionabilidad en instalaciones termosolares"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.5.a.- Seguimiento instrucciones de producción del Operador del Sistema"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.5.a.1.- En caso de plantas con posibilidad de almacenamiento energético"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.5.b.- Observaciones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","3.- Identificación del Interlocutor Único de Nudo (IUN) y de la/s empresa/s propietarias de las instalaciones de generación"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","Se marcará con una X el capítulo que ha sido actualizado en esta versión del documento.",null,null,null,null,null,null,null,null,"X"]
[]
["x"]

{"sheet":"1.2.- Inst. enlace (Línea)","index":3,"n_rows":50,"n_cols":7,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,4,0,6],[48,4,48,6],[11,4,11,6],[14,4,14,6],[24,4,24,6],[28,4,28,6],[45,4,45,6],[1,4,1,6],[33,4,33,6],[34,4,34,6],[41,4,41,6]]}
[null,"(At)","(Pt)",null,"1.2.- Instalación/es de enlace a la red de transporte"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"1.2.1.- Línea/s o cable/s de conexión a la red de transporte"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"Características","Línea 1","Línea 2"]
[null,"(At) (Ac)","(Pt)","IE_Linea_1","Denominación de línea"]
[null,"(At) (Ac)","(Pt)","IE_Linea_2","Nudo del extremo de red de transporte"]
[null,"(At) (Ac)","(Pt)","IE_Linea_3","Nudo del extremo de generación o transformador de grupo asociado"]
[null,null,"(Pt)",null,"Código Instalación Puesta en Servicio (CIPES)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Linea_4","Número de circuito"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Linea_5","Longitud (km)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Linea_6","Fecha de puesta en servicio (previsión, en su caso) (mes y año)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Linea_7","Fecha de baja (previsión, en su caso)"]
[null,null,"(Pt)",null,"1.2.1.a.- Propietario o conjunto de propietarios y participación en su caso "]
[null,null,"(Pt)","IE_Linea_8","Propietario 1"]
[null,null,"(Pt)","IE_Linea_9","Porcentaje participación propietario 1 (%)"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"1.2.1.b.- Equivalente eléctrico"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Linea_16","Secuencia directa:         Resistencia (Ω)"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Linea_17","                                          Reactancia (Ω)"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Linea_18","                                          Susceptancia (μS)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Linea_19","Secuencia homopolar: Resistencia (Ω)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Linea_20","                                          Reactancia (Ω)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Linea_21","                                          Susceptancia (μS)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Linea_22","Impedancia mutua homopolar (si aplica): "]
[null,null,"(Pt)","IE_Linea_23","                                          Resistencia (Ω)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Linea_24","                                          Reactancia (Ω)"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"1.2.1.c.- Niveles de tensión"]
[null,"(At) (Ac)","(Pt)","IE_Linea_25","Tensión nominal de funcionamiento (kV)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Linea_26","Tensión máxima de servicio (kV)"]
[null,"(At) (Ac)","(Pt)","IE_Linea_27","Tensión proyectada (kV) en caso de variación"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"1.2.1.d.- Límite térmico permanente de conductor/aparamenta, en MVA"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Linea_30","Verano:    Capacidad nominal de transporte (MVA)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Linea_31","                   Elemento limitador (conductor/aparamenta)"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Linea_33","Invierno:  Capacidad nominal de transporte (MVA)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Linea_34","                  Elemento limitador (conductor/aparamenta)"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"1.2.1.e.- Compensación de potencia reactiva de las redes de conexión al punto de conexión en la RdT o RdD"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"1.2.1.e.1.- Compensación estática"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Linea_35","Compensación total capacitiva, en MVAr:"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Linea_36","            Número de escalones"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Linea_37","            Potencia reactiva de cada escalón (MVAr)"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Linea_38","Compensación total inductiva, en MVAr:"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Linea_39","            Número de escalones"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Linea_40","            Potencia reactiva de cada escalón (MVAr)"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"1.2.1.e.2.- Compensación dinámica"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Linea_41","Tipo (SVC, STATCOM, etc.)"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Linea_42","Compensación total capacitiva (MVAr)"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Linea_43","Compensación total inductiva (MVAr)"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"1.2.1.f.- Observaciones"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Linea_44","Indicación de la calidad de los datos (estimados, del fabricante, calculados,….)"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Linea_45","Comentarios"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt)",null,"Se marcará con una X en el índice el capítulo que ha sido actualizado en esta versión del documento."]
["X","(At) (Ad)","(Pt)"]

{"sheet":"1.2.- Inst. enlace (Trafo)","index":4,"n_rows":85,"n_cols":7,"rows_kept":85,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[83,4,83,6],[7,4,7,6],[10,4,10,6],[14,4,14,6],[23,4,23,6],[30,4,30,6],[35,4,35,6],[40,4,40,6],[45,4,45,6],[49,4,49,6],[59,4,59,6],[81,4,81,6],[1,4,1,6],[69,4,69,6],[70,4,70,6],[77,4,77,6],[0,4,0,6]]}
[null,"(At)","(Pt)",null,"1.2.- Instalación/es de enlace a la red de transporte "]
[null,"(At)","(Pt)",null,"1.2.2.- Transformador/es de conexión a la red de transporte"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"Característica","Transformador 1","Transformador 2"]
[null,"(At) (Ac)","(Pt)","IE_Trafo_1","Nombre de la subestación contigua a la de transporte en la que se ubica el transformador"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_2","Código Instalación Puesta en Servicio (CIPES)"]
[null,"(At) (Ac)","(Pt)","IE_Trafo_3","Parque del nivel de tensión más alto (kV)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_4","Número de orden del transformador"]
[null,null,"(Pt)",null,"1.2.2.a.- Propietario o conjunto de propietarios y participación en su caso "]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_5","Propietario 1 (Nombre)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_6","Porcentaje propietario 1 (%)"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"1.2.2.b.- Datos generales"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Trafo_7","Configuración (Trifásico o Banco)"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Trafo_8","Autotransformador / Transformador"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Trafo_9","Circuito magnético (nº de columnas)"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"1.2.2.c.- Información arrollamientos "]
[null,"(At) (Ac)","(Pt)","IE_Trafo_10","Potencia nominal arrollamiento primario (MVA)"]
[null,"(At) (Ac)","(Pt)","IE_Trafo_11","Potencia nominal arrollamiento secundario (MVA)"]
[null,"(At) (Ac)","(Pt)","IE_Trafo_12","Potencia nominal arrollamiento terciario (MVA)"]
[null,"(At) (Ac)","(Pt)","IE_Trafo_13","Tensión nominal arrollamiento primario (kV)"]
[null,"(At) (Ac)","(Pt)","IE_Trafo_14","Tensión nominal arrollamiento secundario (kV)"]
[null,"(At) (Ac)","(Pt)","IE_Trafo_15","Tensión nominal arrollamiento terciario (kV)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_19","Grupo de conexión"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_20","Régimen de puesta a tierra"]
[null,null,"(Pt)",null,"1.2.2.d.- Regulación en primario"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_21","Regulación en primario: (SI / NO)","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_22","Tipo de regulación (Carga/Vacío)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_23","Número de tomas"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_24","Extensión de tomas (%)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_25","Número de la toma principal"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_27","Placa de características y/o protocolo de ensayos en vacío (indicar nombre del fichero)"]
[null,null,"(Pt)",null,"1.2.2.e.- Regulación en secundario"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_28","Regulación en secundario (SI / NO):","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_29","Tipo de regulación (Carga/Vacío)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_30","Número de tomas"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_31","Extensión de tomas (%)"]
[null,null,"(Pt)",null,"1.2.2.f.- Regulación en terciario"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_33","Regulación en Terciario (SI / NO):","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_34","Tipo de regulación (Carga/Vacío)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_35","Número de tomas"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_36","Extensión de tomas (%)"]
[null,null,"(Pt)",null,"1.2.2.g.- Pérdidas en el transformador"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_37","Pérdidas debidas a la carga entre primario y secundario (kW)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_38","Pérdidas debidas a la carga entre primario y terciario (kW)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_39","Pérdidas debidas a la carga entre secundario y terciario (kW)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_40","Pérdidas en vacio (kW)"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"1.2.2.h.- Tensión de cortocircuito entre cada pareja de arrollamientos"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Trafo_41","Tensión de cortocircuito Primario-Secundario (Toma Principal) (%)"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Trafo_42","Tensión de cortocircuito Primario-Terciario (Toma Principal) (%)"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Trafo_43","Tensión de cortocircuito Secundario-Terciario (Toma Principal) (%)"]
[null,null,"(Pt)",null,"1.2.2.i.- Impedancias homopolares"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_44","Resistencia homopolar del arrollamiento primario entre la toma principal y su borne neutro (%)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_45","Reactancia homopolar del arrollamiento primario entre la toma principal y su borne neutro (%)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_46","Potencia base a la que se refieren la resistencia y reactancia anteriores (MVA)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_47","Resistencia homopolar del arrollamiento secundario entre la toma principal y su borne neutro (%)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_48","Reactancia homopolar del arrollamiento secundario entre la toma principal y su borne neutro (%)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_49","Potencia base a la que se refieren la resistencia y reactancia anteriores (MVA)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_50","Resistencia homopolar del arrollamiento terciario entre la toma principal y su borne neutro (%)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_51","Reactancia homopolar del arrollamiento terciario entre la toma principal y su borne neutro (%)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_52","Potencia base a la que se refieren la resistencia y reactancia anteriores (MVA)"]
[null,null,"(Pt)",null,"1.2.2.j.- Impedancias de secuencia directa"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_53","Resistencia (pu) arrollamientos Primario - Secundario"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_54","Reactancia (pu) arrollamientos Primario - Secundario"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_55","Potencia base a la que se refieren la resistencia y reactancia anteriores (MVA)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_56","Resistencia (pu) arrollamientos Primario -  Terciario"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_57","Reactancia (pu) arrollamientos Primario - Terciario"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_58","Potencia base a la que se refieren la resistencia y reactancia anteriores (MVA)"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_59","Resistencia (pu) arrollamientos Secundario - Terciario"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_60","Reactancia (pu) arrollamientos Secundario - Terciario"]
[null,null,"(Pt)","IE_Trafo_61","Potencia base a la que se refieren la resistencia y reactancia anteriores (MVA)"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"1.2.1.k.- Compensación de potencia reactiva de las redes de conexión al punto de conexión en la RdT o RdD"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"1.2.1.k.1.- Compensación estática"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Trafo_62","Compensación total capacitiva, en MVAr:"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Trafo_63","            Número de escalones"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Trafo_64","            Potencia reactiva de cada escalón (MVAr)"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Trafo_65","Compensación total inductiva, en MVAr:"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Trafo_66","            Número de escalones"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Trafo_67","            Potencia reactiva de cada escalón (MVAr)"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"1.2.1.k.2.- Compensación dinámica"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Trafo_68","Tipo (SVC, STATCOM, etc.)"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Trafo_69","Compensación total capacitiva (MVAr)"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Trafo_70","Compensación total inductiva (MVAr)"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"1.2.2.l.- Observaciones"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Trafo_71","Comentarios"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"Se marcará con una X en el índice el capítulo que ha sido actualizado en esta versión del documento."]
["X"]

{"sheet":"1.3.-Protecciones asociadas","index":5,"n_rows":17,"n_cols":7,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,4,0,6],[15,4,15,6],[3,4,3,6],[8,4,8,6],[10,4,10,6],[13,4,13,6]]}
[null,null,null,null,"1.3.- Protecciones asociadas a las instalaciones de enlace con conexión a la red de transporte o a la red de distribución de tensión superior a 100 kV. ())"]
[]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"Característica","Instalación enlace 1","Instalación enlace 2"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"1.3.a.- Relés mínima tensión (valores referidos a lado de alta de los TT ) "]
[null,null,"(Pt) (Pd)","Protec_1","Existencia de relé de mínima tensión (SI/NO)","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","Protec_2","Activo (SI/NO)","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","Protec_3","Ajuste tensión (kV Fase-Fase)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","Protec_4","Ajuste tiempo (s)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"1.3.b.- Esquema unifilar de protección y medida"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","Protec_5","Indicar nombre del fichero"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"1.3.c.- Estudio de ajuste de protecciones y, en su caso, Tablas/Hojas de ajuste de protecciones"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","Protec_6","Estudio de ajustes (indicar nombre del fichero)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","Protec_7","Ficheros de ajustes (indicar nombre de los ficheros)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"1.3.d.- Observaciones"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","Protec_8","Comentarios"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"Se marcará con una X en el índice el capítulo que ha sido actualizado en esta versión del documento."]
["X","(At) y (Ad)","(Pt) (Pd)"]

{"sheet":"2.1.1.-Gen. combustión","index":6,"n_rows":173,"n_cols":9,"rows_kept":173,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,4,0,8],[165,4,165,8],[3,4,3,8],[13,4,13,8],[20,4,20,8],[22,4,22,8],[24,4,24,8],[51,4,51,8],[59,4,59,8],[62,4,62,8],[65,4,65,8],[96,4,96,8],[97,4,97,8],[102,4,102,8],[116,4,116,8],[123,4,123,8],[168,4,168,8],[169,4,169,8],[170,4,170,8],[171,4,171,8],[127,4,127,8],[155,4,155,8],[159,4,159,8],[153,4,153,8],[156,4,156,8],[160,4,160,8],[167,4,167,8],[128,4,128,8]]}
[null,"(At) (Ad)",null,null,"2.1.1.- Plantas de combustión (plantas de tratamiento de purines, biomasa, residuos y otras) (VER NOTA 1)"]
[]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Característica ())","Planta 1","Planta  2","Planta  3","Planta  4"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.1.a.- Identificación de la grupo"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","CB_1","Nombre de la planta"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_2","Código Instalación Puesta en Servicio (CIPES) "]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","CB_3","Empresa propietaria de la planta"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_4","Nº Identificación RAIPEE"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","CB_5","Tipo de central (Tratamiento de purines, biomasa, residuos, biogás u otras)"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","CB_6","Tipo de instalación según categorías art.2 RD413/2014, dato de aplicación a instalaciones de generación renovable"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_7","Unidad de oferta a la que pertenece"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","CB_8","Fecha de puesta en servicio (previsión, en su caso)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_9","Fecha de baja (previsión, en su caso)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.1.b.- Emplazamiento de la planta"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","CB_10","Término municipal"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","CB_11","Provincia"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","CB_12","Coordenadas GPS del parque (centro geométrico de la instalación):"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","CB_13","        Longitud  (DD)"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","CB_14","        Latitud  (DD)"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","CB_15","        Altura (m)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.1.c.- Estado de trámites (fecha)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","CB_16","Concesión de Autorización Administrativa"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.1.d.- Compañía eléctrica distribuidora"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","CB_17","Compañía distribuidora"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.1.e.- Datos técnicos de cada planta"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","CB_18","Número de grupos"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","CB_19","Tipo de combustible (Combustible principal)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","CB_20","Potencia aparente instalada (MVA) de las unidades generadoras"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","CB_21","Potencia instalada (MW), según artículo 3 del Real Decreto 413/2014"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","CB_22","Capacidad máxima (MW)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","CB_23","Mínimo técnico de potencia activa en b.c. (MW)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_24","SEPE: Cumplimiento de los requisitos técnicos del Reglamento (UE) 2016/631 y su desarrollo a nivel nacional (Orden Ministerial TED/749/2020) ya sea por obligación legal o voluntariamente en su totalidad (certificación completa según Norma Técnica de Supervisión (NTS)) (SI/NO)\nSENP: Cumplimiento de los requisitos del P.O.12.2.  SENP (certificación completa según Norma Técnica de Supervisión SENP (NTS SENP) (SI/NO) ","[]","[]","[]","[]"]
[null,null,"(Pt)","CB_25","Certificado explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_26","Solo SEPE: Cumplimiento de los requisitos técnicos cerrados del Reglamento (UE) 2016/631 (certificación reducida según Norma Técnica de Supervisión (NTS)) (SI/NO) ","[]","[]","[]","[]"]
[null,null,"(Pt)","CB_27","Certificado explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_28","Solo SEPE: Cumplimiento de los requisitos técnicos del Reglamento (UE) 2016/631 y su desarrollo a nivel nacional (Orden Ministerial TED/749/2020) de manera voluntaria (certificación voluntaria según Norma Técnica de Supervisión (NTS)) (SI/NO) ","[]","[]","[]","[]"]
[null,null,"(Pt)","CB_29","Certificado explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_30","En caso de optar voluntariamente por el cumplimiento de algunos de los requisitos del Reglamento (UE) 2016/631 y su desarrollo a nivel nacional, cumplimente en las casillas siguientes las referencias a los documentos explicativos a que haya lugar en su caso:"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_31","         - 13.2 Capacidad de control MRPFL-O (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_32","         - 15.2.c Capacidad de control MRPFL-U (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_33","         - 15.2.d Capacidad de control MRPF (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_34","         - 19.2 Capacidad de control de amortiguamiento de oscilaciones de potencia (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_35","         - 17.3 Recuperación de la potencia activa después de una falta (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_36","         - 14.3 Capacidad para soportar huecos de tensión de los MGES conectados a tensión nominal inferior a 110 kV (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_37","         - 16.3 Capacidad para soportar huecos de tensión de los MGES conectados a tensión nominal de 110 kV o superior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_38","         - 15.5.a Arranque autónomo (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_39","         - 15.5.b Capacidad de participar en el funcionamiento en isla (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_40","         - 15.5.c Capacidad de resincronización rápida (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_41","         - 18.2.b Capacidad de potencia reactiva a la capacidad máxima (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_42","         - 18.2.c Capacidad de potencia reactiva por debajo de la capacidad máxima  (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_43","         - Declaración con la lista del resto de los requisitos voluntarios a cumplir no sujetos a supervisión. Cada requisito debe indentificarse mediante el artículo, apartado y letra del Reglamento (UE) y breve definición (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.1.1.f.- Datos de regulación primaria o regulación de velocidad ())(Obligatorio en caso se aplicar requisitos del Reglamento (UE) 2016/631 y se corresponde con el modo MRPF)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_44","Disponibilidad de regulación primaria o regulación de velocidad (SI/NO).","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_45","Nivel mínimo de regulación (no será superior al 20% de la capacidad máxima)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_46","- En caso afirmativo, indicar:"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_47","Banda de insensibilidad del regulador (mHz) (No ha de ser superior a 10 mHz)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_48","           Banda muerta voluntaria del regulador:"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_49","                 Valor ajustado: confirmar que es cero o es el valor que hubiese solicitado el OS"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Datos adicionales a rellenar en el caso de  que conecten a la red de transporte."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.1.g.- Emplazamiento de la planta"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","CB_50","Confirmar en su caso la adecuación de las instalaciones comunes existentes de evacuación a la nueva potencia a instalar. SI/NO APLICA","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","CB_51","Confirmar en su caso que se ha enviado la información estructural actualizada de las instalaciones comunes. SI/NO APLICA","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.1.h.- Instalaciones comunes de evacuación"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","CB_52","Configuración general de la instalación, indicando en su caso características de acoplamiento entre elementos (p.e. turbinas y alternadores), así como modularidad y flexibilidad de funcionamiento. Entregado:  SI, NO","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_53","Tasas estimadas de indisponibilidad por otras causas (%)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.1.i.- Datos técnicos del generador (alternador) ())"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","CB_54","Número de máquinas eléctricas (generadores)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_55","Fabricante"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_56","Modelo"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","CB_57","Tecnología"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","CB_58","Tensión nominal (kV)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","CB_59","Máxima generación de reactiva a plena carga en el punto de conexión a red (MVAr)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","CB_60","Máxima generación de reactiva al mínimo técnico en el punto de conexión a red (MVAr)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","CB_61","Máxima absorción de reactiva a plena carga en el punto de conexión a red (MVAr)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","CB_62","Máxima absorción de reactiva al mínimo técnico en el punto de conexión a red (MVAr)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_63","Constante de tiempo transitoria de circuito abierto para eje directo (T'd0 (s))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_64","Constante de tiempo subtransitoria de circuito abierto para eje directo (T''d0 (s))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_65","Constante de tiempo transitoria de circuito abierto para eje transverso (T'q0 (s))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_66","Constante de tiempo subtransitoria de circuito abierto para eje transverso (T''q0 (s))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_67","Constante de inercia (s) del conjunto giratorio: máquina eléctrica, excitatriz y turbina (este dato se aportará por cada grupo generador de la planta)."]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_68","Reactancia no saturada síncrona sobre eje directo (Xd (p.u.))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_69","Reactancia no saturada síncrona sobre eje transverso (Xq (p.u.))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_70","Reactancia no saturada transitoria sobre eje directo (X'd (p.u.))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_71","Reactancia no saturada transitoria sobre eje transverso (X'q (p.u.))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_72","Reactancia no saturada subtransitoria sobre eje directo (X''d (p.u.))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_73","Reactancia de fuga no saturada (p.u.)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_74","Saturación de la máquina a tensión 1.0 p.u. (p.u.)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_75","Saturación de la máquina a tensión 1.2 p.u. (p.u.)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_76"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_77","Reactancia no saturada subtransitoria sobre eje transverso (X''q (p.u.))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_78","Constante de tiempo transitoria de cortocircuito para eje directo (T'd (s))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_79","Constante de tiempo transitoria de cortocircuito para eje transverso (T'q (s))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_80","Constante de tiempo subtransitoria de cortocircuito para eje directo (T''d (s))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_81","Constante de tiempo subtransitoria de cortocircuito para eje transverso (T''q (s))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_82","Curvas de capacidad P-Q (Límites de funcionamiento). Entregado: SI, NO","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_83","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.1.1.j.- Datos principales de turbina y de los equipos de regulación primaria"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.1.1.j.1.- Características de la turbina "]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_84","Entregado: SI, NO","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_85","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_86","Fabricante"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_87","Modelo"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.1.1.j.2.- Datos de regulación primaria o regulación de velocidad en el caso de disponer de regulación propia (Obligatorio en caso se aplicar requisitos del Reglamento (UE) 2016/631 y se corresponde con el modo MRPF)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_88","          En el caso de que le sean de aplicación los requisitos técnicos del Reglamento (UE) 2016/631, deberá proporcionar la información que caracterice la velocidad de respuesta de los modos de regulación potencia-frecuencia MRPFL-O, MRPFL-U y MRPF proporcionando los parámetros que caracterizan dichas respuestas en la forma que se establece para cada modo en dicho reglamento europeo contemplando, adicionalmente, las consideraciones al efecto a que hubiese lugar de la Norma Técnica de Supervisión correspondiente.\nEntregado: SI, NO, NO APLICA","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_89","         Estatismo permanente:"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_90","               Valor ajustado"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_91","         Características del regulador:"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_92","         Fabricante del regulador"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_93","         Tipo de control del regulador (Compensador serie PID, compensación por realimentación mediante estatismo transitorio,…)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_94","         Tecnología del regulador (hidráulico, electrohidráulico, …)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_95","         Compensaciones dinámicas: función de transferencia de la compensación dinámica (estatismo transitorio, compensador serie,...). (Se ha de especificar el rango de cada parámetro y su valor actual)\nEntregado: SI, NO, NO APLICA ","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_96","Documento explicativo asociado al punto anterior (indicar nombre del fichero xxx.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_97","         Esquema de bloques del regulador (o de los reguladores, en su caso) de velocidad-turbina y los valores correspondientes de los parámetros que en los esquemas estén representados. Esta información se aportará de la forma especificada en el comentario de esta celda. Entregado: SI, NO (VER NOTA 2)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_98","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_99","         Informe de validación de la idoneidad del modelo anterior para representar el comportamiento dinámico de la instalación. Esta información se aportará de la forma especificada en el comentario de esta celda. Entregado: SI, NO (VER NOTA 3)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_100","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.1.1.k.- Datos principales de los equipos de control de tensión (para instalaciones de potencia instalada superior a 10 MW o directamente conectadas a RdT)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_101","Breve descripción del regulador de tensión-excitatriz, que incluirá el nombre y tipo del regulador.\nEntregado: SI, NO, NO APLICA ","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_102","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_103","Esquema de bloques, y los valores correspondientes de los parámetros que en los esquemas estén representados, de los reguladores de tensión-excitatriz y del sistema estabilizador de potencia (PSS) si cuentan con este dispositivo. \nEntregado: SI, NO, NO APLICA (VER NOTA 4)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_104","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_105","Informe de validación de la idoneidad del modelo anterior para representar el comportamiento dinámico de la instalación. Esta información se aportará de la forma especificada en el comentario de esta celda. Entregado: SI, NO VER NOTA 5)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_106","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.1.1.l.- Servicio complementario de control de tensión (sólo para instalaciones directamente conectadas a RdT)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_107","Capacidad de funcionamiento como compensador síncrono. (SI, NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_108","En caso afirmativo se indicarán los requisitos técnicos de funcionamiento, y el tiempo requerido para su entrada en funcionamiento."]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_109","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"Datos adicionales a rellenar en el caso de plantas o agrupaciones cuya suma de potencia instalada sea superior a 50 MW o conectadas a la red de transporte."]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.1.1.m.- Datos para los planes de reposición del servicio"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_110","Alimentación de SSAA:"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_111","             Esquema simplificado de alimentación de SSAA (Indicar nombre del fichero)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_112","             Consumo de SSAA en b.a. para arranque de grupo, potencia activa (MW)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_113","             Consumo de SSAA en b.a. para arranque de grupo, potencia reactiva (Mvar)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_114","Capacidad de arranque autónomo (SI/NO):","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_115","             Medios propios para energizar SSAA necesarios para el arranque (batería, grupo electrógeno, otros) "]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_116","            Diagramas unifilares. Entregado SI, NO","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_117","            Mínimo técnico de reposición (MW)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_118","            Tiempo de funcionamiento a mín téc reposición (min)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_119","            Escalones de carga máxima admisible (MW)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_120","            Tiempo de autonomía (h)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_121","            Tipo de arranque (local o remoto)."]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_122","            En caso de arranque local, indicar disponibilidad horaria de personal"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_123","            Tiempo mínimo garantizado de funcionamiento continuo a plena carga durante el proceso de reposición (reservas mínimas de combustible o de agua)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_124","            Posibilidad de realizar un determinado número de arranques consecutivos en un tiempo determinado."]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_125","            En caso de posibles disparos durante el proceso de reposición: indicar numero de ciclos de arranque y parada y duración del ciclo."]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_126","Reconexión del grupo a la red (SI/NO):","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_127","Tiempo mínimo de arranque en frío en minutos (Desde que se recibe alimentación en los SSAA hasta que está preparado para sincronización)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_128","Tiempo mínimo de arranque en caliente en minutos (Desde que se recibe alimentación en los SSAA hasta que está preparado para sincronización)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_129","Tiempo máximo de parada para que el arranque sea en caliente en minutos"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_130","Capacidad de mantenerse estable tras una desconexión de la red exterior con pérdida brusca de la plena carga, alimentando únicamente sus consumos propios (SI/NO, Descripción)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_131","Capacidad para funcionar en isla: SI, NO","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_132","Dependencia de infraestructuras ajenas de suministro de combustible para el proceso de reposición"]
[null,null,"(Pt)",null,"Datos adicionales a rellenar únicamente en el caso de plantas conectadas a la red de transporte"]
[null,null,"(Pt)",null,"2.1.1.n.- Datos de la instalación de generación en el punto de conexión a la red"]
[null,null,"(Pt)","CB_133","Esquema unifilar general de protección y medida de la instalación de generación. Entregado: SI, NO","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"Datos adicionales a rellenar en el caso de plantas que opten por proporcionar servicios de regulación secundaria"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.1.1.ñ.- Generadores con posibilidad de participación activa en la regulación secundaria"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_134","Potencia activa máxima regulación b.a. (MW) (Para distintos puntos de funcionamiento estable, si procede)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_135","Limitaciones en la subida y bajada de carga en MW/min\nEntregado: SI, NO, NO APLICA\n(Rango de ajuste y valores de consigna para rampa continua y escalón)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"Datos adicionales a rellenar en el caso de plantas que opten por proporcionar servicios de regulación terciaria ())"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.1.1.o.- Datos para programación y regulación terciaria"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_136","Tiempo de arranque en frío desde orden de arranque hasta listo para sincronización (min)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.1.p.- Observaciones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","CB_137","Indicación de la calidad de los datos (estimados, del fabricante, calculados,….)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","CB_138","Comentarios"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Se marcará con una X en el índice el capítulo que ha sido actualizado en esta versión del documento."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_139","(NOTA 1)\nLas instalaciones de producción de cogeneración deben completar la pestaña \"2.- Datos inst. consumo\" y \"3.1.-Gen. combustión\"  del formulario de datos de autoconsumo y cogeneración (T248) disponible en la página WEB, que podrán encontrar en el siguiente link:\nhttps://www.ree.es/es/actividades/acceso-conexion-y-puesta-en-servicio/normativa-guias-y-procedimientos"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_140","(NOTA 2) Esta información se aportará de la siguiente forma:\n- A través de un modelo incluido en la lista de modelos dinámicos admitidos por el OS, y que será proporcionada por el propio OS.\n- O bien a través de un modelo no incluido en la lista anterior siempre que cumpla con las características y condiciones expuestas en documento al efecto eleaborado por el OS.\n\nEn ambos casos, deberá acompañarse de un informe de validación de la idoneidad del modelo para representar al regulador de velocidad-turbina, conforme a las condiciones expuestas en documento al efecto elaborado por el OS\n\nLos documentos al efecto proporcionados o elaborados por el OS se encuentran en el ANEXO 2 de la Guía descriptiva del procedimiento de puesta en servicio, que podrán encontrar en el siguiente link:\nhttps://www.ree.es/es/actividades/acceso-conexion-y-puesta-en-servicio/puesta-en-servicio"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_141","(NOTA 3) Esta información se aportará de la siguiente forma:\n- A través de un modelo incluido en la lista de modelos dinámicos admitidos por el OS, y que será proporcionada por el propio OS.\n- O bien a través de un modelo no incluido en la lista anterior siempre que cumpla con las características y condiciones expuestas en documento al efecto eleaborado por el OS.\n\nEn ambos casos, deberá acompañarse de un informe de validación de la idoneidad del modelo para representar al regulador de velocidad-turbina, conforme a las condiciones expuestas en documento al efecto elaborado por el OS. Dicho informe de validación se deberá aportar antes de la puesta en servicio si está disponible o después en caso contrario. Condición necesaria para emisión del FON.\n\nLos documentos al efecto proporcionados o elaborados por el OS se encuentran en el ANEXO 2 de la Guía descriptiva del procedimiento de puesta en servicio, que podrán encontrar en el siguiente link:\nhttps://www.ree.es/es/actividades/acceso-conexion-y-puesta-en-servicio/puesta-en-servicio"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_142","(NOTA 4) Esta información se aportará de la siguiente forma:\n- A través de un modelo incluido en la lista de modelos dinámicos admitidos por el OS, y que será proporcionada por el propio OS,\n- O bien a través de un modelo no incluido en la lista anterior siempre que cumpla con las características y condiciones expuestas en documento al efecto elaborado por el OS.\n\nEn ambos casos, deberá acompañarse de un informe de validación de la idoneidad del modelo para representar al regulador de tensión-excitatriz y al sistema estabilizador de potencia (PSS), conforme a las condiciones expuestas en documento al efecto elaborado por el OS.\n\nLos documentos al efecto proporcionados o elaborados por el OS se encuentran en el ANEXO 2 de la Guía descriptiva del procedimiento de puesta en servicio, que podrán encontrar en el siguiente link:\nhttps://www.ree.es/es/actividades/acceso-conexion-y-puesta-en-servicio/puesta-en-servicio"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","CB_143","(NOTA 5) Esta información se aportará de la siguiente forma:\n- A través de un modelo incluido en la lista de modelos dinámicos admitidos por el OS, y que será proporcionada por el propio OS,\n- O bien a través de un modelo no incluido en la lista anterior siempre que cumpla con las características y condiciones expuestas en documento al efecto elaborado por el OS.\n\nEn ambos casos, deberá acompañarse de un informe de validación de la idoneidad del modelo para representar al regulador de tensión-excitatriz y al sistema estabilizador de potencia (PSS), conforme a las condiciones expuestas en documento al efecto elaborado por el OS. Dicho informe de validación se deberá aportar antes de la puesta en servicio si está disponible o después en caso contrario. Condición necesaria para emisión del FON.\n\nLos documentos al efecto proporcionados o elaborados por el OS se encuentran en el ANEXO 2 de la Guía descriptiva del procedimiento de puesta en servicio, que podrán encontrar en el siguiente link:\nhttps://www.ree.es/es/actividades/acceso-conexion-y-puesta-en-servicio/puesta-en-servicio"]
["X"]

{"sheet":"2.1.2.-Gen. solar térmica","index":7,"n_rows":158,"n_cols":9,"rows_kept":158,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,4,0,8],[151,4,151,8],[3,4,3,8],[10,4,10,8],[13,4,13,8],[15,4,15,8],[41,4,41,8],[49,4,49,8],[58,4,58,8],[89,4,89,8],[103,4,103,8],[110,4,110,8],[48,4,48,8],[115,4,115,8],[56,4,56,8],[153,4,153,8],[154,4,154,8],[155,4,155,8],[156,4,156,8],[139,4,139,8],[142,4,142,8],[145,4,145,8],[140,4,140,8],[143,4,143,8],[146,4,146,8],[148,4,148,8]]}
[null,"(At) (Ad)",null,null,"2.1.2.- Plantas termosolares ())",null,null,"Volver al Índice"]
[]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Característica ())","Planta 1","Planta  2","Planta  3","Planta  4"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.2.a.- Identificación de la planta"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","ST_1","Nombre de la planta"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_2","Código Instalación Puesta en Servicio (CIPES) "]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","ST_3","Empresa propietaria de la planta"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_4","Nº Identificación RAIPEE"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","ST_5","Tipo de instalación según categorías art.2 RD413/2014, dato de aplicación a instalaciones de generación renovable"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","ST_6","Fecha de puesta en servicio (previsión, en su caso)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.2.b.- Emplazamiento de la planta"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","ST_7","Término municipal"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","ST_8","Provincia"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.2.c.- Compañía eléctrica distribuidora"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","ST_9","Compañía distribuidora"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.2.d.- Datos técnicos de la planta"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","ST_10","Número de grupos"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","ST_11","Potencia aparente instalada (MVA) de las unidades generadoras"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_12","Potencia instalada (MW), según art.3 del RD413/2014."]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","ST_13","Capacidad máxima (MW)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","ST_14","Mínimo técnico de potencia activa en b.c. (MW)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_15","SEPE: Cumplimiento de los requisitos técnicos del Reglamento (UE) 2016/631 y su desarrollo a nivel nacional (Orden Ministerial TED/749/2020) ya sea por obligación legal o voluntariamente en su totalidad (certificación completa según Norma Técnica de Supervisión (NTS)) (SI/NO)\nSENP: Cumplimiento de los requisitos del P.O.12.2.  SENP (certificación completa según Norma Técnica de Supervisión SENP (NTS SENP) (SI/NO) ","[]","[]","[]","[]"]
[null,null,"(Pt)","ST_16","Certificado explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_17","Solo SEPE: Cumplimiento de los requisitos técnicos cerrados del Reglamento (UE) 2016/631 (certificación reducida según Norma Técnica de Supervisión (NTS)) (SI/NO) ","[]","[]","[]","[]"]
[null,null,"(Pt)","ST_18","Certificado explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_19","Solo SEPE: Cumplimiento de los requisitos técnicos del Reglamento (UE) 2016/631 y su desarrollo a nivel nacional (Orden Ministerial TED/749/2020) de manera voluntaria (certificación voluntaria según Norma Técnica de Supervisión (NTS)) (SI/NO) ","[]","[]","[]","[]"]
[null,null,"(Pt)","ST_20","Certificado explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_21","En caso de optar voluntariamente por el cumplimiento de algunos de los requisitos del Reglamento (UE) 2016/631 y su desarrollo a nivel nacional, cumplimente en las casillas siguientes las referencias a los documentos explicativos a que haya lugar en su caso:"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_22","         - 13.2 Capacidad de control MRPFL-O (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_23","         - 15.2.c Capacidad de control MRPFL-U (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_24","         - 15.2.d Capacidad de control MRPF (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_25","         - 19.2 Capacidad de control de amortiguamiento de oscilaciones de potencia (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_26","         - 17.3 Recuperación de la potencia activa después de una falta (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_27","         - 14.3 Capacidad para soportar huecos de tensión de los MGES conectados a tensión nominal inferior a 110 kV (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_28","         - 16.3 Capacidad para soportar huecos de tensión de los MGES conectados a tensión nominal de 110 kV o superior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_29","         - 15.5.a Arranque autónomo (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_30","         - 15.5.b Capacidad de participar en el funcionamiento en isla (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_31","         - 15.5.c Capacidad de resincronización rápida (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_32","         - 18.2.b Capacidad de potencia reactiva a la capacidad máxima (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_33","         - 18.2.c Capacidad de potencia reactiva por debajo de la capacidad máxima  (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_34","         - Declaración con la lista del resto de los requisitos voluntarios a cumplir no sujetos a supervisión. Cada requisito debe indentificarse mediante el artículo, apartado y letra del Reglamento (UE) y breve definición (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.1.2.e.- Datos de regulación primaria o regulación de velocidad ())"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_35","Disponibilidad de regulación primaria o regulación de velocidad (SI/NO).","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_36","Nivel mínimo de regulación (no será superior al 20% de la capacidad máxima)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_37","- En caso afirmativo, indicar:"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_38","            Insensibilidad del regulador (mHz) (No ha de ser superior a 10 mHz)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_39","           Banda muerta voluntaria del regulador:"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_40","                 Valor ajustado:confirmar que es cero o es el valor que hubiese solicitado el OS"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Datos adicionales a rellenar en el caso de plantas o agrupaciones generadoras cuya suma de potencia instalada sea superior a 10 MW o conectadas a la red de transporte."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.2.f.- Emplazamiento de la planta"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","ST_41","Coordenadas GPS del parque (centro geométrico de la instalación):"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","ST_41","        Longitud  (DD)"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","ST_42","        Latitud  (DD)"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","ST_43","        Altura (m)"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","ST_44","Confirmar en su caso la adecuación de las instalaciones comunes existentes de evacuación a la nueva potencia a instalar SI/NO APLICA","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","ST_45","Confirmar en su caso que se ha enviado la información estructural actualizada de las instalaciones comunes. SI/NO APLICA","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.2.g.- Datos técnicos de la planta"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","ST_46","Configuración general de la instalación, indicando en su caso características de acoplamiento entre elementos (p.e. turbinas y alternadores), así como modularidad y flexibilidad de funcionamiento. Entregado:  SI, NO","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.2.h.- Datos técnicos del generador (alternador) ())"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","ST_47","Número de máquinas eléctricas (generadores)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_48","Fabricante"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_49","Modelo"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","ST_50","Tecnología"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","ST_51","Tensión nominal (kV)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","ST_52","Máxima generación de reactiva a plena carga en el punto de conexión a red (MVAr)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","ST_53","Máxima generación de reactiva al mínimo técnico en el punto de conexión a red (MVAr)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","ST_54","Máxima absorción de reactiva a plena carga en el punto de conexión a red (MVAr)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","ST_55","Máxima absorción de reactiva al mínimo técnico en el punto de conexión a red (MVAr)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_56","Constante de tiempo transitoria de circuito abierto para eje directo (T'd0 (s))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_57","Constante de tiempo subtransitoria de circuito abierto para eje directo (T''d0 (s))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_58","Constante de tiempo transitoria de circuito abierto para eje transverso (T'q0 (s))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_59","Constante de tiempo subtransitoria de circuito abierto para eje transverso (T''q0 (s))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_60","Constante de inercia (s) del conjunto giratorio: máquina eléctrica, excitatriz y turbina (este dato se aportará por cada grupo generador de la planta)."]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_61","Reactancia no saturada síncrona sobre eje directo (Xd (p.u.))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_62","Reactancia no saturada síncrona sobre eje transverso (Xq (p.u.))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_63","Reactancia no saturada transitoria sobre eje directo (X'd (p.u.))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_64","Reactancia no saturada transitoria sobre eje transverso (X'q (p.u.))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_65","Reactancia no saturada subtransitoria sobre eje directo (X''d (p.u.))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_66","Reactancia de fuga no saturada (p.u.)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_67","Saturación de la máquina a tensión 1.0 p.u. (p.u.)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_68","Saturación de la máquina a tensión 1.2 p.u. (p.u.)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_69"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_70","Reactancia no saturada subtransitoria sobre eje transverso (X''q (p.u.))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_71","Constante de tiempo transitoria de cortocircuito para eje directo (T'd (s))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_72","Constante de tiempo transitoria de cortocircuito para eje transverso (T'q (s))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_73","Constante de tiempo subtransitoria de cortocircuito para eje directo (T''d (s))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_74","Constante de tiempo subtransitoria de cortocircuito para eje transverso (T''q (s))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_75","Curvas de capacidad P-Q (Límites de funcionamiento). Entregado: SI, NO","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_76","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.1.2.i.- Datos de regulación primaria o regulación de velocidad en el caso de disponer de de regulación propia"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_77","  En el caso de que le sean de aplicación los requisitos técnicos del Reglamento (UE) 2016/631, deberá proporcionar la información que caracterice la velocidad de respuesta de los modos de regulación potencia-frecuencia MRPFL-O, MRPFL-U y MRPF proporcionando los parámetros que caracterizan dichas respuestas en la forma que se establece para cada modo en dicho reglamento europeo contemplando, adicionalmente, las consideraciones al efecto a que hubiese lugar de la Norma Técnica de Supervisión correspondiente.\nEntregado: SI, NO, NO APLICA","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_78","         Estatismo permanente:"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_79","               Valor ajustado"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_80","         Características del regulador:"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_81","         Fabricante del regulador"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_82","         Tipo de control del regulador (Compensador serie PID, compensación por realimentación mediante estatismo transitorio,…)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_83","         Tecnología del regulador (hidráulico, electrohidráulico, …)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_84","         Compensaciones dinámicas: función de transferencia de la compensación dinámica (estatismo transitorio, compensador serie,...). (Se ha de especificar el rango de cada parámetro y su valor actual)\nEntregado: SI, NO, NO APLICA ","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_85","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_86","         Esquema de bloques del regulador (o de los reguladores, en su caso) de velocidad-turbina y los valores correspondientes de los parámetros que en los esquemas estén representados. Esta información se aportará de la forma especificada en el comentario de esta celda. Entregado: SI, NO (VER NOTA 1)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_87","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_88","         Informe de validación de la idoneidad del modelo anterior para representar el comportamiento dinámico de la instalación. Esta información se aportará de la forma especificada en el comentario de esta celda. Entregado: SI, NO (VER NOTA 2)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_89","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.1.2.j.- Datos principales de los equipos de control de tensión (para instalaciones de potencia instalada superior a 10 MW o directamente conectadas a RdT)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_90","Breve descripción del regulador de tensión-excitatriz, que incluirá el nombre y tipo del regulador.\nEntregado: SI, NO, NO APLICA ","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_91","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_92","Esquema de bloques, y los valores correspondientes de los parámetros que en los esquemas estén representados, de los reguladores de tensión-excitatriz y del sistema estabilizador de potencia (PSS) si cuentan con este dispositivo. \nEntregado: SI, NO, NO APLICA (VER NOTA 3)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_93","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_94","Informe de validación de la idoneidad del modelo anterior para representar el comportamiento dinámico de la instalación. Esta información se aportará de la forma especificada en el comentario de esta celda. Entregado: SI, NO (VER NOTA 4)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_95","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.1.2.k.- Servicio complementario de control de tensión (sólo para instalaciones directamente conectadas a RdT)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_96","Capacidad de funcionamiento como compensador síncrono. (SI, NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_97","En caso afirmativo se indicarán los requisitos técnicos de funcionamiento, y el tiempo requerido para su entrada en funcionamiento."]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_98","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"Datos adicionales a rellenar en el caso de plantas o agrupaciones generadoras de más de 50 MW o conectadas a la red de transporte."]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.1.2.l.- Datos para los planes de reposición del servicio (a cumplimentar para instalaciones de potencia instalada superior a 50 MW)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_99","Alimentación de SSAA:"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_100","             Esquema simplificado (Indicar nombre del fichero)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_101","             Consumo de SSAA en b.a. para arranque de grupo, potencia activa (MW)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_102","             Consumo de SSAA en b.a. para arranque de grupo, potencia reactiva (MMVAr)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_103","Capacidad de arranque autónomo (SI/NO):","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_104","             Medios propios para energizar SSAA necesarios para el arranque (batería, grupo electrógeno, otros) "]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_105","            Diagramas unifilares. Entregado SI, NO","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_106","            Mínimo técnico de reposición (MW)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_107","            Tiempo de funcionamiento a mín téc reposición (min)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_108","            Escalones de carga máxima admisible (MW)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_109","            Tiempo de autonomía (h)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_110","            Tipo de arranque (local o remoto)."]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_111","            En caso de arranque local, indicar disponibilidad horaria de personal"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_112","            Tiempo mínimo garantizado de funcionamiento continuo a plena carga durante el proceso de reposición (reservas mínimas de combustible o de agua)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_113","            Posibilidad de realizar un determinado número de arranques consecutivos en un tiempo determinado."]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_114","            En caso de posibles disparos durante el proceso de reposición: indicar numero de ciclos de arranque y parada y duración del ciclo."]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_115","Reconexión del grupo a la red (SI/NO):","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_116","           Tiempo mínimo de arranque en frío en minutos (Desde que se recibe alimentación en los SSAA hasta que está preparado para sincronización)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_117","           Tiempo mínimo de arranque en caliente en minutos  (Desde que se recibe alimentación en los SSAA hasta que está preparado para sincronización)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_118","           Tiempo máximo de parada para que el arranque sea en caliente en minutos"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_119","Capacidad de mantenerse estable tras una desconexión de la red exterior con pérdida brusca de la plena carga, alimentando únicamente sus consumos propios. (SI/NO, Descripción)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_120","Capacidad para funcionar en isla: SI, NO","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_121","Dependencia de infraestructuras ajenas de suministro de combustible para el proceso de reposición"]
[null,null,"(Pt)",null,"Datos adicionales a rellenar únicamente en el caso de plantas conectadas a la red de transporte"]
[null,null,"(Pt)",null,"2.1.2.m.- Datos de la instalación de generación en el punto de conexión a la red"]
[null,null,"(Pt)","ST_122","Esquema unifilar general de protección y medida de la instalación de generación. Entregado: SI, NO","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"Datos adicionales a rellenar en el caso de plantas que opten por proporcionar servicios de regulación secundaria"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.1.2.n.- Generadores con posibilidad de participación activa en la regulación secundaria"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_123","Potencia activa máxima regulación b.a. (MW)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"Datos adicionales a rellenar en el caso de plantas que opten por proporcionar servicios de regulación terciaria ())"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.1.2.ñ.- Datos para programación y regulación terciaria ())"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_124","Tiempo de arranque en frío desde orden de arranque hasta listo para sincronización (min)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.2.o.- Observaciones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","ST_125","Indicación de la calidad de los datos (estimados, del fabricante, calculados,….)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","ST_126","Comentarios"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Se marcará con una X en el índice el capítulo que ha sido actualizado en esta versión del documento."]
[null,"(At) y (Ad)","(Pt) (Pd)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_127","(NOTA 1) Esta información se aportará de la siguiente forma:\n- A través de un modelo incluido en la lista de modelos dinámicos admitidos por el OS, y que será proporcionada por el propio OS.\n- O bien a través de un modelo no incluido en la lista anterior siempre que cumpla con las características y condiciones expuestas en documento al efecto eleaborado por el OS.\n\nEn ambos casos, deberá acompañarse de un informe de validación de la idoneidad del modelo para representar al regulador de velocidad-turbina, conforme a las condiciones expuestas en documento al efecto elaborado por el OS\n\nLos documentos al efecto proporcionados o elaborados por el OS se encuentran en el ANEXO 2 de la Guía descriptiva del procedimiento de puesta en servicio, que podrán encontrar en el siguiente link:\nhttps://www.ree.es/es/actividades/acceso-conexion-y-puesta-en-servicio/puesta-en-servicio"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_128","(NOTA 2) Esta información se aportará de la siguiente forma:\n- A través de un modelo incluido en la lista de modelos dinámicos admitidos por el OS, y que será proporcionada por el propio OS.\n- O bien a través de un modelo no incluido en la lista anterior siempre que cumpla con las características y condiciones expuestas en documento al efecto eleaborado por el OS.\n\nEn ambos casos, deberá acompañarse de un informe de validación de la idoneidad del modelo para representar al regulador de velocidad-turbina, conforme a las condiciones expuestas en documento al efecto elaborado por el OS. Dicho informe de validación se deberá aportar antes de la puesta en servicio si está disponible o después en caso contrario. Condición necesaria para emisión del FON.\n\nLos documentos al efecto proporcionados o elaborados por el OS se encuentran en el ANEXO 2 de la Guía descriptiva del procedimiento de puesta en servicio, que podrán encontrar en el siguiente link:\nhttps://www.ree.es/es/actividades/acceso-conexion-y-puesta-en-servicio/puesta-en-servicio"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_129","(NOTA 3) Esta información se aportará de la siguiente forma:\n- A través de un modelo incluido en la lista de modelos dinámicos admitidos por el OS, y que será proporcionada por el propio OS,\n- O bien a través de un modelo no incluido en la lista anterior siempre que cumpla con las características y condiciones expuestas en documento al efecto elaborado por el OS.\n\nEn ambos casos, deberá acompañarse de un informe de validación de la idoneidad del modelo para representar al regulador de tensión-excitatriz y al sistema estabilizador de potencia (PSS), conforme a las condiciones expuestas en documento al efecto elaborado por el OS.\n\nLos documentos al efecto proporcionados o elaborados por el OS se encuentran en el ANEXO 2 de la Guía descriptiva del procedimiento de puesta en servicio, que podrán encontrar en el siguiente link:\nhttps://www.ree.es/es/actividades/acceso-conexion-y-puesta-en-servicio/puesta-en-servicio"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","ST_130","(NOTA 4) Esta información se aportará de la siguiente forma:\n- A través de un modelo incluido en la lista de modelos dinámicos admitidos por el OS, y que será proporcionada por el propio OS,\n- O bien a través de un modelo no incluido en la lista anterior siempre que cumpla con las características y condiciones expuestas en documento al efecto elaborado por el OS.\n\nEn ambos casos, deberá acompañarse de un informe de validación de la idoneidad del modelo para representar al regulador de tensión-excitatriz y al sistema estabilizador de potencia (PSS), conforme a las condiciones expuestas en documento al efecto elaborado por el OS. Dicho informe de validación se deberá aportar antes de la puesta en servicio si está disponible o después en caso contrario. Condición necesaria para emisión del FON.\n\nLos documentos al efecto proporcionados o elaborados por el OS se encuentran en el ANEXO 2 de la Guía descriptiva del procedimiento de puesta en servicio, que podrán encontrar en el siguiente link:\nhttps://www.ree.es/es/actividades/acceso-conexion-y-puesta-en-servicio/puesta-en-servicio"]
["X"]

{"sheet":"2.1.3.-Gen. solar Stirling","index":8,"n_rows":107,"n_cols":9,"rows_kept":107,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[73,4,73,8],[79,4,79,8],[89,4,89,8],[99,4,99,8],[104,4,104,8],[88,4,88,8],[105,4,105,8],[0,4,0,8],[102,4,102,8],[3,4,3,8],[11,4,11,8],[25,4,25,8],[28,4,28,8],[30,4,30,8],[32,4,32,8],[33,4,33,8],[53,4,53,8],[59,4,59,8],[61,4,61,8]]}
[null,"(At) (Ad)",null,null,"2.1.3.- Instalaciones de producción cuya tecnología no emplee un generador síncrono conectado directamente a red (Plantas termosolares Stirling y otras) ())",null,null,"Volver al Índice"]
[]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Característica ())","Planta 1","Planta  2","Planta  3","Planta  4"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.3.a.- Identificación de la planta"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","STR_1","Nombre de la planta"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"Código Instalación Puesta en Servicio (CIPES) "]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","STR_2","Empresa propietaria de la planta"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","STR_3","Nº Identificación RAIPEE"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","STR_4","Tipo de instalación según categorías art.2 RD413/2014, dato de aplicación a instalaciones de generación renovable"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","STR_5","Unidad de oferta a la que pertenece"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","STR_6","Fecha de puesta en servicio (previsión, en su caso)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.3.b.- Emplazamiento de la planta"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","STR_7","Término municipal"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","STR_8","Provincia"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","STR_9","Código Postal"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","STR_10","Coordenadas UTM de la poligonal del parque:"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","STR_11","             Coordenadas U.T.M.  (X)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","STR_12","             Coordenadas U.T.M.  (Y)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","STR_13","             Coordenadas U.T.M.  (Z)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","STR_14","Coordenadas UTM del parque (centro geométrico de la instalación):"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","STR_15","             Coordenadas U.T.M.  (X)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","STR_16","             Coordenadas U.T.M.  (Y)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","STR_17","             Huso"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","STR_18","Confirmar en su caso la adecuación de las instalaciones comunes existentes de evacuación a la nueva potencia a instalar SI/NO/NO APLICA","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","STR_19","Confirmar en su caso que se ha enviado la información estructural actualizada de las instalaciones comunes. SI/NO/NO APLICA","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.3.c.- Estado de trámites (Indicar fecha si existe)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","STR_20","Concesión del régimen retributivo específico"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","STR_21","Concesión de Autorización Administrativa"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.3.d.- Compañía eléctrica distribuidora"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","STR_22","Compañía distribuidora"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.3.e.- Potencia instalada"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","STR_23","Potencia activa neta disponible para la red (MW)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.3.f.- Datos de colectores, baterías, reguladores de carga, inversores"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.3.f.1.- Colectores o Módulos"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","STR_24","Número"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","STR_25","Fabricante"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","STR_26","Modelo"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","STR_27","Tecnología"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","STR_28","Breve descripción de la tecnología"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","STR_29","Potencia activa instalada de cada módulo"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","STR_30","En su caso, potencia aparente instalada de cada módulo (kVA)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","STR_31","Curva de potencia reactiva en función de la potencia activa considerando, en su caso, la compensación de reactiva interna de cada módulo."]
[null,null,"(Pt) (Pd)","STR_32","En el caso de instalaciones de más de 10 MW o conectadas a la red de transporte, se aportará modelo de la instalación que debe describir el comportamiento dinámico de la instalación desde el punto de vista del sistema eléctrico al que se conecta, ante cualquier perturbación en el mismo.  Esta información se aportará de la forma especificada en el comentario de esta celda \nEntregado: SI, NO, NO APLICA (VER NOTA 1)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","STR_33","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","STR_34","Informe de validación de la idoneidad del modelo anterior para representar el comportamiento dinámico de la instalación. Esta información se aportará de la forma especificada en el comentario de esta celda. Entregado: SI, NO (VER NOTA 1)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","STR_35","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","STR_36","Compensación estática de reactiva en bornas del módulo (excluida, en su caso, la compensación interna):"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","STR_37","          Compensación estática de reactiva en bornas del módulo (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","STR_38","          Valor nominal en MVAr de compensación estática de reactiva en bornas del módulo"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","STR_39","          Posibilidad de regulación"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","STR_40","         Compensación  dinámica de reactiva en bornas del módulo (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","STR_41","         Valor nominal en MVAr de compensación  dinámica de reactiva en bornas del módulo"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","STR_42","          Posibilidad de regulación"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.1.3.f.2.- Características del inversor o inversores(por cada uno de los tipos que integren la central)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","STR_43","Rendimiento del inversor (%)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","STR_44","Pérdidas por no seguimiento del punto de máxima potencia (%)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","STR_45","Corriente de cortocircuito inyectada (pu's, tomando como bases la potencia nominal de planta y la tensión nominal de la línea de conexión, o en su defecto del secundario del transfomador de conexión a la red de transporte o distribución.)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","STR_46","Autoconsumo nocturno (MW)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","STR_47","Nivel de potencia de marcha y de paro."]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.1.3.f.3.- Características de baterías"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","STR_48","Capacidad de las baterías (Ah)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.3.g.- Compensación de reactiva en bornas de la instalación (excluida, en su caso, la asociada a cada módulo):"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","STR_49","Compensación estática de reactiva total de la instalación (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","STR_50","Valor nominal en MVAr de compensación estática de reactiva total de la instalación"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","STR_51","Compensación  dinámica de reactiva total de la instalación (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","STR_52","Valor nominal en MVAr de compensación  dinámica de reactiva total de la instalación"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","STR_53","Posibilidad de regulación"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","STR_54","Baterías de condensadores (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","STR_55","            Potencia total (MVAr) en bateria de condensadores"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","STR_56","            Número de escalones en bateria de condensadores"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","STR_57","            Tipo de control de los escalones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","STR_58","Sistemas de compensación o regulación continua basados en electrónica de potencia (FACTS) (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","STR_59","            Potencia total instalada (Valor nominal en MVAr de compensación continua basados en electrónica de potencia (FACTS))"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.3.h.- Régimen de operación previsto de la central"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","STR_60","Curva potencia/irradiación. Entregado: SI, NO (La irradiación se mide en W/m2)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","STR_61","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","STR_62","Pendientes máximas de variación de la irradiación. Entregado: SI, NO","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","STR_63","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","STR_64","Horas de utilización equivalente a plena potencia vs período anual (así como desagregación para períodos menores -estacionales-)."]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.1.3.i.- Servicio complementario de regulación primaria"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","STR_65","Disponibilidad de regulación primaria o regulación de velocidad (SI/NO).  En caso afirmativo, indicar:","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,null,"STR_66","- En caso afirmativo, indicar:"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","STR_67","          Insensibilidad del regulador (mHz) (No ha de ser superior a 10 mHz)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","STR_68","          Banda muerta voluntaria del regulador (mHz) (Confirmar que el valor ajustado es cero)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","STR_69","- En caso de no disponer de regulación primaria propia, indicar:"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","STR_70","           Unidad que presta el servicio"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","STR_71","           Confirmación de insensibilidad no superior a 10 mHz (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","STR_72","           Confirmación de banda muerta voluntaria nula (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt)",null,"Datos adicionales a rellenar únicamente en el caso de plantas conectadas a la red de transporte"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt)",null,"2.1.3.j.- Características de la instalación de generación en el punto de conexión a la red"]
[null,null,"(Pt)","STR_73","Intensidad de cortocircuito aportada por la instalación para un cortocircuito en el punto de conexión a la red de transporte (At)"]
[null,null,"(Pt)","STR_74","Informe con el contenido máximo de distorsión armónica garantizado, sólo en el caso de que existan procesos con control de onda en la instalación:"]
[null,null,"(Pt)","STR_75","       Contenido de armónicos de tensión (VER NOTA 2)"]
[null,null,"(Pt)","STR_76","       Contenido de armónicos de intensidad (VER NOTA 2)"]
[null,null,"(Pt)","STR_77","Diagrama físico de implantación de la instalación de enlace (esquema general en planta). Entregado: SI, NO","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt)","STR_78","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt)","STR_79","Niveles de tensión (kV) de la red interna de conexión de los módulos."]
[null,null,"(Pt)","STR_80","Esquema unifilar general de protección y medida de la instalación de generación. Entregado: SI, NO","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt)","STR_81","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.3.k.- Observaciones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","STR_82","Indicación de la calidad de los datos (estimados, del fabricante, calculados,….)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","STR_83","Comentarios"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Se marcará con una X en el índice el capítulo que ha sido actualizado en esta versión del documento."]
[null,"(At) y (Ad)","(Pt) (Pd)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","STR_32","(NOTA 1) Esta información se aportará de la siguiente forma:\n- A través de un modelo incluido en la lista de modelos dinámicos admitidos por el OS, y que será proporcionada por el propio OS.\n- O bien a través de un modelo no incluido en la lista anterior siempre que cumpla con las características y condiciones expuestas en documento al efecto eleaborado por el OS.\n\nEn ambos casos, deberá acompañarse de un informe de validación de la idoneidad del modelo anterior conforme a las condiciones expuestas en documento al efecto elaborado por el OS. Dicho informe de validación se deberá aportar antes de la puesta en servicio si está disponible o después en caso contrario. Condición necesaria para emisión del IVCTC_Final.\n\nLos documentos al efecto proporcionados o elaborados por el OS se encuentran en el ANEXO de la Guía descriptiva del procedimiento de puesta en servicio, que podrán encontrar en el siguiente link:\nhttp://www.ree.es/es/actividades/gestor-de-la-red-y-transportista/acceso-a-la-red"]
[null,null,"(Pt)","STR_75","(NOTA 2) La obtención de estos valores se puede llevar a cabo de dos formas, para considerarlos garantizados:\n\n1.- o bien a través de una previsión a nivel del punto de la RdT al que se conectan, según se indica en CEI 61000-3-6, de los armónicos de tensión  (magnitud y orden del 2 al 50) y de la tasa de distorsión armónica. Se tomará como Pcc de dicho punto de conexión a RdT el dato más reciente de percentil 5 de la Pcc de dicha SE en base al documento que REE edita anualmente: “Informe Anual de la Evolución de la Potencia de Cortocircuito en la Red de Transporte del Sistema Eléctrico Peninsular”. En caso de tratarse de una SE nueva, se tomará la mejor previsión en coherencia con lo expuesto anteriormente. (Indicar, en cualquier caso, la Pcc tomada para la evaluación del a emisión de armónicos).\n \n2.-  o bien realizar medidas a nivel de RdT de los armónicos de tensión  (magnitud y orden del 2 al 50) y de la tasa de distorsión armónica, en períodos mínimos de una semana según se indica en CEI 61000-4-30. Otra opción sería realizar las medidas a nivel de instalación y, en base a ello, estimar los valores de armónicos de tensión a nivel de RdT.   "]
["X"]

{"sheet":"2.1.4.-Gen. solar fotovoltaica","index":9,"n_rows":146,"n_cols":9,"rows_kept":146,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,4,0,8],[141,4,141,8],[3,4,3,8],[10,4,10,8],[20,4,20,8],[22,4,22,8],[26,4,26,8],[27,4,27,8],[30,4,30,8],[44,4,44,8],[47,4,47,8],[66,4,66,8],[98,4,98,8],[54,4,54,8],[144,4,144,8],[92,4,92,8],[143,4,143,8],[131,4,131,8],[138,4,138,8]]}
[null,"(At) (Ad)",null,null,"2.1.4.- Plantas fotovoltaicas ())",null,null,"Volver al Índice"]
[]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Característica ())","Planta 1","Planta  2","Planta  3","Planta  4"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.4.a.- Identificación de la planta"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","FV_1","Nombre de la planta"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_2","Código Instalación Puesta en Servicio (CIPES) "]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","FV_3","Empresa propietaria de la planta","","","",""]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_4","Nº Identificación RAIPEE"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","FV_5","Tipo de instalación según categorías art.2 RD413/2014, dato de aplicación a instalaciones de generación renovable"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_6","Fecha de puesta en servicio (previsión, en su caso)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.4.b.- Emplazamiento de la planta"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","FV_7","Término municipal"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","FV_8","Provincia"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","FV_9","Código Postal"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","FV_10","Coordenadas GPS del parque (centro geométrico de la instalación):"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","FV_11","        Longitud  (DD)"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","FV_12","        Latitud  (DD)"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","FV_13","        Altura (m)"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","FV_14","Confirmar en su caso la adecuación de las instalaciones comunes existentes de evacuación a la nueva potencia a instalar SI/NO APLICA","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","FV_15","Confirmar en su caso que se ha enviado la información estructural actualizada de las instalaciones comunes. SI/NO APLICA","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.4.c.- Compañía eléctrica distribuidora"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_16","Compañía distribuidora"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.4.d.- Potencia instalada"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_17","Potencia instalada (MW), según artículo 3 del Real Decreto 413/2014"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_18","Potencia instalada de los inversores que componen la instalación (MW)"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)",null,"Capacidad máxima (MW)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.4.e.- Datos de panéles, baterías, reguladores de carga, inversores"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.4.e.1.- Paneles"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","FV_19","Número de paneles"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_20","Potencia activa instalada de cada panel"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.1.4.e.2.- Características del inversor o inversores(por cada uno de los tipos que integren la central)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_21","Número de inversores"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_22","Fabricante"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_23","Modelo"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_24","Tecnología"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_25","Breve descripción de la tecnología"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_26","Potencia activa de cada inversor (kW)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_27","Potencia aparente instalada de cada inversor (kVA)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_28","En el caso de instalaciones con una potencia instalada superior a 10 MW (1 MW en caso de instalaciones ubicadas en los Sistemas Eléctricos de los Territorios No Peninsulares) o conectadas a la red de transporte, se aportará modelo de la instalación que debe describir el comportamiento dinámico de la instalación desde el punto de vista del sistema eléctrico al que se conecta, ante cualquier perturbación en el mismo.  Esta información se aportará de la forma especificada en el comentario de esta celda \nEntregado: SI, NO, NO APLICA (VER NOTA 1)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_29","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_30","Informe de validación de la idoneidad del modelo anterior para representar el comportamiento dinámico de la instalación. Esta información se aportará de la forma especificada en el comentario de esta celda. Entregado: SI, NO (VER NOTA 1)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_31","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_32","Curva PQ de potencia reactiva en función de la potencia activa de cada inversor."]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_33","Corriente de cortocircuito inyectada (pu's, tomando como bases la potencia nominal de planta y la tensión nominal de la línea de conexión, o en su defecto del secundario del transfomador de conexión a la red de transporte o distribución.)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.1.4.e.3.- Características de baterías"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_34","Potencia instalada de salida (kW)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_35","Energía máxima almacenada almacenable (kWh)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.1.4.e.4.- Características adicionales en caso de cumplimiento de los requisitos técnicos del Reglamento (UE) 2016/631"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_36","Capacidad de evitar el bloqueo de la electrónica de potencia voluntariamente para facilitarse soportar huecos de tensión (Si/No) o valor mínimo de tensión residual (pu) para el que pueden aplicarlo a tensiones inferiores a lo exigido en OM de Implementación."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_37","Información que caracterice la capacidad técnica de soportar sobretensiones transitorias por parte del módulo de parque eléctrico y de sus unidades de generación constituyentes proporcionando los parámetros que caracterizan dichas respuestas en la forma que se establece en la OM de Implementación."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_38","La información que caracterice la velocidad de respuesta de los modos de regulación potencia-frecuencia MRPFL-O, MRPFL-U y MRPF que le sea de aplicación, proporcionando los parámetros que caracterizan dichas respuestas en la forma que se establece para cada modo en dicho reglamento europeo contemplando, adicionalmente, las consideraciones al efecto a que hubiese lugar de la Norma Técnica de Supervisión correspondiente."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_39","La información que caracterice la velocidad de respuesta del control de inyección de corriente rápida de falta proporcionando los parámetros que caracteriza dicha respuesta en la forma que se establece en dicho reglamento europeo contemplando, adicionalmente, las consideraciones al efecto a que hubiese lugar de la Norma Técnica de Supervisión correspondiente."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_40","La información que caracterice la velocidad de respuesta del control de tensión en régimen permanente proporcionando los parámetros que caracterizan dicha respuesta en la forma que se establece en dicho reglamento europeo contemplando, adicionalmente, las consideraciones al efecto a que hubiese lugar de la Norma Técnica de Supervisión correspondiente. Se deberán segregar los parámetros relativos a la respuesta de los inversores de las correspondientes a las compensaciones estáticas o movimiento de tomas de transformadores de evacuación de la producción."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_41","En el caso de tipo C o D: valor de potencia de cortocircuito mínimo (MVA) necesario en el nudo de conexión, de forma que, para cualquier valor superior el titular de la instalación, garantiza la no aparición de problemas de funcionamiento de los equipos relacionados con acoplamientos oscilatorios ni interacciones entre controles internos."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_42","2.1.4.f.- Compensación de reactiva en bornas de la instalación (excluida, en su caso, la asociada a cada módulo):"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_43","Compensación estática de reactiva total de la instalación (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_44","Valor nominal en MVAr de compensación estática de reactiva total de la instalación"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_45","Compensación  dinámica de reactiva total de la instalación (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_46","Valor nominal en MVAr de compensación  dinámica de reactiva total de la instalación"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_47","Posibilidad de regulación"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_48","Baterías de condensadores (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_49","            Potencia total (MVAr) en bateria de condensadores"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_50","            Número de escalones en bateria de condensadores"]
[null,null,"(Pt)","FV_51","            Tipo de control de los escalones"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_52","Sistemas de compensación o regulación continua basados en electrónica de potencia (FACTS) (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_53","            Potencia total instalada (Valor nominal en MVAr de compensación continua basados en electrónica de potencia (FACTS))"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.4.g.- Régimen de operación previsto de la central"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_54","Horas de utilización equivalente a plena potencia vs período anual (así como desagregación para períodos menores -estacionales-)."]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_55","Cumplimiento de los requisitos de respuesta ante huecos de tensión, según P.O.12.3. (SEPE) o P.O.12.2. (SENP), si aplica (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_56","Certificado explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_57","SEPE: Cumplimiento de los requisitos técnicos del Reglamento (UE) 2016/631 y su desarrollo a nivel nacional (Orden Ministerial TED/749/2020) ya sea por obligación legal o voluntariamente en su totalidad (certificación completa según Norma Técnica de Supervisión (NTS)) (SI/NO)\nSENP: Cumplimiento de los requisitos del P.O.12.2.  SENP (certificación completa según Norma Técnica de Supervisión SENP (NTS SENP) (SI/NO) ","[]","[]","[]","[]"]
[null,null,"(Pt)","FV_58","Certificado explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_59","Solo SEPE: Cumplimiento de los requisitos técnicos cerrados del Reglamento (UE) 2016/631 (certificación reducida según Norma Técnica de Supervisión (NTS)) (SI/NO) ","[]","[]","[]","[]"]
[null,null,"(Pt)","FV_60","Certificado explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_61","Solo SEPE: Cumplimiento de los requisitos técnicos del Reglamento (UE) 2016/631 y su desarrollo a nivel nacional (Orden Ministerial TED/749/2020) de manera voluntaria (certificación voluntaria según Norma Técnica de Supervisión (NTS)) (SI/NO) ","[]","[]","[]","[]"]
[null,null,"(Pt)","FV_62","Certificado explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_63","En caso de optar voluntariamente por el cumplimiento de algunos de los requisitos del Reglamento (UE) 2016/631 y su desarrollo a nivel nacional, cumplimente en las casillas siguientes las referencias a los documentos explicativos a que haya lugar en su caso:"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_64","         - 13.2 Capacidad de control MRPFL-O (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_65","         - 15.2.c Capacidad de control MRPFL-U (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_66","         - 15.2.d Capacidad de control MRPF (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_67","         - 21.3.d Modos de control de la potencia reactiva (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_68","         - 21.3.f Capacidad de no contribuir al des amortiguamiento de oscilaciones (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_69","         - 15.2.a y b Capacidad de control y el rango de control de la potencia activa en remoto (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_70","         - 21.2 Emulación de inercia durante variaciones de frecuencia muy rápidas (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_71","         - 20.3 Recuperación de la potencia activa después de una falta (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_72","         - 14.3 Capacidad para soportar huecos de tensión de los MPE conectados a tensión nominal inferior a 110 kV (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_73","         - 16.3 Capacidad para soportar huecos de tensión de los MPE conectados a tensión nominal de 110 kV o superio(Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_74","         - 15.5.b Capacidad de participar en el funcionamiento en isla (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_75","         - 20.2.b y c Inyección rápida de corriente en el punto de conexión en caso de faltas (trifásicas) simétricas (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_76","         - 21.3.b Capacidad de potencia reactiva a la capacidad máxima (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_77","         - 21.3.c Capacidad de potencia reactiva por debajo de la capacidad máxima  (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_78","         - Declaración con la lista del resto de los requisitos voluntarios a cumplir no sujetos a supervisión. Cada requisito debe indentificarse mediante el artículo, apartado y letra del Reglamento (UE) y breve definición (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.1.4.h.SEPE.- Servicio complementario de regulación primaria (de aplicación para instalaciones ubicadas en el Sistema Eléctrico peninsular) (Obligatorio en caso se aplicar requisitos del Reglamento (UE) 2016/631 y se corresponde con el modo MRPF)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_79","Disponibilidad de regulación primaria o regulación de velocidad (SI/NO).","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_80","Nivel mínimo de regulación (no será superior al 20% de la capacidad máxima)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_81","- En caso afirmativo, indicar:"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_82","          Insensibilidad del regulador (mHz) (No ha de ser superior a 10 mHz)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_83","          Banda muerta voluntaria del regulador (mHz) (Confirmar que el valor ajustado es cero o es el valor que hubiese solicitado el OS)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.1.4.h.SENP.- Servicio complementario de regulación primaria (de aplicación para instalaciones ubicadas en los Sistemas Eléctricos de los territorios no peninsulares) (Obligatorio en caso se aplicar requisitos del P.O. 12.2 SENP y se corresponde con el modo MRPF)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_84","Disponibilidad de regulación potencia-frecuencia primaria (SI/NO). (Acorde al P.O.12.2 SENP todas las instalaciones de producción deben tener la capacidad técnica de regulación potencia-frecuencia. Marcando SI se confirma la capacidad técnica de la instalación de producción para aplicar acumulativamente los modos MRPFL-U, MRPF y MRPFL-O.)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_85","En caso afirmativo, indicar:"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_86","          Insensibilidad de respuesta con la variación de frecuencia (mHz) (Ha de ser inferior a 30 mHz)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_87","Modo MRPF"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_88","          Banda muerta de respuesta con la variación de frecuencia (mHz) (Confirmar que el valor ajustado es 50 mHz)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_89"," Estatismo s₁ (Confirmar que el valor ajustado por defecto es del 4%)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_90","Potencia activa en relación con la capacidad máxima (Confirmar que el valor ajustado es del 10% )","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_91","Potencia activa en relación con la capacidad máxima en respuesta a variación brusca de la frecuencia (Confirmar que el valor ajustado es del 10% )","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_92","Retraso inicial máximo admisible t₁ (Confirmar que el valor es ≤ 150 ms para MGE sin inercia o ≤ 300 ms para MGE con inercia)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_93","Tiempo de activación total t₂ (Confirmar que el valor es ≤ 1s para MGE sin inercia)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_94","Modo MRPFL-U (Subfrecuencia)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_95","Umbral a partir del cual se activa el modo (Confirmar que el valor ajustado por defecto es 49,75 Hz)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_96"," Estatismo s₁ (Confirmar que el valor ajustado por defecto es del 4%)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_97","Modo MRPFL-O (Sobrefrecuencia)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_98","Umbral a partir del cual se activa el modo (Confirmar que el valor ajustado por defecto es 50,25 Hz)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_99"," Estatismo s₁ (Confirmar que el valor ajustado por defecto es del 4%)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_100","En caso de no disponer del servicio complementario de regulación primaria propia, indicar:"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_101","           Unidad que presta el servicio","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_102","          Insensibilidad de respuesta con la variación de frecuencia (mHz) (Ha de ser inferior a 30 mHz)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_103","Modo MRPF"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_104","          Banda muerta de respuesta con la variación de frecuencia (mHz) (Confirmar que el valor ajustado es 50 mHz)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_105"," Estatismo s₁ (Confirmar que el valor ajustado por defecto es del 4%)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_106","Potencia activa en relación con la capacidad máxima (Confirmar que el valor ajustado es del 10% )","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_107","Potencia activa en relación con la capacidad máxima en respuesta a variación brusca de la frecuencia (Confirmar que el valor ajustado es del 10% )","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_108","Retraso inicial máximo admisible t₁ (Confirmar que el valor es ≤ 150 ms para MGE sin inercia o ≤ 300 ms para MGE con inercia)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_109","Tiempo de activación total t₂ (Confirmar que el valor es ≤ 1s para MGE sin inercia)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_110","Modo MRPFL-U (Subfrecuencia)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_111","Umbral a partir del cual se activa el modo (Confirmar que el valor ajustado por defecto es 49,75 Hz)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_112"," Estatismo s₁ (Confirmar que el valor ajustado por defecto es del 4%)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_113","Modo MRPFL-O (Sobrefrecuencia)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_114","Umbral a partir del cual se activa el modo (Confirmar que el valor ajustado por defecto es 50,25 Hz)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_115"," Estatismo s₁ (Confirmar que el valor ajustado por defecto es del 4%)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.4.i.- Características de la instalación de generación en el punto de conexión a la red"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_116","Intensidad de cortocircuito aportada por la instalación para un cortocircuito en el punto de conexión a la red de transporte (At)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_117","Informe con el contenido máximo de distorsión armónica garantizado, sólo en el caso de que existan procesos con control de onda en la instalación: (sólo para instalaciones directamente conectadas a RdT)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_118","          Contenido de armónicos de tensión (VER NOTA 2)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_119","          Contenido de armónicos de intensidad (VER NOTA 2)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_120","Niveles de tensión (kV) de la red interna de conexión de los inversores."]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_121","Esquema unifilar general de protección y medida de la instalación de generación. Entregado: SI, NO","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.4.j.- Observaciones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_122","Indicación de la calidad de los datos (estimados, del fabricante, calculados,….)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_123","Comentarios"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Se marcará con una X en el índice el capítulo que ha sido actualizado en esta versión del documento."]
[null,"(At) y (Ad)","(Pt) (Pd)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_124","(NOTA 1) Esta información se aportará de la siguiente forma:\n- A través de un modelo incluido en la lista de modelos dinámicos admitidos por el OS, y que será proporcionada por el propio OS.\n- O bien a través de un modelo no incluido en la lista anterior siempre que cumpla con las características y condiciones expuestas en documento al efecto eleaborado por el OS.\n\nEn ambos casos, deberá acompañarse de un informe de validación de la idoneidad del modelo para representar al regulador de velocidad-turbina, conforme a las condiciones expuestas en documento al efecto elaborado por el OS. Dicho informe de validación se deberá aportar antes de la puesta en servicio si está disponible o después en caso contrario. Condición necesaria para emisión del FON.\n\nLos documentos al efecto proporcionados o elaborados por el OS se encuentran en el ANEXO 2 de la Guía descriptiva del procedimiento de puesta en servicio, que podrán encontrar en el siguiente link:\nhttps://www.ree.es/es/actividades/acceso-conexion-y-puesta-en-servicio/puesta-en-servicio"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","FV_125","(NOTA 2) La obtención de estos valores se puede llevar a cabo de dos formas, para considerarlos garantizados:\n\n1.- o bien a través de una previsión a nivel del punto de la RdT al que se conectan, según se indica en CEI 61000-3-6, de los armónicos de tensión  (magnitud y orden del 2 al 50) y de la tasa de distorsión armónica. Se tomará como Pcc de dicho punto de conexión a RdT el dato más reciente de percentil 5 de la Pcc de dicha SE en base al documento que REE edita anualmente: “Informe Anual de la Evolución de la Potencia de Cortocircuito en la Red de Transporte del Sistema Eléctrico Peninsular”. En caso de tratarse de una SE nueva, se tomará la mejor previsión en coherencia con lo expuesto anteriormente. (Indicar, en cualquier caso, la Pcc tomada para la evaluación del a emisión de armónicos).\n \n2.-  o bien realizar medidas a nivel de RdT de los armónicos de tensión  (magnitud y orden del 2 al 50) y de la tasa de distorsión armónica, en períodos mínimos de una semana según se indica en CEI 61000-4-30. Otra opción sería realizar las medidas a nivel de instalación y, en base a ello, estimar los valores de armónicos de tensión a nivel de RdT.   "]
["X"]

{"sheet":"2.1.5.-Gen. hidráulica","index":10,"n_rows":239,"n_cols":9,"rows_kept":239,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[58,4,58,8],[0,4,0,8],[84,4,84,8],[201,4,201,8],[3,4,3,8],[10,4,10,8],[22,4,22,8],[20,4,20,8],[13,4,13,8],[55,4,55,8],[78,4,78,8],[117,4,117,8],[63,4,63,8],[152,4,152,8],[153,4,153,8],[158,4,158,8],[236,4,236,8],[237,4,237,8],[238,4,238,8],[172,4,172,8],[194,4,194,8],[230,4,230,8],[224,4,224,8],[225,4,225,8],[228,4,228,8],[202,4,202,8],[235,4,235,8]]}
[null,"(At) (Ad)",null,null,"2.1.5.- Generadores hidráulicos",null,null,"Volver al Índice"]
[]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Característica ())","Planta 1","Planta  2","Planta  3","Planta  4"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.5.a.- Identificación de la central"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","HID_1","Nombre de la central"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_2","Código Instalación Puesta en Servicio (CIPES) "]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.5.a.1.- Empresa o empresas propietarias de la central"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","HID_3","Nombre"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_4","Unidad de Gestión Hidraúlica a la que pertenece"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_5","Unidad de oferta a la que pertenece"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.5.a.2.- Identificación de cada grupo de la central ())"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_6","Nº Identificación RAIPEE"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","HID_7","Tipo de instalación según categorías art.2 RD413/2014, dato de aplicación a instalaciones de generación renovable"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.5.b.- Emplazamiento de la central"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","HID_8","Término municipal"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","HID_9","Provincia"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","HID_10","Coordenadas GPS del parque (centro geométrico de la instalación):"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","HID_11","        Longitud  (DD)"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","HID_12","        Latitud  (DD)"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","HID_13","        Altura (m)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.5.c.- Compañía eléctrica distribuidora"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","HID_14","Compañía distribuidora"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.5.d.- Datos técnicos de la central ())"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","HID_15","Número de grupos"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","HID_16","Régimen de regulación (fluyente , diario, semanal)"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","HID_17","Cuenca (río) en que está ubicada la central"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_18","Embalse asociado"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","HID_19","Subestación/parque de conexión a la red (Nombre, kV)"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","HID_20","Potencia nominal (MW)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","HID_21","Potencia aparente instalada (MVA) de las unidades generadoras"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_22","Potencia instalada (MW), según art.3 del RD413/2014."]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","HID_23","Capacidad máxima (MW)"]
[null,null,"(Pt)","HID_24","Esquema del subsistema hidráulico"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_25","Caudal nominal (m³/s)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_26","Salto neto nominal (m)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_27","SEPE: Cumplimiento de los requisitos técnicos del Reglamento (UE) 2016/631 y su desarrollo a nivel nacional (Orden Ministerial TED/749/2020) ya sea por obligación legal o voluntariamente en su totalidad (certificación completa según Norma Técnica de Supervisión (NTS)) (SI/NO)\nSENP: Cumplimiento de los requisitos del P.O.12.2.  SENP (certificación completa según Norma Técnica de Supervisión SENP (NTS SENP) (SI/NO) ","[]","[]","[]","[]"]
[null,null,"(Pt)","HID_28","Certificado explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_29","Solo SEPE: Cumplimiento de los requisitos técnicos cerrados del Reglamento (UE) 2016/631 (certificación reducida según Norma Técnica de Supervisión (NTS)) (SI/NO) ","[]","[]","[]","[]"]
[null,null,"(Pt)","HID_30","Certificado explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_31","Solo SEPE: Cumplimiento de los requisitos técnicos del Reglamento (UE) 2016/631 y su desarrollo a nivel nacional (Orden Ministerial TED/749/2020) de manera voluntaria (certificación voluntaria según Norma Técnica de Supervisión (NTS)) (SI/NO) ","[]","[]","[]","[]"]
[null,null,"(Pt)","HID_32","Certificado explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_33","En caso de optar voluntariamente por el cumplimiento de algunos de los requisitos del Reglamento (UE) 2016/631 y su desarrollo a nivel nacional, cumplimente en las casillas siguientes las referencias a los documentos explicativos a que haya lugar en su caso:"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_34","         - 13.2 Capacidad de control MRPFL-O (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_35","         - 15.2.c Capacidad de control MRPFL-U (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_36","         - 15.2.d Capacidad de control MRPF (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_37","         - 19.2 Capacidad de control de amortiguamiento de oscilaciones de potencia (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_38","         - 17.3 Recuperación de la potencia activa después de una falta (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_39","         - 14.3 Capacidad para soportar huecos de tensión de los MGES conectados a tensión nominal inferior a 110 kV (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_40","         - 16.3 Capacidad para soportar huecos de tensión de los MGES conectados a tensión nominal de 110 kV o superior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_41","         - 15.5.a Arranque autónomo (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_42","         - 15.5.b Capacidad de participar en el funcionamiento en isla (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_43","         - 15.5.c Capacidad de resincronización rápida (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_44","         - 18.2.b Capacidad de potencia reactiva a la capacidad máxima (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_45","         - 18.2.c Capacidad de potencia reactiva por debajo de la capacidad máxima  (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_46","         - Declaración con la lista del resto de los requisitos voluntarios a cumplir no sujetos a supervisión. Cada requisito debe indentificarse mediante el artículo, apartado y letra del Reglamento (UE) y breve definición (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,"(At) (Ad) ","(Pt) (Pd)",null,"2.1.5.d.1.- Datos técnicos de cada grupo de la central"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","HID_47","Salto neto nominal (m)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","HID_48","Caudal nominal (m³/s)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"En el caso de grupos reversibles o de bombeo:"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","HID_49","               Potencia nominal (Funcionando como bombeo) (MW)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","HID_50","               Altura efectiva nominal (m)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","HID_51","              Caudal nominal de bombeo (m³/s)"]
[null,"(At) (Ad) ","(Pt) (Pd)","HID_52","Mínimo técnico de potencia activa en b.c. (MW)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.1.5.d.2.- Datos técnicos del embalse para toda instalación con embalse asociado"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_53","Nombre del Embalse"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_54","Empresa o empresas propietarias o concesionarias"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_55","Cuenca (río) "]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_56","Situación: Provincia, Término Municipal, Paraje o Predio"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_57","Capacidad en energía eléctrica (MWh)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_58","Serie histórica de aportaciones parciales al embalse en términos mensual y semanal (m3)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_59","Volumen máximo (hm3)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_60","Volumen mínimo (hm3)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_61","Curva cota de embalse en función de volumen útil (mínimo 3º grado)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_62","Cota máxima de explotación (m)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_63","Cota mínima de explotación (m)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_64","Coeficiente de regulación (días). Definido como el cociente entre el volumen del embalse y la aportación media anual al embalse"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_65","Uso (Hidroeléctrico/Mixto)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_66","Restricciones de explotación (detracciones, riegos, etc)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.1.5.e.- Datos de regulación primaria o regulación de velocidad "]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_67","Disponibilidad de regulación primaria o regulación de velocidad (SI/NO).","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_68","Nivel mínimo de regulación (no será superior al 20% de la capacidad máxima)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_69","- En caso afirmativo, indicar:"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_70","          Insensibilidad del regulador (mHz) (No ha de ser superior a 10 mHz)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_71","          Banda muerta voluntaria del regulador (mHz) (Confirmar que el valor ajustado es cero o es el valor que hubiese solicitado el OS)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Datos adicionales a rellenar en el caso de plantas o agrupaciones generadoras de más de 10 MW de potencia o conectadas a la red de transporte."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.5.f.- Emplazamiento de la central"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","HID_72","Confirmar en su caso la adecuación de las instalaciones comunes existentes de evacuación a la nueva potencia a instalar SI/NO APLICA","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","HID_73","Confirmar en su caso que se ha enviado la información estructural actualizada de las instalaciones comunes. SI/NO APLICA","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.5.g.- Datos técnicos de la central"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_74","Unidad de Gestión Hidraúlica a la que pertenece, en su caso"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_75","Canal de conducción/galería de presión (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_76","       - En caso afirmativo:"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_77","           Longitud (es)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_78","           Diámetro (s)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_79","Depósito o cámara de carga (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_80","       - En caso afirmativo:"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_81","           Volumen"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_82","Tubería forzada (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_83","       - En caso afirmativo:"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_84","           Longitud (es)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_85","           Diámetro (s)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_86","Caudal máximo de turbinación (m³/s)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_87","Caudal mínimo de turbinación (m³/s)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_88","Salto bruto máximo (m)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_89","Salto bruto mínimo (m)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_90","Pérdidas en las conducciones en función del caudal: Perdconducción=f (Q2)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_91","Curvas de rendimiento en función del caudal y del salto neto"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_92","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_93","En el caso de grupos reversibles o de bombeo:"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_94","               Potencia nominal"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_95","               Altura efectiva nominal (m)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_96","              Caudal nominal de bombeo (m³/s)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_97","              Caudal máximo de bombeo (m³/s)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_98","              Caudal mínimo de bombeo (m³/s)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_99","              Pérdidas en la aspiración e impulsión en función del caudal: Perdconducción = f (Q2) "]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_100","              Curvas de rendimiento en función del caudal bombeado y de la altura manométrica"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_101","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.5.h.- Datos técnicos de cada grupo o generador (alternador) ())"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","HID_102","Número de máquinas eléctricas (generadores)"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","HID_103","Fabricante"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","HID_104","Modelo"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","HID_105","Tecnología"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","HID_106","Tensión nominal (kV)"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","HID_107","Potencia aparente en bornas del alternador (MVA)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","HID_108","Máxima generación de reactiva a plena carga en el punto de conexión a red en b.c. (MVAr)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","HID_109","Máxima generación de reactiva al mínimo técnico en el punto de conexión a red en b.c.(MVAr)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","HID_110","Máxima absorción de reactiva a plena carga en el punto de conexión a red en b.c. (MVAr)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","HID_111","Máxima absorción de reactiva al mínimo técnico en el punto de conexión a red en b.c. (MVAr)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_112","Factor de potencia nominal"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_113","Posibilidad de funcionamiento como compensador síncrono (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_114","Potencia absorbida en funcionamiento como compensador síncrono (MW)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_115","Constante de tiempo transitoria de circuito abierto para eje directo (T'd0 (s))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_116","Constante de tiempo subtransitoria de circuito abierto para eje directo (T''d0 (s))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_117","Constante de tiempo transitoria de circuito abierto para eje transverso (T'q0 (s))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_118","Constante de tiempo subtransitoria de circuito abierto para eje transverso (T''q0 (s))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_119","Constante de inercia (s) del conjunto giratorio: máquina eléctrica, excitatriz y turbina (este dato se aportará por cada grupo generador de la planta)."]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_120","Reactancia no saturada síncrona sobre eje directo (Xd (p.u.))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_121","Reactancia no saturada síncrona sobre eje transverso (Xq (p.u.))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_122","Reactancia no saturada transitoria sobre eje directo (X'd (p.u.))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_123","Reactancia no saturada transitoria sobre eje transverso (X'q (p.u.))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_124","Reactancia no saturada subtransitoria sobre eje directo (X''d (p.u.))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_125","Reactancia no saturada subtransitoria sobre eje transverso (X''q (p.u.))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_126","Reactancia de fuga no saturada (p.u.)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_127","Saturación de la máquina a tensión 1.0 p.u. (p.u.)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_128","Saturación de la máquina a tensión 1.2 p.u. (p.u.)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_129"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_130","Constante de tiempo transitoria de cortocircuito para eje directo (T'd (s))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_131","Constante de tiempo transitoria de cortocircuito para eje transverso (T'q (s))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_132","Constante de tiempo subtransitoria de cortocircuito para eje directo (T''d (s))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_133","Constante de tiempo subtransitoria de cortocircuito para eje transverso (T''q (s))"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_134","Curvas de capacidad P-Q (Límites de funcionamiento). Entregado: SI, NO","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_135","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.1.5.i.- Datos principales de turbina y de los equipos de regulación primaria"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.1.5.i.1.- Características de la turbina (Fabricante y modelo)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_136","Entregado: SI, NO","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_137","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_138","Fabricante"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_139","Modelo"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.1.5.i.2.- Datos de regulación primaria o regulación de velocidad en el caso de disponer de de regulación propia"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_140","           En el caso de que le sean de aplicación los requisitos técnicos del Reglamento (UE) 2016/631, deberá proporcionar la información que caracterice la velocidad de respuesta de los modos de regulación potencia-frecuencia MRPFL-O, MRPFL-U y MRPF proporcionando los parámetros que caracterizan dichas respuestas en la forma que se establece para cada modo en dicho reglamento europeo contemplando, adicionalmente, las consideraciones al efecto a que hubiese lugar de la Norma Técnica de Supervisión correspondiente.\nEntregado: SI, NO, NO APLICA","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_141","         Estatismo permanente:"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_142","               Valor ajustado"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_143","         Características del regulador:"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_144","         Fabricante del regulador"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_145","         Tipo de control del regulador (Compensador serie PID, compensación por realimentación mediante estatismo transitorio,…)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_146","         Tecnología del regulador (hidráulico, electrohidráulico, …)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_147","         Compensaciones dinámicas: función de transferencia de la compensación dinámica (estatismo transitorio, compensador serie,...). \nEntregado: SI, NO, NO APLICA ","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_148","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_149","         Esquema de bloques del regulador (o de los reguladores, en su caso) de velocidad-turbina y los valores correspondientes de los parámetros que en los esquemas estén representados. Esta información se aportará de la forma especificada en el comentario de esta celda. Entregado: SI, NO (VER NOTA 1)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_150","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_151","         Informe de validación de la idoneidad del modelo anterior para representar el comportamiento dinámico de la instalación. Esta información se aportará de la forma especificada en el comentario de esta celda. Entregado: SI, NO (VER NOTA 2)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_152","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.1.5.j.- Datos técnicos de cada grupo adicionales para centrales hidraúlicas con una potencia instalada superior a 10 MW (*)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_153","Tipo de turbina"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_154","Velocidad nominal (rpm)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_155","Potencia nominal en turbinación (MW)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_156","Salto neto nominal (m)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_157","Salto neto de equipo (m)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_158","Mínimo técnico neto b.c. (MW)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_159","Caudal máximo de turbinación (m³/s)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_160","Caudal mínimo de turbinación (m³/s)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_161","Salto bruto máximo (m)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_162","Salto bruto mínimo (m)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_163","Pérdidas en las conducciones en función del caudal: Perdconducción=f (Q2)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_164","Curvas de rendimiento en función del caudal y del salto neto"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_165","En el caso de grupos reversibles o de bombeo:"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_166","               Tipo de bomba"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_167","               Potencia nominal"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_168","               Altura efectiva nominal (m)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_169","              Caudal nominal de bombeo (m³/s)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_170","              Caudal máximo de bombeo (m³/s)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_171","              Caudal mínimo de bombeo (m³/s)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_172","              Pérdidas en la aspiración e impulsión en función del caudal: Perdconducción = f (Q2) "]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_173","              Curvas de rendimiento en función del caudal bombeado y de la altura manométrica. Entregado: SI, NO","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.1.5.k.- Datos principales de los equipos de control de tensión (para instalaciones con una potencia instalada superior a 10 MW o directamente conectadas a RdT)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_174","Breve descripción del regulador de tensión-excitatriz, que incluirá el nombre y tipo del regulador.\nEntregado: SI, NO, NO APLICA ","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_175","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_176","Esquema de bloques, y los valores correspondientes de los parámetros que en los esquemas estén representados, de los reguladores de tensión-excitatriz y del sistema estabilizador de potencia (PSS) si cuentan con este dispositivo. \nEntregado: SI, NO, NO APLICA (VER NOTA 3)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_177","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_178","Informe de validación de la idoneidad del modelo anterior para representar el comportamiento dinámico de la instalación. Esta información se aportará de la forma especificada en el comentario de esta celda. Entregado: SI, NO (VER NOTA 4)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_179","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"Datos adicionales a rellenar en el caso de plantas o agrupaciones generadoras cuya suma de potencia instalada sea superior a 50 MW de potencia o conectadas a la red de transporte."]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.1.5.l.- Datos para los planes de reposición del servicio"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_180","Alimentación de SSAA:"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_181","             Esquema simplificado de alimentación de SSAA (indicar nombre del fichero)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_182","             Consumo de SSAA en b.a. para arranque de grupo, potencia activa (MW)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_183","             Consumo de SSAA en b.a. para arranque de grupo, potencia reactiva (MMVAr)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_184","Capacidad de arranque autónomo (SI/NO):","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_185","             Medios propios para energizar SSAA necesarios para el arranque (batería, grupo electrógeno, otros) "]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_186","            Diagramas unifilares. Entregado SI, NO","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_187","            Mínimo técnico de reposición (MW)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_188","            Tiempo de funcionamiento a mín téc reposición (min)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_189","            Escalones de carga máxima admisible (MW)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_190","            Tiempo de autonomía (h)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_191","            Tipo de arranque (local o remoto)."]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_192","            En caso de arranque local, indicar disponibilidad horaria de personal"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_193","            Tiempo mínimo garantizado de funcionamiento continuo a plena carga durante el proceso de reposición (reservas mínimas de combustible o de agua)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_194","            Posibilidad de realizar un determinado número de arranques consecutivos en un tiempo determinado."]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_195","            Posibilidad de arranque en cascada de un conjunto de grupos"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_196","Reconexión del grupo a la red:"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_197","Tiempo mínimo de arranque desde puesta en marcha hasta acoplamiento (min)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_198","Tiempo mínimo de arranque desde acoplamiento hasta plena carga (min)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_199","Capacidad de mantenerse estable tras una desconexión de la red exterior con pérdida brusca de la plena carga, alimentando únicamente sus consumos propios. (SI/NO)-Descripción"]
[null,null,"(Pt)","HID_200","Capacidad para funcionar en isla: SI, NO","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt)",null,"Datos adicionales a rellenar únicamente en el caso de plantas conectadas a la red de transporte"]
[null,null,"(Pt)",null,"2.1.5.m.- Datos de la instalación de generación en el punto de conexión a la red"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_201","Esquema unifilar general de protección y medida de la instalación de generación. Entregado: SI, NO","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"Datos adicionales a rellenar en el caso de instalaciones que opten por proporcionar servicios de regulación terciaria ())"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.1.5.n.- Datos para programación y regulación terciaria ())"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt)","HID_202","Tiempo de arranque en frío desde orden de arranque hasta listo para sincronización (min)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt)",null,"2.1.5.ñ.- Observaciones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt)","HID_203","Indicación de la calidad de los datos (estimados, del fabricante, calculados,….)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt)","HID_204","Comentarios"]
[null,"(At) y (Ad)","(Pt)",null,"Se marcará con una X en el índice el capítulo que ha sido actualizado en esta versión del documento."]
[null,null,"(Pt) (Pd)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_205","(NOTA 1) Esta información se aportará de la siguiente forma:\n- A través de un modelo incluido en la lista de modelos dinámicos admitidos por el OS, y que será proporcionada por el propio OS.\n- O bien a través de un modelo no incluido en la lista anterior siempre que cumpla con las características y condiciones expuestas en documento al efecto eleaborado por el OS.\n\nEn ambos casos, deberá acompañarse de un informe de validación de la idoneidad del modelo para representar al regulador de velocidad-turbina, conforme a las condiciones expuestas en documento al efecto elaborado por el OS\n\nLos documentos al efecto proporcionados o elaborados por el OS se encuentran en el ANEXO 2 de la Guía descriptiva del procedimiento de puesta en servicio, que podrán encontrar en el siguiente link:\nhttps://www.ree.es/es/actividades/acceso-conexion-y-puesta-en-servicio/puesta-en-servicio"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_206","(NOTA 2) Esta información se aportará de la siguiente forma:\n- A través de un modelo incluido en la lista de modelos dinámicos admitidos por el OS, y que será proporcionada por el propio OS.\n- O bien a través de un modelo no incluido en la lista anterior siempre que cumpla con las características y condiciones expuestas en documento al efecto eleaborado por el OS.\n\nEn ambos casos, deberá acompañarse de un informe de validación de la idoneidad del modelo para representar al regulador de velocidad-turbina, conforme a las condiciones expuestas en documento al efecto elaborado por el OS. Dicho informe de validación se deberá aportar antes de la puesta en servicio si está disponible o después en caso contrario. Condición necesaria para emisión del FON.\n\nLos documentos al efecto proporcionados o elaborados por el OS se encuentran en el ANEXO 2 de la Guía descriptiva del procedimiento de puesta en servicio, que podrán encontrar en el siguiente link:\nhttps://www.ree.es/es/actividades/acceso-conexion-y-puesta-en-servicio/puesta-en-servicio"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","HID_207","(NOTA 3) Esta información se aportará de la siguiente forma:\n- A través de un modelo incluido en la lista de modelos dinámicos admitidos por el OS, y que será proporcionada por el propio OS,\n- O bien a través de un modelo no incluido en la lista anterior siempre que cumpla con las características y condiciones expuestas en documento al efecto elaborado por el OS.\n\nEn ambos casos, deberá acompañarse de un informe de validación de la idoneidad del modelo para representar al regulador de tensión-excitatriz y al sistema estabilizador de potencia (PSS), conforme a las condiciones expuestas en documento al efecto elaborado por el OS.\n\nLos documentos al efecto proporcionados o elaborados por el OS se encuentran en el ANEXO 2 de la Guía descriptiva del procedimiento de puesta en servicio, que podrán encontrar en el siguiente link:\nhttps://www.ree.es/es/actividades/acceso-conexion-y-puesta-en-servicio/puesta-en-servicio"]
["X",null,"(Pt) (Pd)","HID_208"," (NOTA 4) Esta información se aportará de la siguiente forma:\n- A través de un modelo incluido en la lista de modelos dinámicos admitidos por el OS, y que será proporcionada por el propio OS,\n- O bien a través de un modelo no incluido en la lista anterior siempre que cumpla con las características y condiciones expuestas en documento al efecto elaborado por el OS.\n\nEn ambos casos, deberá acompañarse de un informe de validación de la idoneidad del modelo para representar al regulador de tensión-excitatriz y al sistema estabilizador de potencia (PSS), conforme a las condiciones expuestas en documento al efecto elaborado por el OS. Dicho informe de validación se deberá aportar antes de la puesta en servicio si está disponible o después en caso contrario. Condición necesaria para emisión del FON.\n\nLos documentos al efecto proporcionados o elaborados por el OS se encuentran en el ANEXO 2 de la Guía descriptiva del procedimiento de puesta en servicio, que podrán encontrar en el siguiente link:\nhttps://www.ree.es/es/actividades/acceso-conexion-y-puesta-en-servicio/puesta-en-servicio"]

{"sheet":"2.1.6.-Gen. eólica","index":11,"n_rows":153,"n_cols":9,"rows_kept":153,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[105,4,105,8],[27,4,27,8],[39,4,39,8],[138,4,138,8],[151,4,151,8],[145,4,145,8],[150,4,150,8],[148,4,148,8],[42,4,42,8],[99,4,99,8],[0,4,0,8],[22,4,22,8],[24,4,24,7],[49,4,49,8],[61,4,61,8]]}
[null,"(At) (Ad)",null,null,"2.1.6- Generadores eólicos ())",null,null,"Volver al Índice"]
[]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Característica ())","Parque 1","Parque 2","Parque 3","Parque 4"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.6.a.- Identificación del parque"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","EOL_1","Nombre del parque"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_2","Código Instalación Puesta en Servicio (CIPES) "]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","EOL_3","Empresa propietaria del parque"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_4","Nº Identificación RAIPEE"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","EOL_5","Tipo de instalación según categoría art.2 RD413/2014"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.6.b.- Domicilio del parque"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","EOL_6","Término municipal 1"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","EOL_7","Término municipal 2"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","EOL_8","Provincia 1"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","EOL_9","Provincia 2"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","EOL_10","Código Postal 1"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","EOL_11","Código Postal 2"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","EOL_12","Coordenadas GPS del parque (centro geométrico de la instalación):"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","EOL_13","        Longitud  (DD)"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","EOL_14","        Latitud  (DD)"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","EOL_15","        Altura (m)"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","EOL_16","Confirmar en su caso la adecuación de las instalaciones comunes existentes de evacuación a la nueva potencia a instalar SI/NO APLICA","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","EOL_17","Confirmar en su caso que se ha enviado la información estructural actualizada de las instalaciones comunes. SI/NO APLICA","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.6.c.- Compañía eléctrica distribuidora"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_18","Compañía distribuidora"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.6.d.- Potencia instalada"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","EOL_19","Potencia instalada (MW), según artículo 3 del Real Decreto 413/2014"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","EOL_20","Capacidad Máxima (MW)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.6.e.- Datos de cada modelo de aerogenerador"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","EOL_21","Número de aerogeneradores del mismo modelo"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_22","Fabricante"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_23","Modelo"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","EOL_24","Tecnología"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","EOL_25","Potencia activa instalada de cada tipo de aerogenerador (kW)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_26","Potencia aparente instalada de cada tipo de aerogenerador (kVA)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_27","Curva de potencia reactiva en función de la potencia activa de cada tipo de aerogenerador."]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_28","En el caso de instalaciones con una potencia instalada superior a 10 MW (1 MW en caso de instalaciones ubicadas en los Sistemas Eléctricos de los Territorios No Peninsulares)  o conectadas a la red de transporte, se aportará modelo de la instalación que debe describir el comportamiento dinámico de la instalación desde el punto de vista del sistema eléctrico al que se conecta, ante cualquier perturbación en el mismo. Esta información se aportará de la forma especificada en el comentario de esta celda.\nEntregado: SI, NO, NO APLICA (VER NOTA 1)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_29","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_30","Informe de validación de la idoneidad del modelo anterior para representar el comportamiento dinámico de la instalación. Esta información se aportará de la forma especificada en el comentario de esta celda. Entregado: SI, NO (VER NOTA 1)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_31","Documento explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.6.e.1.- Características de baterías"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","EOL_32","Potencia instalada de salida (kW)"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","EOL_33","Energía máxima almacenada almacenable (kWh)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.6.e.2.- Características adicionales en caso de cumplimiento de los requisitos técnicos del Reglamento (UE) 2016/631"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_34","Capacidad de evitar el bloqueo de la electrónica de potencia voluntariamente para facilitarse soportar huecos de tensión (Si/No) o valor mínimo de tensión residual (pu) para el que pueden aplicarlo a tensiones inferiores a lo exigido en OM de Implementación."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_35","Información que caracterice la capacidad técnica de soportar sobretensiones transitorias por parte del módulo de parque eléctrico y de sus unidades de generación constituyentes proporcionando los parámetros que caracterizan dichas respuestas en la forma que se establece en la OM de Implementación."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_36","La información que caracterice la velocidad de respuesta de los modos de regulación potencia-frecuencia MRPFL-O, MRPFL-U y MRPF que le sea de aplicación, proporcionando los parámetros que caracterizan dichas respuestas en la forma que se establece para cada modo en dicho reglamento europeo contemplando, adicionalmente, las consideraciones al efecto a que hubiese lugar de la Norma Técnica de Supervisión correspondiente."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_37","La información que caracterice la velocidad de respuesta del control de inyección de corriente rápida de falta proporcionando los parámetros que caracteriza dicha respuesta en la forma que se establece en dicho reglamento europeo contemplando, adicionalmente, las consideraciones al efecto a que hubiese lugar de la Norma Técnica de Supervisión correspondiente."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_38","La información que caracterice la velocidad de respuesta del control de tensión en régimen permanente proporcionando los parámetros que caracterizan dicha respuesta en la forma que se establece en dicho reglamento europeo contemplando, adicionalmente, las consideraciones al efecto a que hubiese lugar de la Norma Técnica de Supervisión correspondiente. Se deberán segregar los parámetros relativos a la respuesta de los inversores de las correspondientes a las compensaciones estáticas o movimiento de tomas de transformadores de evacuación de la producción."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_39","En el caso de tipo C o D: valor de potencia de cortocircuito mínimo (MVA) necesario en el nudo de conexión, de forma que, para cualquier valor superior el titular de la instalación, garantiza la no aparición de problemas de funcionamiento de los equipos relacionados con acoplamientos oscilatorios ni interacciones entre controles internos."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.6.f.- Compensación de reactiva en bornas del parque (excluida, en su caso, la asociada a cada aerogenerador)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_40","Compensación estática de reactiva total del parque (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_41","Valor nominal en MVAr de compensación estática de reactiva total del parque "]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_42","Compensación  dinámica de reactiva total del parque (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_43","Valor nominal en MVAr de compensación  dinámica de reactiva total del parque"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_44","Posibilidad de regulación"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_45","Baterías de condensadores (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_46","            Potencia total (MVAr) en bateria de condensadores"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_47","            Número de escalones en bateria de condensadores"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_48","            Tipo de control de los escalones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_49","Sistemas de compensación o regulación continua basados en electrónica de potencia (FACTS) (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_50","            Potencia total instalada (Valor nominal en MVAr de compensación continua basados en electrónica de potencia (FACTS))"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.6.g.- Régimen de operación previsto del parque"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_51","Horas de utilización equivalente a plena potencia mes a mes (% de horas sobre las totales del mes):"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_52","          Enero"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_53","          Febrero"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_54","          Marzo"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_55","          Abril"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_56","          Mayo"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_57","          Junio"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_58","          Julio"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_59","          Agosto"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_60","          Septiembre"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_61","          Octubre"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_62","          Noviembre"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_63","          Diciembre"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_64","Cumplimiento de los requisitos de respuesta ante huecos de tensión, según P.O.12.3. (SEPE) o P.O.12.2. (SENP), si aplica (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_65","Certificado explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_66","SEPE: Cumplimiento de los requisitos técnicos del Reglamento (UE) 2016/631 y su desarrollo a nivel nacional (Orden Ministerial TED/749/2020) ya sea por obligación legal o voluntariamente en su totalidad (certificación completa según Norma Técnica de Supervisión (NTS)) (SI/NO)\nSENP: Cumplimiento de los requisitos del P.O.12.2.  SENP (certificación completa según Norma Técnica de Supervisión SENP (NTS SENP) (SI/NO) ","[]","[]","[]","[]"]
[null,null,"(Pt)","EOL_67","Certificado explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_68","Solo SEPE: Cumplimiento de los requisitos técnicos cerrados del Reglamento (UE) 2016/631 (certificación reducida según Norma Técnica de Supervisión (NTS)) (SI/NO) ","[]","[]","[]","[]"]
[null,null,"(Pt)","EOL_69","Certificado explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_70","Solo SEPE: Cumplimiento de los requisitos técnicos del Reglamento (UE) 2016/631 y su desarrollo a nivel nacional (Orden Ministerial TED/749/2020) de manera voluntaria (certificación voluntaria según Norma Técnica de Supervisión (NTS)) (SI/NO) ","[]","[]","[]","[]"]
[null,null,"(Pt)","EOL_71","Certificado explicativo asociado al punto anterior (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_72","En caso de optar voluntariamente por el cumplimiento de algunos de los requisitos del Reglamento (UE) 2016/631 y su desarrollo a nivel nacional, cumplimente en las casillas siguientes las referencias a los documentos explicativos a que haya lugar en su caso:"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_73","         - 13.2 Capacidad de control MRPFL-O (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_74","         - 15.2.c Capacidad de control MRPFL-U (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_75","         - 15.2.d Capacidad de control MRPF (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_76","         - 21.3.d Modos de control de la potencia reactiva (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_77","         - 21.3.f Capacidad de no contribuir al des amortiguamiento de oscilaciones (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_78","         - 15.2.a y b Capacidad de control y el rango de control de la potencia activa en remoto (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_79","         - 21.2 Emulación de inercia durante variaciones de frecuencia muy rápidas (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_80","         - 20.3 Recuperación de la potencia activa después de una falta (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_81","         - 14.3 Capacidad para soportar huecos de tensión de los MPE conectados a tensión nominal inferior a 110 kV (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_82","         - 16.3 Capacidad para soportar huecos de tensión de los MPE conectados a tensión nominal de 110 kV o superio(Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_83","         - 15.5.b Capacidad de participar en el funcionamiento en isla (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_84","         - 20.2.b y c Inyección rápida de corriente en el punto de conexión en caso de faltas (trifásicas) simétricas (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_85","         - 21.3.b Capacidad de potencia reactiva a la capacidad máxima (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_86","         - 21.3.c Capacidad de potencia reactiva por debajo de la capacidad máxima  (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_87","         - Declaración con la lista del resto de los requisitos voluntarios a cumplir no sujetos a supervisión. Cada requisito debe indentificarse mediante el artículo, apartado y letra del Reglamento (UE) y breve definición (Indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.1.6.h.SEPE.- Servicio complementario de regulación primaria (de aplicación para instalaciones ubicadas en el Sistema Eléctrico peninsular)(Obligatorio en caso se aplicar requisitos del Reglamento (UE) 2016/631 y se corresponde con el modo MRPF)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_88","Disponibilidad de regulación primaria o regulación de velocidad (SI/NO).","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_89","Nivel mínimo de regulación (no será superior al 20% de la capacidad máxima)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_90","- En caso afirmativo, indicar:"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_91","          Insensibilidad del regulador (mHz) (No ha de ser superior a 10 mHz)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_92","          Banda muerta voluntaria del regulador (mHz) (Confirmar que el valor ajustado es cero o es el valor que hubiese solicitado el OS)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.1.6.h.SENP.- Servicio complementario de regulación primaria (de aplicación para instalaciones ubicadas en los Sistemas Eléctricos de los territorios no peninsulares)(Obligatorio en caso se aplicar requisitos del P.O. 12.2 SENP y se corresponde con el modo MRPF)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_93","Disponibilidad de regulación potencia-frecuencia primaria (SI/NO). (Acorde al P.O.12.2 SENP todas las instalaciones de producción deben tener la capacidad técnica de regulación potencia-frecuencia. Marcando SI se confirma la capacidad técnica de la instalación de producción para aplicar acumulativamente los modos MRPFL-U, MRPF y MRPFL-O.)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_94","En caso afirmativo, indicar:"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_95","          Insensibilidad de respuesta con la variación de frecuencia (mHz) (Ha de ser inferior a 30 mHz)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_96","Modo MRPF"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_97","          Banda muerta de respuesta con la variación de frecuencia (mHz) (Confirmar que el valor ajustado es 50 mHz)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_98"," Estatismo s₁ (Confirmar que el valor ajustado por defecto es del 4%)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_99","Potencia activa en relación con la capacidad máxima (Confirmar que el valor ajustado es del 10% )"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_100","Potencia activa en relación con la capacidad máxima en respuesta a variación brusca de la frecuencia (Confirmar que el valor ajustado es del 10% )"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_101","Retraso inicial máximo admisible t₁ (Confirmar que el valor es ≤ 150 ms para MGE sin inercia o ≤ 300 ms para MGE con inercia)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_102","Tiempo de activación total t₂ (Confirmar que el valor es ≤ 1s para MGE sin inercia)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_103","Modo MRPFL-U (Subfrecuencia)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_104","Umbral a partir del cual se activa el modo (Confirmar que el valor ajustado por defecto es 49,75 Hz)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_105"," Estatismo s₁ (Confirmar que el valor ajustado por defecto es del 4%)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_106","Modo MRPFL-O (Sobrefrecuencia)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_107","Umbral a partir del cual se activa el modo (Confirmar que el valor ajustado por defecto es 50,25 Hz)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_108"," Estatismo s₁ (Confirmar que el valor ajustado por defecto es del 4%)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_109","En caso de no disponer del servicio complementario de regulación primaria propia, indicar:"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_110","           Unidad que presta el servicio"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_111","          Insensibilidad de respuesta con la variación de frecuencia (mHz) (Ha de ser inferior a 30 mHz)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_112","Modo MRPF"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_113","          Banda muerta de respuesta con la variación de frecuencia (mHz) (Confirmar que el valor ajustado es 50 mHz)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_114"," Estatismo s₁ (Confirmar que el valor ajustado por defecto es del 4%)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_115","Potencia activa en relación con la capacidad máxima (Confirmar que el valor ajustado es del 10% )"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_116","Potencia activa en relación con la capacidad máxima en respuesta a variación brusca de la frecuencia (Confirmar que el valor ajustado es del 10% )"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_117","Retraso inicial máximo admisible t₁ (Confirmar que el valor es ≤ 150 ms para MGE sin inercia o ≤ 300 ms para MGE con inercia)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_118","Tiempo de activación total t₂ (Confirmar que el valor es ≤ 1s para MGE sin inercia)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_119","Modo MRPFL-U (Subfrecuencia)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_120","Umbral a partir del cual se activa el modo (Confirmar que el valor ajustado por defecto es 49,75 Hz)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_121"," Estatismo s₁ (Confirmar que el valor ajustado por defecto es del 4%)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_122","Modo MRPFL-O (Sobrefrecuencia)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_123","Umbral a partir del cual se activa el modo (Confirmar que el valor ajustado por defecto es 50,25 Hz)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_124"," Estatismo s₁ (Confirmar que el valor ajustado por defecto es del 4%)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.6.i.- Características de la instalación de generación en el punto de conexión a la red"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_125","Intensidad de cortocircuito aportada por la instalación para un cortocircuito en el punto de conexión a la red de transporte (At)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_126","Informe con el contenido máximo de distorsión armónica garantizado, sólo en el caso de que existan procesos con control de onda en la instalación (sólo para instalaciones directamente conectadas a RdT):"]
[null,null,"(Pt)","EOL_127","          Contenido de armónicos de tensión (sólo para RdT) (VER NOTA 2)"]
[null,null,"(Pt)","EOL_128","          Contenido de armónicos de intensidad  (sólo para RdT)(VER NOTA 2)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_129","Niveles de tensión (kV) de la red interna de conexión de los módulos."]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_130","Esquema unifilar general de protección y medida de la instalación de generación. Entregado: SI, NO","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.6.j.- Observaciones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_131","Indicación de la calidad de los datos (estimados, del fabricante, calculados,….)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_132","Comentarios"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Se marcará con una X en el índice el capítulo que ha sido actualizado en esta versión del documento."]
[null,"(At) y (Ad)","(Pt) (Pd)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","EOL_133","(NOTA 1) Esta información se aportará de la siguiente forma:\n- A través de un modelo incluido en la lista de modelos dinámicos admitidos por el OS, y que será proporcionada por el propio OS.\n- O bien a través de un modelo no incluido en la lista anterior siempre que cumpla con las características y condiciones expuestas en documento al efecto eleaborado por el OS.\n\nEn ambos casos, deberá acompañarse de un informe de validación de la idoneidad del modelo para representar al regulador de velocidad-turbina, conforme a las condiciones expuestas en documento al efecto elaborado por el OS. Dicho informe de validación se deberá aportar antes de la puesta en servicio si está disponible o después en caso contrario. Condición necesaria para emisión del FON.\n\nLos documentos al efecto proporcionados o elaborados por el OS se encuentran en el ANEXO 2 de la Guía descriptiva del procedimiento de puesta en servicio, que podrán encontrar en el siguiente link:\nhttps://www.ree.es/es/actividades/acceso-conexion-y-puesta-en-servicio/puesta-en-servicio"]
[null,null,"(Pt)","EOL_134","(NOTA 2) La obtención de estos valores se puede llevar a cabo de dos formas, para considerarlos garantizados:\n\n1.- o bien a través de una previsión a nivel del punto de la RdT al que se conectan, según se indica en CEI 61000-3-6, de los armónicos de intensidad  (magnitud y orden del 2 al 50) y de la tasa de distorsión armónica. Se tomará como Pcc de dicho punto de conexión a RdT el dato más reciente de percentil 5 de la Pcc de dicha SE en base al documento que REE edita anualmente: “Informe Anual de la Evolución de la Potencia de Cortocircuito en la Red de Transporte del Sistema Eléctrico Peninsular”. En caso de tratarse de una SE nueva, se tomará la mejor previsión en coherencia con lo expuesto anteriormente. (Indicar, en cualquier caso, la Pcc tomada para la evaluación del a emisión de armónicos).\n \n2.-  o bien realizar medidas a nivel de RdT de los armónicos de intensidad (magnitud y orden del 2 al 50) y de la tasa de distorsión armónica, en períodos mínimos de una semana según se indica en CEI 61000-4-30. Otra opción sería realizar las medidas a nivel de instalación y, en base a ello, estimar los valores de armónicos de intensidad a nivel de RdT.    "]
["X"]

{"sheet":"2.2.-Lineas planta y evacuación","index":12,"n_rows":36,"n_cols":9,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,4,0,8],[34,4,34,8],[1,4,1,8],[8,4,8,8],[15,4,15,8],[17,4,17,8],[32,4,32,8],[20,4,20,8],[21,4,21,8],[28,4,28,8]]}
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.2.- Línea/s o cable/s de evacuación de cada planta/parque o línea/s o cable/s"]
[null,null,null,null,"Nota 1: Se aportarán los datos de las líneas de evacuación de cada parque, salvo las líneas pertenecientes a la instalación de enlace con conexión directa a la RdT.\nNota 2: Este apartado resulta de aplicación a instalaciones de evacuación de generación conectada, bien a la red de transporte del Sistema Eléctrico Peninsular o de los Sistemas Eléctricos No Peninsulares, o bien a su red observable de acuerdo con la definición establecida en el apartado 4 del PO 8.1 o en el apartado 3.3 del PO 8.1 SENP."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Característica","Línea 1","Línea 2","Línea 3","Línea 4"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","L_RdD_1","Denominación de línea"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","L_RdD_2","Nudo del extremo de red"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","L_RdD_3","Nudo del extremo de generación o transformador de grupo asociado"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","L_RdD_4","Número de circuito"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","L_RdD_5","Longitud (km)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.2.a.- Equivalente eléctrico"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","L_RdD_6","Secuencia directa:          Resistencia (Ω)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","L_RdD_7","                                           Reactancia (Ω)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","L_RdD_8","                                           Susceptancia (μS)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","L_RdD_9","Secuencia homopolar:  Resistencia (Ω)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","L_RdD_10","                                           Reactancia (Ω)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","L_RdD_11","                                           Susceptancia (μS)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.2.b.- Niveles de tensión ())"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","L_RdD_12","Tensión nominal de funcionamiento (kV)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.2.c.- Límite térmico permanente de conductor/aparamenta, en MVA"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","L_RdD_13","Verano:     Capacidad nominal de transporte (MVA)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","L_RdD_14","Invierno:   Capacidad nominal de transporte (MVA)"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"2.2.d.- Compensación de potencia reactiva de las redes de conexión al punto de conexión en la RdT o RdD"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"2.2.d.1.- Compensación estática"]
[null,"(At)","(Pt)","L_RdD_15","Compensación total capacitiva, en MVAr:"]
[null,"(At)","(Pt)","L_RdD_16","            Número de escalones"]
[null,"(At)","(Pt)","L_RdD_17","            Potencia reactiva de cada escalón (MVAr)"]
[null,"(At)","(Pt)","L_RdD_18","Compensación total inductiva, en MVAr:"]
[null,"(At)","(Pt)","L_RdD_19","            Número de escalones"]
[null,"(At)","(Pt)","L_RdD_20","            Potencia reactiva de cada escalón (MVAr)"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"2.2.d.2.- Compensación dinámica"]
[null,"(At)","(Pt)","L_RdD_21","Tipo (SVC, STATCOM, etc.)"]
[null,"(At)","(Pt)","L_RdD_22","Compensación total capacitiva (MVAr)"]
[null,"(At)","(Pt)","L_RdD_23","Compensación total inductiva (MVAr)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.2.e.- Observaciones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","L_RdD_24","Comentarios"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Se marcará con una X en el índice el capítulo que ha sido actualizado en esta versión del documento."]
["X","(At) y (Ad)","(Pt) (Pd)"]

{"sheet":"2.3.-Trafos planta y colectores","index":13,"n_rows":86,"n_cols":9,"rows_kept":86,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[70,4,70,8],[71,4,71,8],[78,4,78,8],[0,4,0,8],[84,4,84,8],[1,4,1,8],[5,4,5,8],[9,4,9,8],[21,4,21,8],[22,4,22,8],[28,4,28,8],[33,4,33,8],[44,4,44,8],[54,4,54,8],[65,4,65,8],[82,4,82,8],[60,4,60,8]]}
[null,"(At) (Ad)",null,null,"2.3.- Transformador/es colectores de planta/parque, o transformador/es de planta/parque",null,null,null,"Volver al Índice"]
[null,null,null,null,"Nota 1: En este apartado se aportarán los datos de los transformadores de parque, salvo los pertenecientes a la instalación de enlace con conexión directa a la red de transporte. En el caso de que existan transformadores colectores de parque con conexión a la tensión de la RdT, aportar en primer lugar como \"Transformador 1\".\nNota 2: Este apartado resulta de aplicación a instalaciones de evacuación de generación conectada, bien a la red de transporte del Sistema Eléctrico Peninsular o de los Sistemas Eléctricos No Peninsulares, o bien a su red observable de acuerdo con la definición establecida en el apartado 4 del PO 8.1 o en el apartado 3.3 del PO 8.1 SENP."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Característica","Transformador 1","Transformador 2","Transformador 3","Tranformador 4"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","T_RdD_1","Nombre de la subestación colectora de planta/parque"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","T_RdD_2","Parque del nivel de tensión más alto (kV)."]
[null,null,"(Pt)",null,"Datos Generales"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_3","Configuración (Trifásico o Banco)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_4","Autotransformador / Transformador"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_5","Circuito magnético (nº de columnas)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.3.a.- Información arrollamientos"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","T_RdD_6","Potencia nominal (MVA)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_7","Potencia nominal arrollamiento primario (MVA)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_8","Potencia nominal arrollamiento secundario (MVA)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_9","Potencia nominal arrollamiento terciario (MVA)"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","T_RdD_10","Tensión nominal arrollamiento primario (kV)"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","T_RdD_11","Tensión nominal arrollamiento secundario (kV)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_12","Tensión nominal arrollamiento terciario (kV)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_13","Tensión máxima de servicio arrollamiento primario (kV)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_14","Tensión máxima de servicio arrollamiento secundario (kV)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_15","Tensión máxima de servicio arrollamiento terciario (kV)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","T_RdD_16","Grupo de conexión"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.3.b.- Impedancias"]
[null,null,"(Pt)",null,"Pérdidas en el transformador"]
[null,null,"(Pd)","T_RdD_17","Pérdidas debidas a la carga (kW)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_18","Pérdidas debidas a la carga entre primario y secundario (kW)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_19","Pérdidas debidas a la carga entre primario y terciario (kW)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_20","Pérdidas debidas a la carga entre secundario y terciario (kW)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_21","Pérdidas en vacio (kW)"]
[null,null,"(Pt)",null,"Tensión de cortocircuito entre cada pareja de arrollamientos"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","T_RdD_22","Tensión de cortocircuito (%) primario-secundario en toma media"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_23","Tensión de cortocircuito Primario-Secundario (Toma Principal) (%)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_24","Tensión de cortocircuito Primario-Terciario (Toma Principal) (%)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_25","Tensión de cortocircuito Secundario-Terciario (Toma Principal) (%)"]
[null,null,"(Pt)",null,"Impedancias homopolares"]
[null,null,"(Pd)","T_RdD_26","Impedancia homopolar (% en base máquina)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_27","Resistencia homopolar del arrollamiento primario entre la toma principal y su borne neutro (%)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_28","Reactancia homopolar del arrollamiento primario entre la toma principal y su borne neutro (%)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_29","Potencia base a la que se refieren la resistencia y reactancia anteriores (MVA)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_30","Resistencia homopolar del arrollamiento secundario entre la toma principal y su borne neutro (%)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_31","Reactancia homopolar del arrollamiento secundario entre la toma principal y su borne neutro (%)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_32","Potencia base a la que se refieren la resistencia y reactancia anteriores (MVA)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_33","Resistencia homopolar del arrollamiento terciario entre la toma principal y su borne neutro (%)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_34","Reactancia homopolar del arrollamiento terciario entre la toma principal y su borne neutro (%)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_35","Potencia base a la que se refieren la resistencia y reactancia anteriores (MVA)"]
[null,null,"(Pt)",null,"Impedancias de secuencia directa"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_36","Resistencia (pu) arrollamientos Primario - Secundario"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_37","Reactancia (pu) arrollamientos Primario - Secundario"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_38","Potencia base a la que se refieren la resistencia y reactancia anteriores (MVA)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_39","Resistencia (pu) arrollamientos Primario -  Terciario"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_40","Reactancia (pu) arrollamientos Primario - Terciario"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_41","Potencia base a la que se refieren la resistencia y reactancia anteriores (MVA)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_42","Resistencia (pu) arrollamientos Secundario - Terciario"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_43","Reactancia (pu) arrollamientos Secundario - Terciario"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_44","Potencia base a la que se refieren la resistencia y reactancia anteriores (MVA)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.3.c.- Regulación en primario"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","T_RdD_45","Regulación en primario: (SI / NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_46","Tipo de regulación (Carga/Vacío)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","T_RdD_47","Número de tomas"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_48","Extensión de tomas (%)"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_49","Número de la toma máxima"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.3.d.- Regulación en secundario"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","T_RdD_50","Regulación en secundario (SI / NO):","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_51","Tipo de regulación (Carga/Vacío)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","T_RdD_52","Número de tomas"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_53","Extensión de tomas (%)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.3.e.- Regulación en terciario"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","T_RdD_54","Regulación en Terciario (SI / NO):","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_55","Tipo de regulación (Carga/Vacío)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","T_RdD_56","Número de tomas"]
[null,null,"(Pt)","T_RdD_57","Extensión de tomas (%)"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"2.2.f.- Compensación de potencia reactiva de las redes de conexión al punto de conexión en la RdT o RdD"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"2.2.f.1.- Compensación estática"]
[null,"(At)","(Pt)","T_RdD_58","Compensación total capacitiva (MVAr):"]
[null,"(At)","(Pt)","T_RdD_59","            Número de escalones"]
[null,"(At)","(Pt)","T_RdD_60","            Potencia reactiva de cada escalón (MVAr)"]
[null,"(At)","(Pt)","T_RdD_61","Compensación total inductiva (MVAr):"]
[null,"(At)","(Pt)","T_RdD_62","            Número de escalones"]
[null,"(At)","(Pt)","T_RdD_63","            Potencia reactiva de cada escalón (MVAr)"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"2.2.f.2.- Compensación dinámica"]
[null,"(At)","(Pt)","T_RdD_64","Tipo (SVC, STATCOM, etc.)"]
[null,"(At)","(Pt)","T_RdD_65","Compensación total capacitiva (MVAr)"]
[null,"(At)","(Pt)","T_RdD_66","Compensación total inductiva (MVAr)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.3.g.- Observaciones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","T_RdD_67","Comentarios"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Se marcará con una X en el índice el capítulo que ha sido actualizado en esta versión del documento."]
["X","(At) y (Ad)","(Pt) (Pd)"]

{"sheet":"2.4.-Protecciones planta","index":14,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,4,0,8],[9,4,9,8],[3,4,3,8],[4,4,4,8],[7,4,7,8]]}
[null,null,null,null,"2.4.- Protecciones de planta/parque",null,null,"Volver al Índice"]
[]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"Característica","Instalación 1","Instalación 2","Instalación 3","Instalación 4"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.4.a.- Protecciones de planta/parque"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.4.a.1.- Protección de sobrefrecuencia ())"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","Protec_pt_1","Ajuste frecuencia (Hz)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","Protec_pt_2","Ajuste tiempo (s)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"2.4.b.- Observaciones"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","Protec_pt_3","Comentarios"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"Se marcará con una X en el índice el capítulo que ha sido actualizado en esta versión del documento."]
["X",null,"(Pt) (Pd)"]

{"sheet":"2.5.-Gestionabilidad","index":15,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[16,4,16,8],[10,4,10,8],[0,4,0,8],[1,4,1,8],[13,4,13,8],[15,4,15,8],[3,4,3,8],[4,4,4,8]]}
[null,"(At) (Ad)",null,null,"2.5.- Valoración de la gestionabilidad en instalaciones termosolares (VER NOTA 1)",null,null,"Volver al Índice"]
[null,null,null,null,"La calificación de gestionable se basa en la información aportada en el siguiente formulario sobre el cumplimiento de los aspectos que se detallan a continuación."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Característica","Planta 1","Planta 2","Planta 3","Planta 4"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.5.a.- Seguimiento instrucciones de producción del Operador del Sistema"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.5.a.1.- En caso de plantas con posibilidad de almacenamiento energético"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","GS_1","Capacidad para cumplir una instrucción de reducción de potencia del Operador del Sistema cualquiera que sea su cuantía o el punto de funcionamiento inicial de la planta en no más de 15 minutos y durante un máximo de 4 horas sin que se de vertido de energía primaria  (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","GS_2","Capacidad para proporcionar la producción almacenada en la reducción durante las 4 horas posteriores a una instrucción de aumento de potencia del Operador del Sistema. Esta instrucción de aumento de potencia se podrá efectuar dentro de las 24 horas siguientes al inicio de la reducción. La eficiencia mínima del ciclo almacenamiento/recuperación deberá ser de al menos el 60% cualquiera que sea el punto de funcionamiento inicial de la planta siempre que se respete la potencia neta nominal (SI/NO) (VER NOTA 2)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","GS_3","Eficiencia del ciclo almacenamiento/recuperación (%)"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","GS_4","Energía máxima que puede acumular el sistema de almacenamiento"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","GS_5","% Sobredimensionamiento de la planta para el almacenamiento "]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.5.b.- Observaciones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","GS_6","Indicación de la calidad de los datos (estimados, del fabricante, calculados,….)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","GS_7","Comentarios"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"IMPORTANTE\nLa información anterior será verificada técnicamente por el Operador del Sistema en el peridodo de puesta en servicio en pruebas de la instalación de generación, de acuerdo al protocolo de pruebas de acreditación de la gestionabilidad que podrán consultar en la página web de Red Eléctrica: http://www.ree.es/operacion/regimen_especial.asp. A este respecto, en caso de que alguno de los aspectos indicados no fuese finalmente implementado en las instalaciones, o aún habiendo sido implementados no proporcionen el rendimiento suficiente para satisfacer la funcionalidad requerida, la calificación de gestionable otorgada en el informe de viabilidad de acceso dejaría de ser válida, con su consecuente repercusión en lo que se refiere tanto a los procedimientos de acceso y conexión como a las condiciones de operación que se describen en la normativa, lo que impediría la emisión del informe del operador del sistema (requerido para la inscripción previa en la sección segunda del RAIPEE según Artículo 39 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio)."]
[null,"(At) y (Ad)","(Pt) (Pd)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","GS_8","(NOTA 1) La información contenida en esta pestaña sólo resulta de aplicación a instalaciones termosolares que iniciaron su tramitación bajo el ámbito de aplicación del RD661/2007. Sólo para dichas instalaciones concretas se mantiene el siguiente formulario de datos que deberá reflejar la información valorada en su día y que dió lugar a la calificación de gestionabilidad otorgada a efectos de viabilidad de acceso."]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","GS_9","(NOTA 2) La instrucción de incremento de potencia supondrá un incremento de potencia de al menos el 60 % de la energía reducida de forma adicional al programa que tenía inicialmente previsto. La consigna se deberá cumplir en no más de 15 minutos y la entrega de energía se realizará en las cuatro horas siguientes a la petición de aumento de potencia"]
["X"]

{"sheet":"3.- Avance del proyecto","index":16,"n_rows":47,"n_cols":9,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[42,4,42,8],[12,4,12,8],[23,4,23,8],[27,4,27,8],[31,4,31,8],[36,4,36,8],[0,4,0,8],[3,4,3,8],[7,4,7,8],[8,4,8,8],[5,4,5,8]]}
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"3.- Información adicional relativa al avance y características del proyecto a aportar en primera comunicación y actualizar periodicamente a solicitud de Red Eléctrica. Rellenar en caso de solicitudes con conexión a la red de transporte y red de distribución."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Característica","Instalación 1","Instalación 2","Instalación 3","Instalación 4"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"3.1.- Datos de la central"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","AvP_1","Agente titular"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"3.1.a.- Potencia (MW)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","AvP_2","Nominal b.c."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"3.2.- Estado de tramitación y avance del proyecto ())"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"3.2.a.- Estado de adquisición de emplazamiento "]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","AvP_3","Terrenos en propiedad","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","AvP_4","Compra realizada","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","AvP_5","Opción de compra","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"3.2.b.- Fase de autorización administrativa (fecha si superado)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","AvP_6","Presentación de la memoria resumen"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","AvP_7","Realizando estudio de impacto ambiental"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","AvP_8","Estudio impacto ambiental presentado"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","AvP_9","En trámite de información pública"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","AvP_10","Realizada la información pública"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","AvP_11","Realizándose la declaración de impacto ambiental"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","AvP_12","Con declaración de impacto ambiental"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","AvP_13","Autorización administrativa previa"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","AvP_14","Aprobación del proyecto"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","AvP_15","En construcción"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"3.2.c.- Petición de equipamiento principal y compromiso de entrega del equipo."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","AvP_16","Precontrato (Pendiente/Firmado)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","AvP_17","Carta de intención (Pendiente/Firmado)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","AvP_18","Contrato en firme (Pendiente/Firmado)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"3.3.- Contratación de acceso a red energética y suministro de combustible (Si procede)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","AvP_19","Contrato con gestor de red de gas (Pendiente/Firmado)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","AvP_20","Suministrador de combustible"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","AvP_21","Contrato de suministro de combustible (Pendiente/Firmado)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"3.4.- Aportación de agua de refrigeración (Si procede)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","AvP_22","Estado de obtención de concesión"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","AvP_23","Fuente "]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","AvP_24","Caudal (m3/s)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","AvP_25","Otros aspectos relevantes"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"3.5.- Cronograma previsto"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","AvP_26","Inicio de construcción"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","AvP_27","Finalización de instalación del equipo"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","AvP_28","Finalización de pruebas individuales de los diferentes sistemas"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","AvP_29","Fecha de inicio de pruebas en tensión, con suministro a red (1ª sincronización)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","AvP_30","Puesta en servicio comercial (acta de puesta en marcha)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"3.6.- Información técnica adicional ())"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","AvP_31","Combustible alternativo (tipo y autonomía (horas)) (Si procede)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","AvP_32","Definición de la disposición y dimensión de T. gas - T. vapor "]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","AvP_33","Otros aspectos relevantes"]
["X","(At) y (Ad)","(Pt) (Pd)"]

{"sheet":"4.- Identificación Empresas","index":17,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[null,null,null,"3.- Identificación del Interlocutor Único de Nudo (IUN) y de la/s empresa/s propietarias de las instalaciones de generación"]
[]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Interlocutor Único de Nudo","Instalación 1","Instalación 2","Instalación 3","Instalación 4"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","Nombre del titular"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","NIF/CIF"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","Persona de contacto"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","Teléfono de contacto"]
["X","(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","Correo electrónico de contacto"]

{"sheet":"1.1.- Inventario inst. conex.","index":18,"n_rows":148,"n_cols":11,"rows_kept":148,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,1,0,6],[2,1,2,6],[50,1,50,6],[78,1,78,6],[128,1,128,6]]}
[null,"1.1.- Inventario de las instalaciones de conexión asociadas a las instalaciones de generación ())"]
[]
[null,"1.1.a.- Ejemplo de solución de conexión tipo L por línea no transporte"]
[null,"El presente ejemplo recoge un esquema unifilar tipo y su correspondiente tabla inventario en la que se relacionan las instalaciones de generación con las instalaciones de conexión necesarias para su evacuación."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"1.1.b.- Datos a completar para la configuración de las instalaciones solicitadas"]
[null,"Para la correcta cumplimentación de la tabla adjunta, es necesario marcar para cada instalación de generación, las instalaciones de conexión que son necesarias para su evacuación según el esquema unificar aportado."]
[null,"                                                    INSTALACIONES\n                                                    DE GENERACIÓN\nINSTALACIONES\nDE CONEXIÓN","Instalación 1 (Potencia MW)","Instalación 2 (Potencia MW)","Instalación 3 (Potencia MW)","Instalación 4 (Potencia MW)","Instalación 5 (Potencia MW)","Instalación 6 (Potencia MW)","Instalación 7 (Potencia MW)","Instalación ... (Potencia MW)","Instalación N (Potencia MW)"]
[null,"Línea SubestaciónREE/SE 1 (Tensión kV)\n(Instalación/es de enlace)"]
[null,"SE 1 (Tensión kV)"]
[null,"SE 2 (Tensión kV)"]
[null,"SE 3 (Tensión kV)"]
[null,"SE 4 (Tensión kV)"]
[null,"SE 5 (Tensión kV)"]
[null,"SE … (Tensión kV)"]
[null,"SE N (Tensión kV)"]
[null,"Transformador 1 (Tensión kV)"]
[null,"Transformador 2 (Tensión kV)"]
[null,"Transformador 3 (Tensión kV)"]
[null,"Transformador 4 (Tensión kV)"]
[null,"Transformador 5 (Tensión kV)"]
[null,"Transformador ... (Tensión kV)"]
[null,"Transformador N (Tensión kV)"]
[null,"Línea SE 1/SE 2 (Tensión kV)"]
[null,"Línea SE 2/SE ... (Tensión kV)"]
[null,"Línea SE .../SE N (Tensión kV)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"1.1.c.- Ejemplo de solución de conexión tipo C por transformador no transporte"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"1.1.d.- Datos a completar para la configuración de las instalaciones solicitadas"]
[]
[null,"                                                           INSTALACIONES\n                                                           DE GENERACIÓN\nINSTALACIONES\nDE CONEXIÓN","Instalación 1 (Potencia MW)","Instalación 2 (Potencia MW)","Instalación 3 (Potencia MW)","Instalación 4 (Potencia MW)","Instalación 5 (Potencia MW)","Instalación 6 (Potencia MW)","Instalación 7 (Potencia MW)","Instalación ... (Potencia MW)","Instalación N (Potencia MW)"]
[null,"Transformador 1 (Tensión kV) \n(Instalación/es de enlace)"]
[null,"SE 1 (Tensión kV)"]
[null,"SE 2 (Tensión kV)"]
[null,"SE 3 (Tensión kV)"]
[null,"SE 4 (Tensión kV)"]
[null,"SE 5 (Tensión kV)"]
[null,"SE … (Tensión kV)"]
[null,"SE N (Tensión kV)"]
[null,"Transformador 2 (Tensión kV)"]
[null,"Transformador 3 (Tensión kV)"]
[null,"Transformador 4 (Tensión kV)"]
[null,"Transformador 5 (Tensión kV)"]
[null,"Transformador ... (Tensión kV)"]
[null,"Transformador N (Tensión kV)"]
[null,"Línea SE 1/SE 2 (Tensión kV)"]
[null,"Línea SE 2/SE … (Tensión kV)"]
[null,"Línea SE ../SE N (Tensión kV)"]

{"sheet":"Protocolo de Conexión","index":19,"n_rows":159,"n_cols":5,"rows_kept":159,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[63,0,63,1],[64,0,64,1],[83,2,85,2],[68,0,68,1],[70,0,70,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[69,0,69,1],[71,0,71,1],[40,0,40,2],[62,0,62,1],[48,0,48,2],[61,0,61,1],[59,0,59,1],[54,0,54,1],[55,0,55,1],[56,0,56,1],[57,0,57,1],[41,0,41,2],[42,0,42,2],[34,0,34,2],[35,0,35,2],[36,0,36,2],[37,0,37,2],[39,0,39,2],[83,3,85,3],[1,0,1,2],[33,0,33,2],[32,0,32,2],[26,0,26,1],[24,0,24,1],[23,0,23,1],[18,0,18,1],[17,0,17,1],[16,0,16,1],[25,0,25,1],[22,0,22,1],[21,0,21,1],[20,0,20,1],[19,0,19,1],[47,0,47,2]]}
[]
["PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES CONECTADAS A LA RED DE TRANSPORTE"]
[]
[]
["INDICAR CÓDIGOS DE PROCESO"]
[]
["NUDO DE CONEXIÓN A LA RED DE TRANSPORTE",{"$f":"'Portada-Resumen'!$E$19","v":0}]
[]
["NOMBRE DEL SOLICITANTE",{"$f":"'Portada-Resumen'!$F$52","v":0}]
[]
["Persona de contacto",null,"Teléfono de contacto"]
[]
["Correo electrónico del contacto"]
[]
[]
[]
["ÍNDICE"]
["1.- ALCANCE"]
["2.- INDICACIONES GENERALES"]
["3.- IDENTIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ENLACE LADO NO TRANSPORTE"]
["4.- NORMATIVA GENERAL Y PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN"]
["5.- ESQUEMAS UNIFILARES APORTADOS:"]
["6.- PUNTO DE CONEXIÓN "]
["7.- POTENCIA"]
["8.- INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO"]
["9.- REQUISITOS DE DISEÑO Y EQUIPAMIENTO"]
["10.- OBSERVACIONES "]
[]
[]
[]
["1.- ALCANCE"]
[]
["- Este protocolo permitirá la revisión por REE de las condiciones técnicas de las instalaciones de enlace lado no transporte existentes o previstas con conexión en un nudo de la red de transporte."]
[" - El Solicitante deberá cumplimentar este Protocolo para cada solicitud de conexión de nueva construcción, modificación o regularización de una conexión ya existente."]
[" - La validación que realice REE en el proceso de conexión no será considerada como sustitutiva o eximente de aquella que legalmente sea exigible en todo momento al titular de la instalación en base a la normativa y legislación vigentes.\n"]
[" - La revisión de las condiciones técnicas que se realiza en la fase de solicitud de conexión no sustituirá al estudio de detalle que se deberá realizar en la fase de desarrollo y coordinación de los proyectos de la instalación de enlace: partes transporte y no transporte.\n"]
[]
[]
["2.- INDICACIONES GENERALES"]
[" - En el Protocolo se referencia la normativa y reglamentación de aplicación más directa, así como a los PP.OO., pero ello no eximirá de la obligación de cumplir cualquier legislación y normativa vigente que resulte de aplicación."]
["- Cada columna del Protocolo debe cumplimentarse considerando las instalaciones de enlace lado no transporte, existentes o previstas, con conexión en cada posición existente o planificada de la RdT, considerando el escenario topológico completo de conexión previsto en el nudo. No obstante, si a distintas instalaciones de enlace lado no transporte les correspondiesen los mismos datos, podrían agruparse en una única columna, indicando claramente en el cabecero de la columna a que instalaciones se refiere."]
[" - Todas las celdas señaladas en azul son de obligada cumplimentación por el Usuario. El apartado de Observaciones permitirá al Solicitante detallar todo lo que no se pueda resolver con la cumplimentación estricta del protocolo. "]
[" - Para la cumplimentación de este Protocolo se seguirán principalmente las indicaciones e información complementaria del documento \"Instalaciones conectadas a la red de transporte: requisitos mínimos de diseño y equipamiento\" de ref. DST/DSC/2019/045 en edición en vigor, y todos los procedimientos de operación del sistema eléctrico, en especial, el Procedimiento de Operación 12.2 sobre condiciones técnicas de las instalaciones conectadas a la red de transporte."]
[]
["2.1.- ABREVIATURAS"]
["RdT: Red de Transporte"]
["P.O.: Procedimiento de Operación"]
["PP.OO.: Procedimientos de Operación"]
["O.S.: Operador del Sistema"]
["R.D.: Real Decreto"]
["SEPE: Sistema Eléctrico Peninsular Español"]
["SENP: Sistemas Eléctricos No Peninsulares"]
[]
[null,null,"POSICIÓN 1","POSICIÓN 2","POSICIÓN 3"]
["3. IDENTIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ENLACE LADO NO TRANSPORTE"]
["En caso de conexión en varias posiciones de la RdT, identificación de las instalaciones de enlace lado no transporte consideradas en cada columna (denominación de la línea o transformador)."]
["En caso de instalación de enlace existente, fecha de primera conexión a la red de transporte."]
["En caso de instalaciones de enlace futuras, fecha prevista de conexión a la red de transporte"]
[]
["4.- NORMATIVA GENERAL Y PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN"]
[]
["Se cumplen los Procedimientos de Operación de aplicación del SEPE o de los SENP, según corresponda."]
["Se cumplen las condiciones del doc. 'Instalaciones conectadas a la red de transporte: requisitos mínimos de diseño y equipamiento' de ref. DST/DSC/2019/045"]
["Se cumple el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico "]
["Se cumplen los Criterios Generales de Protección del SEPE o de los SENP, según corresponda."]
[]
["5.- ESQUEMAS UNIFILARES APORTADOS:"]
[]
["Esquemas unifilares básicos alta tensión de las instalaciones conectadas a la red de transporte a través de la instalación de enlace: esquema básico de topología de la red conectada (grupos, subestaciones, líneas, etc.). Entregado: SI, NO."]
["Documento explicativo asociado al punto anterior (indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
["Esquema unifilar completo y detallado de los sistemas de protección, medida y comunicación de la parte no transporte de la instalación de enlace. Entregado: SI, NO"]
["Documento explicativo asociado al punto anterior (indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[]
[]
["6.- PUNTO DE CONEXIÓN "]
[null,"SE TRATA DE UN PROMOTOR ÚNICO"]
[null,"SE TRATA DE MÁS DE UN PROMOTOR"]
[]
[null,"Actúa como Interlocutor Único de Nudo de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente"]
[]
[null,"Existe conocimiento oficial de la Comunidad\nAutónoma (adjuntar doc. acreditativa)"]
[]
["7.- POTENCIA"]
["Generación: Pot. nominal  max. evacuada (MW)\nConsumo: Pot. max. demandada (MW)\nDistribución: Pot. nominal transformadores (MVA)\n","VALOR DE PROYECTO\nObservación: el valor de proyecto debe ser el mismo que el definido en el Informe de viabilidad de acceso (IVA)"]
[]
[]
[]
["EN EL CASO DE INSTALACIONES DE ENLACE MIXTAS: ALIMENTACIÓN DEMANDA Y EVACUACIÓN DE GENERACIÓN","Generación máxima (MW) cuando la demanda es cero"]
[null,"Demanda máxima (MW) cuando la generación es cero"]
[null,"Situación más normal de funcionamiento:"]
[null,"Generación ó demanda"]
[null,"Valor (MW)"]
["8.- INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO "]
[null,"Valor de diseño de las instalaciones conectadas a la red de transporte (kA):"]
[null,"En 400 kV >= 50 kA "]
[null,"En 220 kV >= 40 kA "]
[null,"En 132 kV >=31,5 kA"]
[null,"En 66 kV >= 31,5 kA"]
[null,"Intensidad máxima de cortocircuito aportada en el punto de conexión por la instalación conectada a la RdT (kA)"]
[null,"Se cumple que las instalaciones conectadas a la RdT estarán diseñadas para soportar sin daño el cortocircuito que se puede aportar desde la RdT"]
["9.- REQUISITOS DE DISEÑO Y EQUIPAMIENTO"]
["9.1.- CONFIGURACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POTENCIA","TIPO DE INSTALACIÓN DE ENLACE"]
[null,"EXISTE AL MENOS UNO DE LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES:"]
[null,"Interruptor de enlace lado no transporte"]
[null,"Interruptor de máquina/generación/consumo"]
[]
["9.2.- INSTALACIÓN DE ENLACE TIPO L","Longitud de la línea (km)"]
[null,"Cumple que no existen conexiones en \"T\" en la instalación de enlace."]
[null,"Está dotada del sistema de comunicaciones requerido según grado de criticidad de la instalación"]
[null,"En caso de línea aérea: dispone de cable/cables de guarda. Indicar cantidad: 1 ó 2"]
[null,"En caso de cable aislado: cumple que no se trata de aislamiento fluido"]
[null,"En caso de conexión de cable aislado a S/E de transporte tipo GIS, cumple que el terminal del cable es de tipo seco según IEC62271-209 figura 5"]
[]
["9.3.- INSTALACIÓN DE ENLACE TIPO T1 O T2","Relación de transformación del transformador de potencia (kV)."]
[null,"Distancia entre el parque de transporte y el transformador no transporte (m)."]
[null,"Cumple que no existen conexiones en “T” en la instalación de enlace (no aplica a las conexiones de alimentación a transformador de servicios auxiliares de generación desde el nivel de baja tensión del transformador no transporte)."]
[null,"El lado de red de transporte del transformador se conectará en estrella con neutro rígidamente conectado a tierra. En caso de solicitud de otro tipo de conexión, indicar en observaciones."]
[null,"Está dotada del sistema de comunicaciones requerido según grado de criticidad de la instalación. "]
[null,"En caso de conexión por cable aislado: cumple que no se trata de aislamiento fluido."]
[null,"En caso de conexión de cable aislado a S/E de transporte tipo GIS, cumple que el terminal del cable es de tipo seco según IEC62271-209 figura 5."]
[]
["9.4.- GRADO DE CRITICIDAD","GRADO DE CRITICIDAD CONSIDERADO EN EL PROYECTO DE LA INSTALACIÓN DE ENLACE LADO NO TRANSPORTE (Mínimo 2SP (doble sistema de protección)) Observación: coincidente con el indicado en el Informe de Viabilidad de Acceso\nNotas:\n2SP = doble sistema de protección independiente\n1C = un sistema de telecomunicaciones\n2C = dos sistemas de telecomunicaciones independiente\nTD = envío de teledisparo por actuación de fallo de interruptor al interruptor del otro extremo de la instalación de enlace"]
[]
["9.5.- SERVICIOS AUXILIARES","ACORDE AL GRADO DE CRITICIDAD, LA INSTALACIÓN DE ENLACE LADO NO TRANSPORTE CUMPLE:"]
[null,"Doble sistema rectificador-batería, \nalimentando cada uno un sistema de protección"]
[null,"En caso de grado de criticidad 2C: Doble sistema rectificador-batería, \nalimentando cada uno un sistema de telecomunicaciones "]
[null,"Existe independencia física y funcional entre las instalaciones de transporte y de no transporte"]
[]
["9.6.- SISTEMA DE PROTECCIÓN ","ACORDE AL GRADO DE CRITICIDAD, LA INSTALACIÓN DE ENLACE LADO NO TRANSPORTE CUMPLE:"]
[null,"Doble sistema de protección, redundante, actuando cada uno sobre una bobina de disparo diferente del interruptor de enlace lado transporte y alimentándose cada uno a través de un sistema de alimentación de continua diferente. Existe solapamiento de las zonas de protección que garantiza en toda la instalación el grado 2SP"]
[null,"Duplicidad devanados de transformadores de intensidad no transporte, \nalimentando cada uno un sistema de protección."]
[null,"Doble bobina de disparo en el interruptor de enlace lado no transporte, disparándose cada una por un sistema de protección y alimentándose cada una a través de un sistema de alimentación de continua diferente"]
[null,"Supervisión de la continuidad de cada uno de los circuitos de disparo en el interruptor de enlace lado no transporte"]
[null,"Protección de fallo de interruptor en el interruptor de enlace lado no transporte"]
[null,"En caso de grado de criticidad TD: Existencia de envío y recepción de teledisparo a los extremos  de la instalación de enlace por actuación de las protecciones de fallo de interruptor "]
[null,"En caso de instalación de enlace en base a línea: cumple con el equipamiento definido en el doc. DST/DSC/2019/045"]
[null,"En caso de instalación de enlace en base a transformador de potencia: se cumple la filosofía de bloqueos de cierre de interruptor de REE según doc. DST/DSC/2019/045"]
[]
["9.7.- REQUISITOS DE PROTECCIONES AL\nSISTEMA DE COMUNICACIONES","ACORDE AL GRADO DE CRITICIDAD, LA INSTALACIÓN DE ENLACE LADO NO TRANSPORTE CUMPLE:"]
[null,"El sistema de telecomunicaciones funcionará en condiciones de falta"]
[null,"En caso de grado de criticidad 2C: Doble sistema de comunicación entre extremos de la instalación de enlace, un sistema para cada sistema de protección, con medios de transmisión independientes, alimentados desde baterías de continua diferentes y separados físicamente"]
[null,"En caso de grado de criticidad 2C: No se emplean elementos comunes para los repetidores de los sistemas de telecomunicación asociados a los dos sistemas de protección"]
[null,"En caso de dos enlaces por fibra óptica, cada uno de ellos asociado a un cable de guarda de la misma línea, y grado de criticidad 2C, existirá máxima separación física entre ellos que permita la torre, incluidas cajas de empalme"]
[]
["9.8.- SISTEMA DE MEDIDA CORRESPONDIENTE AL PUNTO FRONTERA CON LA RED DE TRANSPORTE","El Punto de conexión y Punto frontera se ha definido como el lugar de la red donde se enlazan instalaciones correspondientes a distintas actividades. Se identifica en unifilar de la instalación de enlace."]
[null,"Se cumple que previo a la puesta en servicio existirá un enlace de comunicación con el Concentrador Principal de Medidas"]
[null,"Se cumple la solución preferente de independencia del sistema de medida respecto de las instalaciones de REE"]
[null,"Se cumple que el sistema de medidas es a 4 hilos "]
[null,"Dispone de sistema de Medida Principal + Comprobante o Principal + Redundante"]
[null,"Se cumple que la Medida Principal se instala en el Punto de conexión"]
[null,"En caso de instalación de Medida Redundante: \nSe cumple que ésta se instala en el Punto de conexión"]
[null,"En caso de instalación de Medida Comprobante: Se cumple que ésta se instala en el extremo de la instalación de enlace opuesto al extremo del Punto de conexión"]
[null,"CLASES DE PRECISIÓN"]
[null,"Transformador de tensión: 0.2"]
[null,"Transformador de intensidad: 0.2S"]
[null,"Contadores de energía activa: < = 0.2S"]
[null,"Contadores de energía reactiva: < = 0.5"]
[]
["10.- OBSERVACIONES "]