{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":15,"sheets":["Indicaciones de cumplimentación","Portada-Resumen","0.- Índice","1.1.1.- Inst. enlace (Línea)","1.1.2.- Inst. enlace (Trafo)","1.2.-Protecciones asociadas","2.1.1.-Gen. combustión","2.1.2.-Gen. solar térmica","2.1.3.-Gen. solar fotovoltaica","2.1.4.-Gen. hidráulica","2.1.5.-Gen. eólica","2.2.-Lineas planta y evacuación","2.3.-Trafos planta y colectores","2.4.-Gestionabilidad","Protocolo de Conexión"],"not_rendered":{"charts":0,"images":31,"macros":1,"external_links":2,"defined_names":144,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Indicaciones de cumplimentación","index":0,"n_rows":185,"n_cols":9,"rows_kept":185,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,1,11,9],[1,1,1,10],[3,1,3,10],[5,1,5,10],[7,1,7,9],[9,1,9,10],[58,1,58,10],[13,1,13,10],[15,1,15,10],[37,1,37,9],[39,1,39,10],[50,1,50,10],[52,1,52,10],[53,1,53,10],[54,1,54,10],[55,1,55,10],[56,1,56,10],[57,1,57,10],[169,1,169,10],[59,1,59,10],[60,1,60,10],[62,1,62,10],[63,1,63,10],[64,1,64,10],[65,1,65,10],[66,1,66,10],[68,1,68,10],[92,1,92,10],[137,1,137,10],[168,1,168,10],[184,1,184,10],[172,1,172,10],[174,1,174,10],[175,1,175,10],[176,1,176,10],[177,1,177,10],[178,1,178,10],[179,1,179,10],[180,1,180,10],[181,1,181,10],[182,1,182,10],[183,1,183,10]]}
[]
[null,"INDICACIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO"]
[]
[null,"IMPORTANTE\nPara el correcto funcionamiento del siguiente formulario será necesario tener habilitadas todas las macros."]
[]
[null,"0.- HABILITACIÓN DE MACROS EN EXCEL Y GUARDADO DEL ARCHIVO"]
[]
[null,"a.- Habilitación a través de la advertencia de seguridad al abrir el archivo"]
[]
[null,"Para habilitar las Macros, al abrir el archivo aparece la Barra de mensajes que se muestra a continuación, con un icono de escudo y el botón Habilitar contenido, en la Barra de mensajes, haga clic en Habilitar contenido."]
[]
[null,"b.- Cambiar la configuración de las macros en el Centro de confianza"]
[]
[null,"La configuración de las macros se encuentra en el Centro de confianza. Es posible que sea necesario iniciar la sesión como administrador del sistema para cambiar la configuración predeterminada del Centro de confianza."]
[]
[null," IMPORTANTE   Al cambiar la configuración de las macros en el Centro de confianza, solo cambia en el programa de Office que esté usando. La configuración de la macro no cambia para todos los programas de Office."]
[]
[null,"1. Haga clic en la pestaña Archivo."]
[null,"2. Haga clic en Opciones ."]
[null,"3. Haga clic en Centro de confianza y, a continuación, haga clic en Configuración del Centro de confianza."]
[null,"4. En Centro de confianza, haga clic en Configuración de macros."]
[null,"5. Realice las selecciones oportunas."]
[null,"6. Haga clic en Aceptar."]
[]
[null,"La imagen siguiente es el área Configuración de macros del Centro de confianza."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"c.- Guardar como archivo habilitado para macros"]
[]
[null,"Para el correcto funcionamiento del documento en utilizaciones posteriores, es necesario guardar este archivo con la opción \"Libro de Excel habilitado para macros\", según se muestra en el cuadro a continuación:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"1.- INDICACIONES GENERALES DE CUMPLIMENTACIÓN:"]
[]
[null," - El siguiente formulario le guiará de una forma dinámica en la cumplimentación de la información requerida en la solicitud de acceso y conexión."]
[null," - Este formulario resulta de aplicación para las instalaciones de generación mediante fuentes renovables y residuos y que no sean cogeneraciones. Para instalaciones de cogeneración el titular deberá completar las pestañas \"2.- Datos inst. consumo\" y \"3.1.-Gen. combustión\" del formulario de datos de autoconsumo y cogeneración (T248) disponible en la página WEB (https://www.ree.es/es/clientes/consumidor/acceso-conexion/normativa-guias-formularios-y-otra-documentacion)."]
[null," - Según lo indicado en la Portada-Resumen, sólo podrá seleccionar uno de los dos formularios, por lo que se considerará presentado únicamente el formulario seleccionado."]
[null," - Cuando la solicitud de acceso y conexión tenga asociada más de una instalación de generación, con instalaciones de evacuación comunes, deberán aportar un único formulario que incorpore todas las instalaciones puestas en servicio y previstas."]
[null," - Según seleccione unas opciones u otras del formulario, se habilitarán unos u otros selectores que le irán guiando en la cumplimentación del formulario, así como se mostrarán las pestañas del libro que deberá cumplimentar en la solicitud que se plantee."]
[null," - IMPORTANTE: La falta de cumplimentación de alguna de las celdas podrá implicar que la documentación precisa para la solicitud de acceso y conexión se considera incompleta y con ello el procedimiento asociado no iniciado o paralizado temporalmente."]
[null,"- Nota: las celdas marcadas en naranja (requisitos) o en amarillo (a rellenar) contienen ventanas de información al clicar sobre ellas. Dicha información también está presente en los títulos y subtítulos de los apartados que aparezca un ()). En el caso de que dicho comentario sea muy largo aparecerán en notas al pie de página también referenciadas."]
[null,"   - Para el acceso a la red de distribución con influencia en la red de transporte: Productores a través del Gestor de la Red de Distribución (GRdD). Esto es, para instalaciones o agrupaciones de las mismas, de más de 10 MW, con conexión existente y prevista a la red de distribución, y tras la conclusión de su aceptabilidad por el gestor de distribución, éste solicitará al operador del sistema su aceptabilidad desde la perspectiva de la red de transporte en los procedimientos de acceso y conexión. Se considera agrupación el conjunto de generadores existentes y previstos, o agrupaciones de éstos de acuerdo con la definición de agrupación recogida en el Artículo 7 del RD 413/2014, con potencia instalada mayor de 1 MW, y con afección mayoritaria sobre un mismo nudo de la red de transporte. En este sentido, la solicitud de aceptabilidad tramitada por el GRdD deberá incluir información relativa a las IGRE puestas en servicio y previstas con aceptabilidad de acceso por el operador del sistema, además de las nuevas IGRE previstas con afección sobre la red de transporte que motiven la solicitud de aceptabilidad concreta."]
[null,"2.- INDICACIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE SOLICITUD DE ACCESO Y CONEXIÓN:"]
[]
[null," - Para la cumplimentación del procedimiento de acceso se seguirán las indicaciones e información complementaria del documento \"Guía descriptiva del procedimiento de acceso a la red\" \"Guía descriptiva del procedimiento de conexión a la red\" en edición en vigor, requisitos  mínimos de diseño, equipamiento, funcionamiento y seguridad y puesta en servicio  de instalaciones conectadas a la red de transporte y todos los procedimientos de operación del sistema eléctrico, en especial, el Procedimiento de Operación 12.1 o P.O.12.1 SEIE, sobre solicitudes de acceso."]
[null," - La información del formulario de acceso permitirá la realización por parte del operador del sistema y gestor de la red de transporte de los estudios para establecer la existencia de capacidad de acceso."]
[null," - Deberan cursar una solicitud de acceso aquellas instalaciones nuevas que deseen establecer la conexión directa a la red de transporte, o deseen realizar una ampliación de la potenica o modificar las condiciones declaradas en instalaciones existentes ya conectadas a dicha red. Asimismo, deberán cursar solicitud de aceptabilidad de acceso, a través del Gestor de la Red de Distribución, instalaciones en las mismas circunstancias  con conexión en la red de distribución y afección significativa sobre la red de transporte."]
[null," - Las solicitudes de acceso coordinadas, deberán recoger todos los generadores previstos, incluyendo los generadores puestos en servicio."]
[null," - La documentación obligatoria a adjuntar en el presente formulario de acceso, indicada en la pestaña Portada-Resumen, deberá ser aportada al operador del sistema y gestor de la red de transporte, especificando nombre del documento, edición y fecha. A este respecto, a continuación se indican las directrices a considerar para desarrollar los esquemas unifilares y planos de situación:  "]
[]
[null,"INDICACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESQUEMAS UNIFILARES:"]
[]
[null,"Simbología:"]
[]
[null,"SE colectora:",null,null,"Transformador de conexión:",null,null,null,"Nudo conexión RdT:"]
[]
[]
[null,"Línea de conexión:                      ",null,null,"Generador:         ",null,null,null,"Interruptor:"]
[]
[]
[null,"Niveles tensión:"]
[]
[null,null,"400 kV","220 kV",null,"132-110 kV",null,"66-45 kV","<45 kV"]
[]
[]
[null,"Estado tramitación (PES, pte. PES, con AA, sin AA):"]
[]
[null,"Instalación en servicio (PES):",null,null,null,null,null,null,"(Trazo continuo)"]
[]
[null,"Instalación pte. servicio (Pte. PES):",null,null,null,null,null,null,"(Trazo discontinuo)"]
[]
[null,"Instalación pte. PES pte. Autorización Administrativa (Pte. AA):",null,null,null,null,null,null,"(Trazo discontinuo en negrita)"]
[]
[]
[null,"EJEMPLOS ESQUEMAS UNIFILARES TIPO SIMPLIFICADOS:"]
[null,"Soluciones de conexión posibles (Requisitos de Diseño y Equipamiento) "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"EJEMPLO PLANO DE SITUACIÓN:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto 1955/2000, para poder identificar si una instalación es la misma a efectos de los permisos de acceso y conexión, es necesario identificar el centro geométrico de la instalación, para ello, desde la Edición 6.14 de este formulario se hace obligatoria la presentación de: "]
[null," - Aportar archivo (plano) georreferenciado con extensiones de las instalaciones de generación y conexión en formatos *.shp o *.gdb"]
[]
[]
[null,"3.- INDICACIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE SOLICITUD DE CONEXIÓN:"]
[]
[null," - Para la cumplimentación del procedimiento de  conexión se seguirán las indicaciones e información complementaria del documento \"Guía descriptiva del procedimiento de conexión a la red\" en edición en vigor, y todos los procedimientos de operación del sistema eléctrico, en especial, el Procedimiento de Operación 12.2 o P.O.12.2 SEIE, sobre requisitos  mínimos de diseño, equipamiento, funcionamiento y seguridad y puesta en servicio  de instalaciones conectadas a la red de transporte."]
[null," - La solicitud de conexión deberá contener la siguiente documentación: "]
[null,"      1. Proyecto básico"]
[null,"      2. Programa de ejecución"]
[null,"      3. Protocolo de verificación de las condiciones técnicas de instalaciones conectadas a la red de transporte"]
[null," - Dicha documentación deberá ser aportada en formato pdf., excepto el Protocolo de Verificación de las Condiciones Técnicas que se deberá aportar utilizando el presente formulario excel. "]
[null," - Para completar el Protocolo de Verificación de las Condiciones Técnicas en el presente formulario excel, deberá abrir el formulario aportado en la solicitud de acceso admitido a trámite, seleccionar en el primer selector \"Solicitud de Conexión\", posteriormente seleccionar el tipo de red a la que se conectará la instalación (Red de Transporte en todos los casos), y se habilitará la pestaña a cumplimentar \"Protocolo de Conexión\"."]
[null," - La información requerida en la pestaña \"Protocolo de Conexión\", será complementaria a la información aportada en la solicitud de acceso admitida a trámite, debiendo utilizar el formulario remitido en dicha solicitud, sin modificaciones. A este respecto, modificaciones de la información de acceso podrán motivar la necesaria actualización de la solicitud de acceso, de manera previa a la cumplimentación de la solicitud de conexión."]
[null," - Para la cumplimentación del Protocolo de verificación de las condiciones técnicas de instalaciones conectadas a la red de transporte se seguirán las indicaciones e información complementaria de la pestaña \"Protocolo de Conexión\", además de las recogidas en la presentes indicaciones."]
[null," - La información anterior, junto al Proyecto Básico y Programa de Ejecución permitirá la revisión por el Transportista titular del punto de conexión de las condiciones técnicas de las instalaciones que solicitan conexión a la red de transporte."]
[null," - La documentación obligatoria a adjuntar asociada al Protocolo de Verificación del presente formulario (adicionalmente al Proyecto Básico y Programa de Ejecución), apuntada en la pestaña Portada-Resumen, deberá ser aportada al transportista titular del punto de conexión, especificando nombre del documento, edición y fecha."]

{"sheet":"Portada-Resumen","index":1,"n_rows":95,"n_cols":11,"rows_kept":95,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,2,40,10],[93,3,93,10],[94,3,94,10],[88,2,88,10],[89,3,89,10],[90,3,90,10],[91,3,91,10],[92,3,92,10],[83,4,83,5],[85,2,85,10],[86,2,86,10],[73,3,73,10],[75,3,75,10],[77,3,77,10],[81,4,82,5],[7,2,8,10],[4,2,5,10],[50,2,50,9],[51,2,51,9],[37,2,37,4],[33,2,33,4],[38,2,38,4],[33,5,33,7],[34,5,34,7],[35,5,35,7],[36,5,36,7],[37,5,37,7],[38,5,38,7],[34,2,34,4],[35,2,35,4],[36,2,36,4]]}
[]
[]
[]
[]
[null,null,"T243  (ACCESO Y CONEXIÓN/ACEPTABILIDAD)   \nFORMULARIO DE DATOS PARA INSTALACIONES DE GENERACIÓN MEDIANTE FUENTES RENOVABLES Y RESIDUOS E INSTALACIONES HIDRÁULICAS REVERSIBLES\nEd. 8.0    abril   2021"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"- Seleccionar el tipo de formulario que desea rellenar"]
[]
[]
[null,null,"Nota: Se considerará presentado únicamente el formulario seleccionado."]
[]
[null,null,"- Seleccionar el tipo de configuración de la instalación de enlace según P.O.12.2"]
[]
[]
[null,null,"- Indicar la/s tecnología/s de la/s instalación/es de generación incluida/s en la presente solicitud"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"- Documentación obligatoria a adjuntar para cumplimentar el presente formulario"]
[]
[null,null,"Documentos Obligatorios",null,null,"Nombre del documento",null,null,"Edición","Fecha"]
[null,null,"Localización geográfica de las instalaciones previstas: planos, distancias significativas y centro geométrico de las instalaciones indicando sus coordenadas UTM (extensión .pdf)."]
[null,null,"Localización geográfica de las instalaciones previstas: planos, distancias significativas y centro geométrico de las instalaciones (archivo georreferenciado con extensiones .shp o .gdb)."]
[null,null,"Esquema unifilar básico de las instalaciones -no transporte- conectadas a la red de transporte a través de la instalación de enlace (Ver NOTA 1)"]
[null,null,"Informe general resumido de afección a la red de la zona (Ver NOTA 2)"]
[null,null,"Solicitud formal firmada"]
[]
[null,null," (*) En caso de que se trate de una instalación híbrida es necesario indicar como tecnología “Hibridación” cumplimentando la potencia instalada de la planta hibridada como la suma de las potencias instaladas de los distintos módulos de generación que formarán parte de la instalación. Adicionalmente, la capacidad de acceso será el valor de capacidad máxima de la instalación para la que se están solicitando los permisos de acceso y conexión de acuerdo con la definición de la misma establecida en el artículo 2 del Real Decreto 1183/2020. La información concreta de las tecnologías y potencias individuales de los módulos de generación de electricidad que compondrán la instalación hibridada se cumplimentarán en las correspondientes pestañas de información para las instalaciones de generación."]
[null,null,"- Datos a completar por el Productor"]
[]
[null,null,"Nombre de la instalación de generación","Tecnología (*)","Potencia instalada (MW)","Capacidad de acceso (MW)","Término/s municipal/es","Provincia","Productor","Código Proceso","Estado de la instalación"]
[null,1]
[null,2]
[]
[null,"n"]
[null,"n+1"]
[]
["l",null,"AVISO IMPORTANTE: En caso de que el contingente de generación total incluido en su solicitud de aceptabilidad esté completa y se supere la capacidad máxima en el nudo de afección de la red de transporte, si  selecciona la opción por defecto, recibirán una contestación desfavorable informándoles del margen disponible, en caso de que exista dicho margen."]
["m",null,"AVISO MUY IMPORTANTE: En caso de que el contingente de generación total incluido en su solicitud coordinada esté completa y se supere la capacidad máxima del nudo de la red de transporte, si no modifica la selección, por defecto se entenderá que Uds no aceptan una reducción de la potencia en las plantas solicitantes para ajustarse al margen disponible, por lo que recibirán una contestación desfavorable informándoles del margen disponible, en caso de que exista dicho margen; sin perjuicio de que puedan volver a presentar una nueva solicitud ajustándose a la capacidad máxima comunicada si continúan interesados. Por favor, en caso de que no sea ésta su intención, habiliten la opción que corresponda\""]
["p"]
[null,null,".- Seleccione alguna de las siguientes opciones para ajustarse al margen disponible"]
[]
["q"]
["x",null,".- Escriba las instalaciones que desea que adecuen su potencia"]
[]
[null,null,"Nombre de la instalación de generación","Potencia instalada (MW) ","Potencia nominal (MW)","Capacidad máxima (MW)"]
[null,1]
["w",2]
["z","-"]
[null,"n"]
["y","n+1"]
[]
[]
[]
["a",null,".- Escriba el umbral a considerar para ajustarse al margen disponible (MWnom)"]
[]
[]
[]
["b"]
[]
[null,null,"Versión"]
[]
[null,null,"Versión a la que supera"]
[]
[null,null,"Datos actualizados en esta versión del documento"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Nombre y firma del solicitante:"]
[]
[null,null,null,null,"Fecha:"]
[]
["h",null,"NOTA 1 Se aportará para las plantas de generación que soliciten acceso/conexión a la red de transporte o aquellas que soliciten a niveles de distribución superiores a 100 kV, con detalle mínimo desde la planta de generación hasta el punto de conexión solicitado. Se incluirán todos los elementos de la inst. de conexión a la red en un mismo plano; incluyendo línea/s o transformador/es de conexión, linea/s y/o transformador/es de planta, subestaciones colectoras, generadores PES y previstos, equipos de compensación de reactiva...\nEl esquema unifilar deberá incorporar como detalle en las instalaciones no transporte: interruptores, longitud líneas (km), capacidad líneas y transformadores (MVA (invierno)), configuración subestación SB/DB, etc. Como ejemplo, en la pestaña Indicaciones de cumplimentación se incluyen esquemas unifilares que les servirán como modelo."]
["u",null,"NOTA 2 Informe de afección a la red de distribución, estableciendo la aceptabilidad de la solución propuesta para la red de distribución e indicando las posibilidades previstas asociadas a dicha red. A este efecto, se considerarán los casos de referencia constituidos a partir de la información facilitada por REE y correspondiente al último horizonte de planificación, considerando un alcance temporal de al menos 2 años. Sobre situaciones de punta de invierno y verano (y de valle si procede) se analizará el comportamiento de la red:\nAnálisis estático de capacidad de los elementos, como mínimo con criterio de fiabilidad determinista de fallo simple  (N-1)"]
[]
[null,null,"INFORMACIÓN BÁSICA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL"]
[null,null,"Responsable del tratamiento","Red Eléctrica de España, S.A.U."]
[null,null,"Finalidad del tratamiento ","Tramitación de solicitudes de registro para la consulta del estado de tramitación y gestión de las solicitudes de acceso y conexión existentes y la realización de nuevas solicitudes de acceso y conexión a la red de transporte, así como de nuevas solicitudes de acceso a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte."]
[null,null,"Legitimación","Los datos son tratados en base al consentimiento manifestado mediante la firma del presente documento."]
[null,null,"Destinatarios de los datos (cesiones o transferencias)","No se cederán datos a terceros, con excepción de publicación en web o transmisión a promotores de coordenadas de contacto a los efectos de tramitación coordinada."]
[null,null,"Derechos","Ud. podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, así como de limitación y oposición a su tratamiento, a través de la dirección de correo electrónico digame@ree.es incluyendo en el asunto “Protección de Datos” o por correo postal en el domicilio antes reseñado; asimismo podrá interponer una reclamación ante nuestro Delegado de Protección de Datos (dpd@ree.es) o ante la Autoridad de Control (en España, la AEPD)."]
[null,null,"Información ampliada","Puede ampliar la información sobre el tratamiento de datos personales en nuestra política de privacidad\nhttp://www.ree.es/es/politica-de-privacidad "]

{"sheet":"0.- Índice","index":2,"n_rows":99,"n_cols":13,"rows_kept":99,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,4,3,10],[4,5,4,10],[5,5,5,10],[6,5,6,10],[0,3,0,10],[2,3,2,10],[13,5,13,10],[14,5,14,10],[7,5,7,10],[8,5,8,10],[9,5,9,10],[10,5,10,10],[11,5,11,10],[12,5,12,10],[25,5,25,10],[29,5,29,10],[18,5,18,10],[19,5,19,10],[15,5,15,10],[16,5,16,10],[17,5,17,10],[20,3,20,10],[21,4,21,10],[22,4,22,10],[23,5,23,10],[24,5,24,10],[26,5,26,10],[27,5,27,10],[28,5,28,10],[30,5,30,10],[31,4,31,10],[50,5,50,10],[48,5,48,10],[39,5,39,10],[40,4,40,10],[41,5,41,10],[32,5,32,10],[38,5,38,10],[33,5,33,10],[34,5,34,10],[37,5,37,10],[35,5,35,10],[36,5,36,10],[59,5,59,10],[56,5,56,10],[57,5,57,10],[58,5,58,10],[42,5,42,10],[43,5,43,10],[55,5,55,10],[47,5,47,10],[49,5,49,10],[51,5,51,10],[52,4,52,10],[53,5,53,10],[54,5,54,10],[44,5,44,10],[45,5,45,10],[46,5,46,10],[61,5,61,10],[63,4,63,10],[73,5,73,10],[74,4,74,10],[64,5,64,10],[65,5,65,10],[66,5,66,10],[67,5,67,10],[68,5,68,10],[69,5,69,10],[70,5,70,10],[71,5,71,10],[72,5,72,10],[62,5,62,10],[83,4,83,10],[84,5,84,10],[75,5,75,10],[76,5,76,10],[77,5,77,10],[78,5,78,10],[60,5,60,10],[88,5,88,10],[89,5,89,10],[90,5,90,10],[96,3,96,10],[91,4,91,10],[92,5,92,10],[93,5,93,10],[94,5,94,10],[85,5,85,10],[86,5,86,10],[87,5,87,10],[79,5,79,10],[80,5,80,10],[81,5,81,10],[82,5,82,10]]}
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","0.- Índice"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","1.- Datos generales de acceso y de las instalaciones de enlace"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"1.1.- Instalación/es de enlace a la red de transporte"]
[null,"(At)","(Pt)",null,null,"1.1.1.- Línea/s o cable/s de conexión a la red de transporte"]
[null,"(At)","(Pt)",null,null,"1.1.1.a.- Equivalente eléctrico"]
[null,"(At)","(Pt)",null,null,"1.1.1.b.- Niveles de tensión"]
[null,"(At)","(Pt)",null,null,"1.1.1.c.- Límite térmico permanente de conductor /aparamenta, en MVA"]
[null,"(At)","(Pt)",null,null,"1.1.1.d.- Compensación de potencia reactiva de las redes de conexión al punto de conexión en la RdT o RdD"]
[null,"(At)","(Pt)",null,null,"1.1.1.d.1.- Compensación estática"]
[null,"(At)","(Pt)",null,null,"1.1.1.d.2.- Compensación dinámica"]
[null,"(At)","(Pt)",null,null,"1.1.1.e.- Observaciones"]
[null,"(At)","(Pt)",null,null,"1.1.2.- Transformador/es de conexión a la red de transporte"]
[null,"(At)","(Pt)",null,null,"1.1.2.a.- Datos generales"]
[null,"(At)","(Pt)",null,null,"1.1.2.b.- Información arrollamientos "]
[null,"(At)","(Pt)",null,null,"1.1.2.c.- Tensión de cortocircuito entre cada pareja de arrollamientos"]
[null,"(At)","(Pt)",null,null,"1.1.2.d.- Compensación de potencia reactiva de las redes de conexión al punto de conexión en la RdT o RdD"]
[null,"(At)","(Pt)",null,null,"1.1.2.d.1.- Compensación estática"]
[null,"(At)","(Pt)",null,null,"1.1.2.d.2.- Compensación dinámica"]
[null,"(At)","(Pt)",null,null,"1.1.2.e.- Observaciones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","2.- Datos de planta"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.- Instalaciones generadoras"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.1.- Instalaciones de combustión (instalación de tratamiento de purines, biomasa, residuos y otras)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.1.a.- Identificación de la planta"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.1.b.- Ubicación de la instalación de generación"]
[null,null,null,null,null,"2.1.1.c.- Datos técnicos de cada instalación"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.1.d.- Emplazamiento de la instalación"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.1.e.- Instalaciones comunes de evacuación"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.1.f.- Datos técnicos del generador (alternador)"]
[null,null,null,null,null,"2.1.1.g.- Instalación de almacenamiento (solo si se dispone de ella)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.1.h.- Observaciones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.2.- Instalaciones termosolares"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.2.a.- Identificación de la instalación de generación"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.2.b.- Ubicación de la instalación de generación"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.2.c.- Datos técnicos de la instalación"]
[null,null,null,null,null,"2.1.2.d.- Emplazamiento de la instalación"]
[null,null,null,null,null,"2.1.2.e.- Datos técnicos de la instalación"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.2.f.- Datos técnicos del generador (alternador)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.2.g.- Instalación de almacenamiento (solo si se dispone de ella)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.2.h.- Observaciones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.3.- Instalaciones fotovoltaicas"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.3.a.- Identificación de la instalación de generación"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.3.b.- Ubicación de la instalación de generación"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.3.c.- Potencia instalada"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.3.d.- Datos de panéles, baterías, reguladores de carga, inversores"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.3.d.1.- Paneles "]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.3.d.2.- Características adicionales en caso de cumplimiento de los requisitos técnicos del Reglamento (UE) 2016/631"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.3.e.- Compensación de reactiva en bornas de la instalación (excluida, en su caso, la asociada a cada módulo)"]
[null,null,null,null,null,"2.1.3.f.- Régimen de operación previsto de la central"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.3.g.- Características de la instalación de generación en el punto de conexión a la red"]
[null,null,null,null,null,"2.1.3.h.-  Instalación de almacenamiento (solo si se dispone de ella)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.3.i.- Observaciones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.4.- Generadores hidráulicos"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.4.a.- Identificación de la instalación de generación"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.4.a.1.- Identificación de cada grupo de la central"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.4.b.- Ubicación de la instalación de generación"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.4.c.- Datos técnicos de la instalación"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.4.c.1.- Datos técnicos de cada grupo de la central"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.4.d.- Emplazamiento de la central"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.4.e.- Datos técnicos de cada grupo o generador (alternador)"]
[null,null,null,null,null,"2.1.4.f.- Datos para programación y regulación terciaria"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt)",null,null,"2.1.4.g.-  Instalación de almacenamiento (solo si se dispone de ella)"]
[null,null,null,null,null,"2.1.4.h.- Observaciones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.5- Generadores eólicos"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.5.a.- Identificación del instalación de generación"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.5.b.- Ubicación de la instalación de generación"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.5.c.- Potencia instalada"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.5.d.- Datos de cada modelo de aerogenerador"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.5.d.1.-  Instalación de almacenamiento (solo si se dispone de ella)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.5.d.2.- Características adicionales en caso de cumplimiento de los requisitos técnicos del Reglamento (UE) 2016/631"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.5.f.- Compensación de reactiva en bornas de la instalación (excluida, en su caso, la asociada a cada aerogenerador)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.5.g.- Régimen de operación previsto de la instalación"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.5.i.- Características de la instalación de generación en el punto de conexión a la red"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.1.5.j.- Observaciones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.2.- Línea/s o cable/s de evacuación de cada planta/parque, o línea/s o cable/s con conexión a la red de distribución"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"Datos de la línea"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.2.a.- Equivalente eléctrico"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.2.b.- Niveles de tensión"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.2.c.- Límite térmico permanente de conductor/aparamenta, en MVA"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.2.d.- Compensación de potencia reactiva de las redes de conexión al punto de conexión en la RdT o RdD"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.2.d.1.- Compensación estática"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.2.d.2.- Compensación dinámica"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.2.e.- Observaciones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.3.- Transformador/es colectores de planta/parque, o transformador/es con conexión a la red de distribución"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"Datos de la subestación colectora"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.3.a.- Información arrollamientos"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.3.b.- Impedancias"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.3.f.- Compensación de potencia reactiva de las redes de conexión al punto de conexión en la RdT o RdD"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.3.f.1.- Compensación estática"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.3.f.2.- Compensación dinámica"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.3.g.- Observaciones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.4.- Valoración de la gestionabilidad en instalaciones termosolares"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.4.a.- Seguimiento instrucciones de producción del Operador del Sistema"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.4.a.1.- En caso de plantas con posibilidad de almacenamiento energético"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,null,"2.4.b.- Observaciones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","Se marcará con una X el capítulo que ha sido actualizado en esta versión del documento.",null,null,null,null,null,null,null,null,"X"]
[]
["x"]

{"sheet":"1.1.1.- Inst. enlace (Línea)","index":3,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[14,4,14,6],[0,4,0,6],[1,4,1,6],[7,4,7,6],[11,4,11,6],[17,4,17,6],[18,4,18,6],[25,4,25,6],[29,4,29,6],[32,4,32,6]]}
[null,"(At)","(Pt)",null,"1.1.- Instalación/es de enlace a la red de transporte"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"1.1.1.- Línea/s o cable/s de conexión a la red de transporte"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"Características","Línea 1","Línea 2"]
[null,"(At) (Ac)","(Pt)","IE_Linea_1","Denominación de línea"]
[null,"(At) (Ac)","(Pt)","IE_Linea_2","Nudo del extremo de red de transporte"]
[null,"(At) (Ac)","(Pt)","IE_Linea_3","Nudo del extremo de generación o transformador de grupo asociado"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Linea_5","Longitud (km)"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"1.1.1.a.- Equivalente eléctrico"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Linea_16","Secuencia directa:         Resistencia (Ω)"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Linea_17","                                          Reactancia (Ω)"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Linea_18","                                          Susceptancia (μS)"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"1.1.1.b.- Niveles de tensión"]
[null,"(At) (Ac)","(Pt)","IE_Linea_25","Tensión nominal de funcionamiento (kV)"]
[null,"(At) (Ac)","(Pt)","IE_Linea_27","Tensión proyectada (kV) en caso de variación"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"1.1.1.c.- Límite térmico permanente de conductor/aparamenta, en MVA"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Linea_30","Verano:    Capacidad nominal de transporte (MVA)"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Linea_33","Invierno:  Capacidad nominal de transporte (MVA)"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"1.1.1.d.- Compensación de potencia reactiva de las redes de conexión al punto de conexión en la RdT o RdD"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"1.1.1.d.1.- Compensación estática"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Linea_35","Compensación total capacitiva, en MVAr:"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Linea_36","            Número de escalones"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Linea_37","            Potencia reactiva de cada escalón (MVAr)"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Linea_38","Compensación total inductiva, en MVAr:"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Linea_39","            Número de escalones"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Linea_40","            Potencia reactiva de cada escalón (MVAr)"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"1.1.1.d.2.- Compensación dinámica"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Linea_41","Tipo (SVC, STATCOM, etc.)"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Linea_42","Compensación total capacitiva (MVAr)"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Linea_43","Compensación total inductiva (MVAr)"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"1.1.1.e.- Observaciones"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Linea_44","Indicación de la calidad de los datos (estimados, del fabricante, calculados,….)"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Linea_45","Comentarios"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt)",null,"Se marcará con una X en el índice el capítulo que ha sido actualizado en esta versión del documento."]
["X","(At) (Ad)","(Pt)"]

{"sheet":"1.1.2.- Inst. enlace (Trafo)","index":4,"n_rows":36,"n_cols":7,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,4,0,6],[1,4,1,6],[5,4,5,6],[9,4,9,6],[16,4,16,6],[20,4,20,6],[21,4,21,6],[28,4,28,6],[32,4,32,6],[34,4,34,6]]}
[null,"(At)","(Pt)",null,"1.1.- Instalación/es de enlace a la red de transporte "]
[null,"(At)","(Pt)",null,"1.1.2.- Transformador/es de conexión a la red de transporte"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"Característica","Transformador 1","Transformador 2"]
[null,"(At) (Ac)","(Pt)","IE_Trafo_1","Nombre de la subestación contigua a la de transporte en la que se ubica el transformador"]
[null,"(At) (Ac)","(Pt)","IE_Trafo_3","Parque del nivel de tensión más alto (kV)"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"1.1.2.a.- Datos generales"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Trafo_7","Configuración (Trifásico o Banco)"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Trafo_8","Autotransformador / Transformador"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Trafo_9","Circuito magnético (nº de columnas)"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"1.1.2.b.- Información arrollamientos "]
[null,"(At) (Ac)","(Pt)","IE_Trafo_10","Potencia nominal arrollamiento primario (MVA)"]
[null,"(At) (Ac)","(Pt)","IE_Trafo_11","Potencia nominal arrollamiento secundario (MVA)"]
[null,"(At) (Ac)","(Pt)","IE_Trafo_12","Potencia nominal arrollamiento terciario (MVA)"]
[null,"(At) (Ac)","(Pt)","IE_Trafo_13","Tensión nominal arrollamiento primario (kV)"]
[null,"(At) (Ac)","(Pt)","IE_Trafo_14","Tensión nominal arrollamiento secundario (kV)"]
[null,"(At) (Ac)","(Pt)","IE_Trafo_15","Tensión nominal arrollamiento terciario (kV)"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"1.1.2.c.- Tensión de cortocircuito entre cada pareja de arrollamientos"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Trafo_41","Tensión de cortocircuito Primario-Secundario (Toma Principal) (%)"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Trafo_42","Tensión de cortocircuito Primario-Terciario (Toma Principal) (%)"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Trafo_43","Tensión de cortocircuito Secundario-Terciario (Toma Principal) (%)"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"1.1.1.d.- Compensación de potencia reactiva de las redes de conexión al punto de conexión en la RdT o RdD"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"1.1.1.d.1.- Compensación estática"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Trafo_62","Compensación total capacitiva, en MVAr:"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Trafo_63","            Número de escalones"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Trafo_64","            Potencia reactiva de cada escalón (MVAr)"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Trafo_65","Compensación total inductiva, en MVAr:"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Trafo_66","            Número de escalones"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Trafo_67","            Potencia reactiva de cada escalón (MVAr)"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"1.1.1.d.2.- Compensación dinámica"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Trafo_68","Tipo (SVC, STATCOM, etc.)"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Trafo_69","Compensación total capacitiva (MVAr)"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Trafo_70","Compensación total inductiva (MVAr)"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"1.1.2.e.- Observaciones"]
[null,"(At)","(Pt)","IE_Trafo_71","Comentarios"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"Se marcará con una X en el índice el capítulo que ha sido actualizado en esta versión del documento."]
["X"]

{"sheet":"1.2.-Protecciones asociadas","index":5,"n_rows":17,"n_cols":7,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[15,4,15,6],[0,4,0,6],[3,4,3,6],[8,4,8,6],[10,4,10,6],[13,4,13,6]]}
[null,null,null,null,"1.3.- Protecciones asociadas a las instalaciones de enlace con conexión a la red de transporte o a la red de distribución de tensión superior a 100 kV. ())"]
[]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"Característica","Instalación enlace 1","Instalación enlace 2"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"1.3.a.- Relés mínima tensión (valores referidos a lado de alta de los TT ) "]
[null,null,"(Pt) (Pd)","Protec_1","Existencia de relé de mínima tensión (SI/NO)","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","Protec_2","Activo (SI/NO)","[ ]","[ ]"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","Protec_3","Ajuste tensión (kV Fase-Fase)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","Protec_4","Ajuste tiempo (s)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"1.3.b.- Esquema unifilar de protección y medida"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","Protec_5","Indicar nombre del fichero"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"1.3.c.- Estudio de ajuste de protecciones y, en su caso, Tablas/Hojas de ajuste de protecciones"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","Protec_6","Estudio de ajustes (indicar nombre del fichero)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","Protec_7","Ficheros de ajustes (indicar nombre de los ficheros)"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"1.3.d.- Observaciones"]
[null,null,"(Pt) (Pd)","Protec_8","Comentarios"]
[null,null,"(Pt) (Pd)",null,"Se marcará con una X en el índice el capítulo que ha sido actualizado en esta versión del documento."]
["X","(At) y (Ad)","(Pt) (Pd)"]

{"sheet":"2.1.1.-Gen. combustión","index":6,"n_rows":51,"n_cols":9,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,4,0,8],[3,4,3,8],[9,4,9,8],[48,4,48,8],[26,4,26,8],[29,4,29,8],[31,4,31,8],[16,4,16,8],[39,4,39,8]]}
[null,"(At) (Ad)",null,null,"2.1.1.- Instalaciones de combustión (instalación de tratamiento de purines, biomasa, residuos y otras)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Característica ())","Intalación 1","Intalación  2","Intalación  3","Intalación  4"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.1.a.- Identificación de la instalación de generación"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","CB_1","Nombre de la instalación de generación"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","CB_3","Titular de la instalación de generación"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","CB_5","Tipo de central (Tratamiento de purines, biomasa, residuos, biogás u otras)"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","CB_6","Tipo de instalación según categorías art.2 RD413/2014, dato de aplicación a instalaciones de generación renovable"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","CB_8","Fecha de puesta en servicio (previsión, en su caso)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.1.b.- Ubicación de la instalación de generación"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","CB_10","Término/s municipal/es"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","CB_11","Provincia"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","CB_12","Coordenadas GPS del parque (centro geométrico de la instalación):"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","CB_13","        Longitud  (DD)"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","CB_14","        Latitud  (DD)"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","CB_15","        Altura (m)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.1.c.- Datos técnicos de cada instalación"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","CB_18","Número de grupos"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","CB_19","Tipo de combustible (Combustible principal)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","CB_20","Potencia aparente instalada (MVA) de las unidades generadoras"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","CB_21","Potencia instalada (MW), según artículo 3 del Real Decreto 413/2014"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","CB_22","Capacidad máxima (MW)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","CB_23","Mínimo técnico de potencia activa en b.c. (MW)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Instalación hibridada (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"En caso de que la instalación esté hibridada, es necesario indicar el nombre de la instalación o los módulos de generación de electricidad que forman parte de la instalación hibridada"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Datos adicionales a rellenar en el caso de  que conecten a la red de transporte."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.1.d.- Emplazamiento de la instalación"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","CB_50","Confirmar en su caso la adecuación de las instalaciones comunes existentes de evacuación a la nueva potencia a instalar. SI/NO APLICA","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","CB_51","Confirmar en su caso que se ha enviado la información estructural actualizada de las instalaciones comunes. SI/NO APLICA","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.1.e.- Instalaciones comunes de evacuación"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","CB_52","Configuración general de la instalación, indicando en su caso características de acoplamiento entre elementos (p.e. turbinas y alternadores), así como modularidad y flexibilidad de funcionamiento. Entregado:  SI, NO APLICA","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.1.f.- Datos técnicos del generador (alternador) ())"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","CB_54","Número de máquinas eléctricas (generadores)"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","CB_57","Tecnología"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","CB_58","Tensión nominal (kV)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","CB_59","Máxima generación de reactiva a plena carga en el punto de conexión a red (MVAr)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","CB_60","Máxima generación de reactiva al mínimo técnico en el punto de conexión a red (MVAr)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","CB_61","Máxima absorción de reactiva a plena carga en el punto de conexión a red (MVAr)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","CB_62","Máxima absorción de reactiva al mínimo técnico en el punto de conexión a red (MVAr)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.1.g.- Instalación de almacenamiento (solo si se dispone de ella)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","CB_62","Tipo de tecnología ","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","CB_62","Indicar tecnología (si se selecciona \"Otra\")"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","CB_62","Potencia de la instalación de almacenamiento (kW)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","CB_62","Energía máxima almacenable (kWh)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","CB_62","¿Se ha reflejado en el esquema unifilar la localización del almacenamiento? (SÍ/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.1.h.- Observaciones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","CB_137","Indicación de la calidad de los datos (estimados, del fabricante, calculados,….)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","CB_138","Comentarios"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Se marcará con una X en el índice el capítulo que ha sido actualizado en esta versión del documento."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)"]
["X"]

{"sheet":"2.1.2.-Gen. solar térmica","index":7,"n_rows":48,"n_cols":9,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,4,0,8],[3,4,3,8],[8,4,8,8],[15,4,15,8],[42,4,42,8],[45,4,45,8],[22,4,22,8],[23,4,23,8],[26,4,26,8],[28,4,28,8],[36,4,36,8]]}
[null,"(At) (Ad)",null,null,"2.1.2.- Instalaciones termosolares ())",null,null,"Volver al Índice"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Característica ())","Instalación 1","Instalación  2","Instalación  3","Instalación  4"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.2.a.- Identificación de la instalación de generación"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","ST_1","Nombre de la instalación de generación"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","ST_3","Titular de la instalación de generación"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","ST_5","Tipo de instalación según categorías art.2 RD413/2014, dato de aplicación a instalaciones de generación renovable"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","ST_6","Fecha de puesta en servicio (previsión, en su caso)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.2.b.- Ubicación de la instalación de generación"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","ST_7","Término/s municipal/es"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","ST_8","Provincia"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)",null,"Coordenadas GPS del parque (centro geométrico de la instalación):"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)",null,"        Longitud  (DD)"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)",null,"        Latitud  (DD)"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)",null,"        Altura (m)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.2.c.- Datos técnicos de la instalación"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","ST_10","Número de grupos"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","ST_11","Potencia aparente instalada (MVA) de las unidades generadoras"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","ST_13","Capacidad máxima (MW)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","ST_14","Mínimo técnico de potencia activa en b.c. (MW)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Instalación hibridada (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"En caso de que la instalación esté hibridada, es necesario indicar el nombre de la instalación o los módulos de generación de electricidad que forman parte de la instalación hibridada"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Datos adicionales a rellenar en el caso de instalaciones o agrupaciones generadoras cuya suma de potencia instalada sea superior a 10 MW o conectadas a la red de transporte."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.2.d.- Emplazamiento de la instalación"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","ST_44","Confirmar en su caso la adecuación de las instalaciones comunes existentes de evacuación a la nueva potencia a instalar SI/NO APLICA","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","ST_45","Confirmar en su caso que se ha enviado la información estructural actualizada de las instalaciones comunes. SI/NO APLICA","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.2.e.- Datos técnicos de la instalación"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","ST_46","Configuración general de la instalación, indicando en su caso características de acoplamiento entre elementos (p.e. turbinas y alternadores), así como modularidad y flexibilidad de funcionamiento. Entregado:  SI, NO","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.2.f.- Datos técnicos del generador (alternador) ())"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","ST_47","Número de máquinas eléctricas (generadores)"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","ST_50","Tecnología"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","ST_51","Tensión nominal (kV)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","ST_52","Máxima generación de reactiva a plena carga en el punto de conexión a red (MVAr)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","ST_53","Máxima generación de reactiva al mínimo técnico en el punto de conexión a red (MVAr)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","ST_54","Máxima absorción de reactiva a plena carga en el punto de conexión a red (MVAr)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","ST_55","Máxima absorción de reactiva al mínimo técnico en el punto de conexión a red (MVAr)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.2.g.- Instalación de almacenamiento (solo si se dispone de ella)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","ST_55","Tipo de tecnología ","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","ST_55","Indicar tecnología (si se selecciona \"Otra\")"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","ST_55","Potencia de la instalación de almacenamiento (kW)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","ST_55","Energía máxima almacenable (kWh)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","ST_55","¿Se ha reflejado en el esquema unifilar la localización del almacenamiento? (SÍ/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.2.h.- Observaciones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","ST_125","Indicación de la calidad de los datos (estimados, del fabricante, calculados,….)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","ST_126","Comentarios"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Se marcará con una X en el índice el capítulo que ha sido actualizado en esta versión del documento."]
[null,"(At) y (Ad)","(Pt) (Pd)"]
["X"]

{"sheet":"2.1.3.-Gen. solar fotovoltaica","index":8,"n_rows":56,"n_cols":9,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[42,4,42,8],[50,4,50,8],[53,4,53,8],[40,4,40,8],[0,4,0,8],[3,4,3,8],[8,4,8,8],[17,4,17,8],[23,4,23,8],[24,4,24,8],[27,4,27,8],[34,4,34,8],[44,4,44,8]]}
[null,"(At) (Ad)",null,null,"2.1.3.- Instalaciones fotovoltaicas ())",null,null,"Volver al Índice"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Característica ())","Instalación 1","Instalación  2","Instalación  3","Instalación  4"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.3.a.- Identificación de la instalación de generación"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","FV_1","Nombre de la instalación de generación"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","FV_3","Titular de la instalación de generación","","","",""]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","FV_5","Tipo de instalación según categorías art.2 RD413/2014, dato de aplicación a instalaciones de generación renovable"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_6","Fecha de puesta en servicio (previsión, en su caso)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.3.b.- Ubicación de la instalación de generación"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","FV_7","Término/s municipal/es"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","FV_8","Provincia"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","FV_10","Coordenadas GPS del parque (centro geométrico de la instalación):"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","FV_11","        Longitud  (DD)"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","FV_12","        Latitud  (DD)"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","FV_13","        Altura (m)"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","FV_14","Confirmar en su caso la adecuación de las instalaciones comunes existentes de evacuación a la nueva potencia a instalar SI/NO APLICA","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","FV_15","Confirmar en su caso que se ha enviado la información estructural actualizada de las instalaciones comunes. SI/NO APLICA","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.3.c.- Potencia instalada"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_17","Potencia instalada (MW), según artículo 3 del Real Decreto 413/2014"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_18","Potencia instalada de los inversores que componen la instalación (MW)"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)",null,"Capacidad máxima (MW)"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)",null,"Instalación hibridada (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)",null,"En caso de que la instalación esté hibridada, es necesario indicar el nombre de la instalación o los módulos de generación de electricidad que forman parte de la instalación hibridada"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.3.d.- Datos de panéles, baterías, reguladores de carga, inversores"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.3.d.1.- Paneles"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","FV_19","Número de paneles"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_20","Potencia activa instalada de cada panel"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.3.d.2.- Características adicionales en caso de cumplimiento de los requisitos técnicos del Reglamento (UE) 2016/631"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_36","Capacidad de evitar el bloqueo de la electrónica de potencia voluntariamente para facilitarse soportar huecos de tensión (Si/No) o valor mínimo de tensión residual (pu) para el que pueden aplicarlo a tensiones inferiores a lo exigido en OM de Implementación."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_37","Información que caracterice la capacidad técnica de soportar sobretensiones transitorias por parte del módulo de parque eléctrico y de sus unidades de generación constituyentes proporcionando los parámetros que caracterizan dichas respuestas en la forma que se establece en la OM de Implementación."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_38","La información que caracterice la velocidad de respuesta de los modos de regulación potencia-frecuencia MRPFL-O, MRPFL-U y MRPF que le sea de aplicación, proporcionando los parámetros que caracterizan dichas respuestas en la forma que se establece para cada modo en dicho reglamento europeo contemplando, adicionalmente, las consideraciones al efecto a que hubiese lugar de la Norma Técnica de Supervisión correspondiente."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_39","La información que caracterice la velocidad de respuesta del control de inyección de corriente rápida de falta proporcionando los parámetros que caracteriza dicha respuesta en la forma que se establece en dicho reglamento europeo contemplando, adicionalmente, las consideraciones al efecto a que hubiese lugar de la Norma Técnica de Supervisión correspondiente."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_40","La información que caracterice la velocidad de respuesta del control de tensión en régimen permanente proporcionando los parámetros que caracterizan dicha respuesta en la forma que se establece en dicho reglamento europeo contemplando, adicionalmente, las consideraciones al efecto a que hubiese lugar de la Norma Técnica de Supervisión correspondiente. Se deberán segregar los parámetros relativos a la respuesta de los inversores de las correspondientes a las compensaciones estáticas o movimiento de tomas de transformadores de evacuación de la producción."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_41","En el caso de tipo C o D: valor de potencia de cortocircuito mínimo (MVA) necesario en el nudo de conexión, de forma que, para cualquier valor superior el titular de la instalación, garantiza la no aparición de problemas de funcionamiento de los equipos relacionados con acoplamientos oscilatorios ni interacciones entre controles internos."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_42","2.1.3.e.- Compensación de reactiva en bornas de la instalación (excluida, en su caso, la asociada a cada módulo)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_43","Compensación estática de reactiva total de la instalación (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_44","Valor nominal en MVAr de compensación estática de reactiva total de la instalación"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_45","Compensación  dinámica de reactiva total de la instalación (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_46","Valor nominal en MVAr de compensación  dinámica de reactiva total de la instalación"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_47","Posibilidad de regulación"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.3.f.- Régimen de operación previsto de la central"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_54","Horas de utilización equivalente a plena potencia vs período anual (así como desagregación para períodos menores -estacionales-)."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.3.g.- Características de la instalación de generación en el punto de conexión a la red"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_120","Niveles de tensión (kV) de la red interna de conexión de los inversores."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.3.h.-  Instalación de almacenamiento (solo si se dispone de ella)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_120","Tipo de tecnología ","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_120","Indicar tecnología (si se selecciona \"Otra\")"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_120","Potencia de la instalación de almacenamiento (kW)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_120","Energía máxima almacenable (kWh)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_120","¿Se ha reflejado en el esquema unifilar la localización del almacenamiento? (SÍ/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.3.i.- Observaciones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_122","Indicación de la calidad de los datos (estimados, del fabricante, calculados,….)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","FV_123","Comentarios"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Se marcará con una X en el índice el capítulo que ha sido actualizado en esta versión del documento."]
[null,"(At) y (Ad)","(Pt) (Pd)"]
["X"]

{"sheet":"2.1.4.-Gen. hidráulica","index":9,"n_rows":62,"n_cols":9,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[15,4,15,8],[0,4,0,8],[3,4,3,8],[6,4,6,8],[8,4,8,8],[60,4,60,8],[49,4,49,8],[57,4,57,8],[25,4,25,8],[28,4,28,8],[33,4,33,8],[37,4,37,8],[51,4,51,8]]}
[null,"(At) (Ad)",null,null,"2.1.4.- Generadores hidráulicos",null,null,"Volver al Índice"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Característica ())","Instalación 1","Instalación  2","Instalación  3","Instalación  4"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.4.a.- Identificación de la instalación de generación"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","HID_1","Nombre de la instalación de generación"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","HID_3","Titular de la instalación de generación"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.4.a.1.- Identificación de cada grupo de la central ())"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","HID_7","Tipo de instalación según categorías art.2 RD413/2014, dato de aplicación a instalaciones de generación renovable"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.4.b.- Ubicación de la instalación de generación"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","HID_8","Término/s municipal/es"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","HID_9","Provincia"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","HID_10","Coordenadas GPS del parque (centro geométrico de la instalación):"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","HID_11","        Longitud  (DD)"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","HID_12","        Latitud  (DD)"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","HID_13","        Altura (m)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.4.c.- Datos técnicos de la instalación ())"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","HID_15","Número de grupos"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","HID_16","Régimen de regulación (fluyente , diario, semanal)"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","HID_17","Cuenca (río) en que está ubicada la central"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","HID_19","Subestación/parque de conexión a la red (Nombre, kV)"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","HID_20","Potencia nominal (MW)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","HID_21","Potencia aparente instalada (MVA) de las unidades generadoras"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","HID_23","Capacidad máxima (MW)"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)",null,"Instalación hibridada (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)",null,"En caso de que la instalación esté hibridada, es necesario indicar el nombre de la instalación o los módulos de generación de electricidad que forman parte de la instalación hibridada"]
[null,"(At) (Ad) ","(Pt) (Pd)",null,"2.1.4.c.1.- Datos técnicos de cada grupo de la central"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","HID_47","Salto neto nominal (m)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","HID_48","Caudal nominal (m³/s)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"En el caso de grupos reversibles o de bombeo:"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","HID_49","               Potencia nominal (Funcionando como bombeo) (MW)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","HID_50","               Altura efectiva nominal (m)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","HID_51","              Caudal nominal de bombeo (m³/s)"]
[null,"(At) (Ad) ","(Pt) (Pd)","HID_52","Mínimo técnico de potencia activa en b.c. (MW)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Datos adicionales a rellenar en el caso de instalaciones o agrupaciones generadoras de más de 10 MW de potencia o conectadas a la red de transporte."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.4.d.- Emplazamiento de la central"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","HID_72","Confirmar en su caso la adecuación de las instalaciones comunes existentes de evacuación a la nueva potencia a instalar SI/NO APLICA","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","HID_73","Confirmar en su caso que se ha enviado la información estructural actualizada de las instalaciones comunes. SI/NO APLICA","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.4.e.- Datos técnicos de cada grupo o generador (alternador) ())"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","HID_102","Número de máquinas eléctricas (generadores)"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","HID_103","Fabricante"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","HID_104","Modelo"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","HID_105","Tecnología"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","HID_106","Tensión nominal (kV)"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","HID_107","Potencia aparente en bornas del alternador (MVA)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","HID_108","Máxima generación de reactiva a plena carga en el punto de conexión a red en b.c. (MVAr)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","HID_109","Máxima generación de reactiva al mínimo técnico en el punto de conexión a red en b.c.(MVAr)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","HID_110","Máxima absorción de reactiva a plena carga en el punto de conexión a red en b.c. (MVAr)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","HID_111","Máxima absorción de reactiva al mínimo técnico en el punto de conexión a red en b.c. (MVAr)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Datos adicionales a rellenar en el caso de instalaciones que opten por proporcionar servicios de regulación terciaria ())"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.4.f.- Datos para programación y regulación terciaria ())"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt)","HID_202","Tiempo de arranque en frío desde orden de arranque hasta listo para sincronización (min)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt)",null,"2.1.4.g.-  Instalación de almacenamiento (solo si se dispone de ella)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt)","HID_202","Tipo de tecnología ","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt)","HID_202","Indicar tecnología (si se selecciona \"Otra\")"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt)","HID_202","Potencia de la instalación de almacenamiento (kW)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt)","HID_202","Energía máxima almacenable (kWh)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt)","HID_202","¿Se ha reflejado en el esquema unifilar la localización del almacenamiento? (SÍ/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt)",null,"2.1.4.h.- Observaciones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt)","HID_203","Indicación de la calidad de los datos (estimados, del fabricante, calculados,….)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt)","HID_204","Comentarios"]
[null,"(At) y (Ad)","(Pt)",null,"Se marcará con una X en el índice el capítulo que ha sido actualizado en esta versión del documento."]
["X"]

{"sheet":"2.1.5.-Gen. eólica","index":10,"n_rows":73,"n_cols":9,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[32,4,32,8],[0,4,0,8],[16,4,16,7],[21,4,21,8],[26,4,26,8],[70,4,70,8],[39,4,39,8],[51,4,51,8],[65,4,65,8],[67,4,67,8]]}
[null,"(At) (Ad)",null,null,"2.1.5- Generadores eólicos ())",null,null,"Volver al Índice"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Característica ())","Instalación 1","Instalación 2","Instalación 3","Instalación 4"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.5.a.- Identificación del instalación de generación"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","EOL_1","Nombre del instalación de generación"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","EOL_3","Titular de la instalación de generación"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","EOL_5","Tipo de instalación según categoría art.2 RD413/2014"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.5.b.- Ubicación de la instalación de generación"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","EOL_6","Término/s municipal/es"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","EOL_8","Provincia/s"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","EOL_12","Coordenadas GPS del instalación (centro geométrico de la instalación):"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","EOL_13","        Longitud  (DD)"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","EOL_14","        Latitud  (DD)"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","EOL_15","        Altura (m)"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","EOL_16","Confirmar en su caso la adecuación de las instalaciones comunes existentes de evacuación a la nueva potencia a instalar SI/NO APLICA","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At)","(Pt) (Pd)","EOL_17","Confirmar en su caso que se ha enviado la información estructural actualizada de las instalaciones comunes. SI/NO APLICA","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.5.c.- Potencia instalada"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","EOL_19","Potencia instalada (MW), según artículo 3 del Real Decreto 413/2014"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","EOL_20","Capacidad Máxima (MW)"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)",null,"Instalación hibridada (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)",null,"En caso de que la instalación esté hibridada, es necesario indicar el nombre de la instalación o los módulos de generación de electricidad que forman parte de la instalación hibridada"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.5.d.- Datos de cada modelo de aerogenerador"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","EOL_21","Número de aerogeneradores del mismo modelo"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","EOL_24","Tecnología"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","EOL_25","Potencia activa instalada de cada tipo de aerogenerador (kW)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_26","Potencia aparente instalada de cada tipo de aerogenerador (kVA)"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.5.d.1.-  Instalación de almacenamiento (solo si se dispone de ella)"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","EOL_32","Tipo de tecnología ","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","EOL_32","Indicar tecnología (si se selecciona \"Otra\")"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","EOL_32","Potencia de la instalación de almacenamiento (kW)"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","EOL_32","Energía máxima almacenable (kWh)"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","EOL_33","¿Se ha reflejado en el esquema unifilar la localización del almacenamiento? (SÍ/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.5.d.2.- Características adicionales en caso de cumplimiento de los requisitos técnicos del Reglamento (UE) 2016/631"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_34","Capacidad de evitar el bloqueo de la electrónica de potencia voluntariamente para facilitarse soportar huecos de tensión (Si/No) o valor mínimo de tensión residual (pu) para el que pueden aplicarlo a tensiones inferiores a lo exigido en OM de Implementación."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_35","Información que caracterice la capacidad técnica de soportar sobretensiones transitorias por parte del módulo de instalación eléctrica y de sus unidades de generación constituyentes proporcionando los parámetros que caracterizan dichas respuestas en la forma que se establece en la OM de Implementación."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_36","La información que caracterice la velocidad de respuesta de los modos de regulación potencia-frecuencia MRPFL-O, MRPFL-U y MRPF que le sea de aplicación, proporcionando los parámetros que caracterizan dichas respuestas en la forma que se establece para cada modo en dicho reglamento europeo contemplando, adicionalmente, las consideraciones al efecto a que hubiese lugar de la Norma Técnica de Supervisión correspondiente."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_37","La información que caracterice la velocidad de respuesta del control de inyección de corriente rápida de falta proporcionando los parámetros que caracteriza dicha respuesta en la forma que se establece en dicho reglamento europeo contemplando, adicionalmente, las consideraciones al efecto a que hubiese lugar de la Norma Técnica de Supervisión correspondiente."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_38","La información que caracterice la velocidad de respuesta del control de tensión en régimen permanente proporcionando los parámetros que caracterizan dicha respuesta en la forma que se establece en dicho reglamento europeo contemplando, adicionalmente, las consideraciones al efecto a que hubiese lugar de la Norma Técnica de Supervisión correspondiente. Se deberán segregar los parámetros relativos a la respuesta de los inversores de las correspondientes a las compensaciones estáticas o movimiento de tomas de transformadores de evacuación de la producción."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_39","En el caso de tipo C o D: valor de potencia de cortocircuito mínimo (MVA) necesario en el nudo de conexión, de forma que, para cualquier valor superior el titular de la instalación, garantiza la no aparición de problemas de funcionamiento de los equipos relacionados con acoplamientos oscilatorios ni interacciones entre controles internos."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.5.f.- Compensación de reactiva en bornas de la instalación (excluida, en su caso, la asociada a cada aerogenerador)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_40","Compensación estática de reactiva total de  la instalación (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_41","Valor nominal en MVAr de compensación estática de reactiva total de la instalación "]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_42","Compensación  dinámica de reactiva total de la instalación (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_43","Valor nominal en MVAr de compensación  dinámica de reactiva total de la instalación"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_44","Posibilidad de regulación"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_45","Baterías de condensadores (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_46","            Potencia total (MVAr) en bateria de condensadores"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_47","            Número de escalones en bateria de condensadores"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_48","            Tipo de control de los escalones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_49","Sistemas de compensación o regulación continua basados en electrónica de potencia (FACTS) (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_50","            Potencia total instalada (Valor nominal en MVAr de compensación continua basados en electrónica de potencia (FACTS))"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.5.g.- Régimen de operación previsto de la instalación"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_51","Horas de utilización equivalente a plena potencia mes a mes (% de horas sobre las totales del mes):"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_52","          Enero"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_53","          Febrero"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_54","          Marzo"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_55","          Abril"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_56","          Mayo"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_57","          Junio"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_58","          Julio"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_59","          Agosto"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_60","          Septiembre"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_61","          Octubre"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_62","          Noviembre"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_63","          Diciembre"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.5.i.- Características de la instalación de generación en el punto de conexión a la red"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_129","Niveles de tensión (kV) de la red interna de conexión de los módulos."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.1.5.j.- Observaciones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_131","Indicación de la calidad de los datos (estimados, del fabricante, calculados,….)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","EOL_132","Comentarios"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Se marcará con una X en el índice el capítulo que ha sido actualizado en esta versión del documento."]
[null,"(At) y (Ad)","(Pt) (Pd)"]
["X"]

{"sheet":"2.2.-Lineas planta y evacuación","index":11,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[17,4,17,8],[24,4,24,8],[28,4,28,8],[30,4,30,8],[0,4,0,8],[1,4,1,8],[7,4,7,8],[11,4,11,8],[13,4,13,8],[16,4,16,8]]}
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.2.- Línea/s o cable/s de evacuación de cada planta/parque o línea/s o cable/s"]
[null,null,null,null,"Nota 1: Se aportarán los datos de las líneas de evacuación de cada parque, salvo las líneas pertenecientes a la instalación de enlace con conexión directa a la RdT.\nNota 2: Este apartado resulta de aplicación a instalaciones de evacuación de generación conectada, bien a la red de transporte del Sistema Eléctrico Peninsular o de los Sistemas Eléctricos No Peninsulares, o bien a su red observable de acuerdo con la definición establecida en el apartado 4 del PO 8.1 o en el apartado 3.3 del PO 8.1 SENP."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Característica","Línea 1","Línea 2","Línea 3","Línea 4"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","L_RdD_1","Denominación de línea"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","L_RdD_2","Nudo del extremo de red"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","L_RdD_3","Nudo del extremo de generación o transformador de grupo asociado"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","L_RdD_5","Longitud (km)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.2.a.- Equivalente eléctrico"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","L_RdD_6","Secuencia directa:          Resistencia (Ω)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","L_RdD_7","                                           Reactancia (Ω)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","L_RdD_8","                                           Susceptancia (μS)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.2.b.- Niveles de tensión ())"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","L_RdD_12","Tensión nominal de funcionamiento (kV)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.2.c.- Límite térmico permanente de conductor/aparamenta, en MVA"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","L_RdD_13","Verano:     Capacidad nominal de transporte (MVA)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","L_RdD_14","Invierno:   Capacidad nominal de transporte (MVA)"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"2.2.d.- Compensación de potencia reactiva de las redes de conexión al punto de conexión en la RdT o RdD"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"2.2.d.1.- Compensación estática"]
[null,"(At)","(Pt)","L_RdD_15","Compensación total capacitiva, en MVAr:"]
[null,"(At)","(Pt)","L_RdD_16","            Número de escalones"]
[null,"(At)","(Pt)","L_RdD_17","            Potencia reactiva de cada escalón (MVAr)"]
[null,"(At)","(Pt)","L_RdD_18","Compensación total inductiva, en MVAr:"]
[null,"(At)","(Pt)","L_RdD_19","            Número de escalones"]
[null,"(At)","(Pt)","L_RdD_20","            Potencia reactiva de cada escalón (MVAr)"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"2.2.d.2.- Compensación dinámica"]
[null,"(At)","(Pt)","L_RdD_21","Tipo (SVC, STATCOM, etc.)"]
[null,"(At)","(Pt)","L_RdD_22","Compensación total capacitiva (MVAr)"]
[null,"(At)","(Pt)","L_RdD_23","Compensación total inductiva (MVAr)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.2.e.- Observaciones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","L_RdD_24","Comentarios"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Se marcará con una X en el índice el capítulo que ha sido actualizado en esta versión del documento."]
["X","(At) y (Ad)","(Pt) (Pd)"]

{"sheet":"2.3.-Trafos planta y colectores","index":12,"n_rows":27,"n_cols":9,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[12,4,12,8],[19,4,19,8],[23,4,23,8],[25,4,25,8],[0,4,0,8],[1,4,1,8],[5,4,5,8],[9,4,9,8],[11,4,11,8]]}
[null,"(At) (Ad)",null,null,"2.3.- Transformador/es colectores de planta/parque, o transformador/es de planta/parque",null,null,null,"Volver al Índice"]
[null,null,null,null,"Nota 1: En este apartado se aportarán los datos de los transformadores de parque, salvo los pertenecientes a la instalación de enlace con conexión directa a la red de transporte. En el caso de que existan transformadores colectores de parque con conexión a la tensión de la RdT, aportar en primer lugar como \"Transformador 1\".\nNota 2: Este apartado resulta de aplicación a instalaciones de evacuación de generación conectada, bien a la red de transporte del Sistema Eléctrico Peninsular o de los Sistemas Eléctricos No Peninsulares, o bien a su red observable de acuerdo con la definición establecida en el apartado 4 del PO 8.1 o en el apartado 3.3 del PO 8.1 SENP."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Característica","Transformador 1","Transformador 2","Transformador 3","Tranformador 4"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","T_RdD_1","Nombre de la subestación colectora de planta/parque"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","T_RdD_2","Parque del nivel de tensión más alto (kV)."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.3.a.- Información arrollamientos"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","T_RdD_6","Potencia nominal (MVA)"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","T_RdD_10","Tensión nominal arrollamiento primario (kV)"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","T_RdD_11","Tensión nominal arrollamiento secundario (kV)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.3.b.- Impedancias"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","T_RdD_22","Tensión de cortocircuito (%) primario-secundario en toma media"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"2.2.f.- Compensación de potencia reactiva de las redes de conexión al punto de conexión en la RdT o RdD"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"2.2.f.1.- Compensación estática"]
[null,"(At)","(Pt)","T_RdD_58","Compensación total capacitiva (MVAr):"]
[null,"(At)","(Pt)","T_RdD_59","            Número de escalones"]
[null,"(At)","(Pt)","T_RdD_60","            Potencia reactiva de cada escalón (MVAr)"]
[null,"(At)","(Pt)","T_RdD_61","Compensación total inductiva (MVAr):"]
[null,"(At)","(Pt)","T_RdD_62","            Número de escalones"]
[null,"(At)","(Pt)","T_RdD_63","            Potencia reactiva de cada escalón (MVAr)"]
[null,"(At)","(Pt)",null,"2.2.f.2.- Compensación dinámica"]
[null,"(At)","(Pt)","T_RdD_64","Tipo (SVC, STATCOM, etc.)"]
[null,"(At)","(Pt)","T_RdD_65","Compensación total capacitiva (MVAr)"]
[null,"(At)","(Pt)","T_RdD_66","Compensación total inductiva (MVAr)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.3.g.- Observaciones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","T_RdD_67","Comentarios"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Se marcará con una X en el índice el capítulo que ha sido actualizado en esta versión del documento."]
["X","(At) y (Ad)","(Pt) (Pd)"]

{"sheet":"2.4.-Gestionabilidad","index":13,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[15,4,15,8],[16,4,16,8],[0,4,0,8],[1,4,1,8],[3,4,3,8],[4,4,4,8],[10,4,10,8],[13,4,13,8]]}
[null,"(At) (Ad)",null,null,"2.4.- Valoración de la gestionabilidad en instalaciones termosolares (VER NOTA 1)",null,null,"Volver al Índice"]
[null,null,null,null,"La calificación de gestionable se basa en la información aportada en el siguiente formulario sobre el cumplimiento de los aspectos que se detallan a continuación."]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"Característica","Planta 1","Planta 2","Planta 3","Planta 4"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.4.a.- Seguimiento instrucciones de producción del Operador del Sistema"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.4.a.1.- En caso de plantas con posibilidad de almacenamiento energético"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","GS_1","Capacidad para cumplir una instrucción de reducción de potencia del Operador del Sistema cualquiera que sea su cuantía o el punto de funcionamiento inicial de la planta en no más de 15 minutos y durante un máximo de 4 horas sin que se de vertido de energía primaria  (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","GS_2","Capacidad para proporcionar la producción almacenada en la reducción durante las 4 horas posteriores a una instrucción de aumento de potencia del Operador del Sistema. Esta instrucción de aumento de potencia se podrá efectuar dentro de las 24 horas siguientes al inicio de la reducción. La eficiencia mínima del ciclo almacenamiento/recuperación deberá ser de al menos el 60% cualquiera que sea el punto de funcionamiento inicial de la planta siempre que se respete la potencia neta nominal (SI/NO) (VER NOTA 2)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","GS_3","Eficiencia del ciclo almacenamiento/recuperación (%)"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","GS_4","Energía máxima que puede acumular el sistema de almacenamiento"]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","GS_5","% Sobredimensionamiento de la planta para el almacenamiento "]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"2.4.b.- Observaciones"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","GS_6","Indicación de la calidad de los datos (estimados, del fabricante, calculados,….)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","GS_7","Comentarios"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)",null,"IMPORTANTE\nLa información anterior será verificada técnicamente por el Operador del Sistema en el peridodo de puesta en servicio en pruebas de la instalación de generación, de acuerdo al protocolo de pruebas de acreditación de la gestionabilidad que podrán consultar en la página web de Red Eléctrica: http://www.ree.es/operacion/regimen_especial.asp. A este respecto, en caso de que alguno de los aspectos indicados no fuese finalmente implementado en las instalaciones, o aún habiendo sido implementados no proporcionen el rendimiento suficiente para satisfacer la funcionalidad requerida, la calificación de gestionable otorgada en el informe de viabilidad de acceso dejaría de ser válida, con su consecuente repercusión en lo que se refiere tanto a los procedimientos de acceso y conexión como a las condiciones de operación que se describen en la normativa, lo que impediría la emisión del informe del operador del sistema (requerido para la inscripción previa en la sección segunda del RAIPEE según Artículo 39 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio)."]
[null,"(At) y (Ad)","(Pt) (Pd)"]
[null,"(At) (Ad)","(Pt) (Pd)","GS_8","(NOTA 1) La información contenida en esta pestaña sólo resulta de aplicación a instalaciones termosolares que iniciaron su tramitación bajo el ámbito de aplicación del RD661/2007. Sólo para dichas instalaciones concretas se mantiene el siguiente formulario de datos que deberá reflejar la información valorada en su día y que dió lugar a la calificación de gestionabilidad otorgada a efectos de viabilidad de acceso."]
[null,"(At) (Ad) (Ac)","(Pt) (Pd)","GS_9","(NOTA 2) La instrucción de incremento de potencia supondrá un incremento de potencia de al menos el 60 % de la energía reducida de forma adicional al programa que tenía inicialmente previsto. La consigna se deberá cumplir en no más de 15 minutos y la entrega de energía se realizará en las cuatro horas siguientes a la petición de aumento de potencia"]
["X"]

{"sheet":"Protocolo de Conexión","index":14,"n_rows":159,"n_cols":5,"rows_kept":159,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[71,0,71,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[83,2,85,2],[83,3,85,3],[70,0,70,1],[54,0,54,1],[55,0,55,1],[56,0,56,1],[57,0,57,1],[59,0,59,1],[69,0,69,1],[61,0,61,1],[62,0,62,1],[63,0,63,1],[64,0,64,1],[68,0,68,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[48,0,48,2],[32,0,32,2],[33,0,33,2],[34,0,34,2],[35,0,35,2],[36,0,36,2],[37,0,37,2],[39,0,39,2],[26,0,26,1],[40,0,40,2],[41,0,41,2],[42,0,42,2],[47,0,47,2],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[1,0,1,2],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[19,0,19,1]]}
[]
["PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES CONECTADAS A LA RED DE TRANSPORTE"]
[]
[]
["INDICAR CÓDIGOS DE PROCESO"]
[]
["NUDO DE CONEXIÓN A LA RED DE TRANSPORTE"]
[]
["NOMBRE DEL SOLICITANTE"]
[]
["Persona de contacto",null,"Teléfono de contacto"]
[]
["Correo electrónico del contacto"]
[]
[]
[]
["ÍNDICE"]
["1.- ALCANCE"]
["2.- INDICACIONES GENERALES"]
["3.- IDENTIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ENLACE LADO NO TRANSPORTE"]
["4.- NORMATIVA GENERAL Y PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN"]
["5.- ESQUEMAS UNIFILARES APORTADOS:"]
["6.- PUNTO DE CONEXIÓN "]
["7.- POTENCIA"]
["8.- INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO"]
["9.- REQUISITOS DE DISEÑO Y EQUIPAMIENTO"]
["10.- OBSERVACIONES "]
[]
[]
[]
["1.- ALCANCE"]
[]
["- Este protocolo permitirá la revisión por REE de las condiciones técnicas de las instalaciones de enlace lado no transporte existentes o previstas con conexión en un nudo de la red de transporte."]
[" - El Solicitante deberá cumplimentar este Protocolo para cada solicitud de conexión de nueva construcción, modificación o regularización de una conexión ya existente."]
[" - La validación que realice REE en el proceso de conexión no será considerada como sustitutiva o eximente de aquella que legalmente sea exigible en todo momento al titular de la instalación en base a la normativa y legislación vigentes.\n"]
[" - La revisión de las condiciones técnicas que se realiza en la fase de solicitud de conexión no sustituirá al estudio de detalle que se deberá realizar en la fase de desarrollo y coordinación de los proyectos de la instalación de enlace: partes transporte y no transporte.\n"]
[]
[]
["2.- INDICACIONES GENERALES"]
[" - En el Protocolo se referencia la normativa y reglamentación de aplicación más directa, así como a los PP.OO., pero ello no eximirá de la obligación de cumplir cualquier legislación y normativa vigente que resulte de aplicación."]
["- Cada columna del Protocolo debe cumplimentarse considerando las instalaciones de enlace lado no transporte, existentes o previstas, con conexión en cada posición existente o planificada de la RdT, considerando el escenario topológico completo de conexión previsto en el nudo. No obstante, si a distintas instalaciones de enlace lado no transporte les correspondiesen los mismos datos, podrían agruparse en una única columna, indicando claramente en el cabecero de la columna a que instalaciones se refiere."]
[" - Todas las celdas señaladas en azul son de obligada cumplimentación por el Usuario. El apartado de Observaciones permitirá al Solicitante detallar todo lo que no se pueda resolver con la cumplimentación estricta del protocolo. "]
[" - Para la cumplimentación de este Protocolo se seguirán principalmente las indicaciones e información complementaria del documento \"Instalaciones conectadas a la red de transporte: requisitos mínimos de diseño y equipamiento\" de ref. DST/DSC/2019/045 en edición en vigor, y todos los procedimientos de operación del sistema eléctrico, en especial, el Procedimiento de Operación 12.2 sobre condiciones técnicas de las instalaciones conectadas a la red de transporte."]
[]
["2.1.- ABREVIATURAS"]
["RdT: Red de Transporte"]
["P.O.: Procedimiento de Operación"]
["PP.OO.: Procedimientos de Operación"]
["O.S.: Operador del Sistema"]
["R.D.: Real Decreto"]
["SEPE: Sistema Eléctrico Peninsular Español"]
["SENP: Sistemas Eléctricos No Peninsulares"]
[]
[null,null,"POSICIÓN 1","POSICIÓN 2","POSICIÓN 3"]
["3.- IDENTIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ENLACE LADO NO TRANSPORTE"]
["En caso de conexión en varias posiciones de la RdT, identificación de las instalaciones de enlace lado no transporte consideradas en cada columna (denominación de la línea o transformador)."]
["En caso de instalación de enlace existente, fecha de primera conexión a la red de transporte."]
["En caso de instalaciones de enlace futuras, fecha prevista de conexión a la red de transporte"]
[]
["4.- NORMATIVA GENERAL Y PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN"]
[]
["Se cumplen los Procedimientos de Operación de aplicación del SEPE o de los SENP, según corresponda."]
["Se cumplen las condiciones del doc. 'Instalaciones conectadas a la red de transporte: requisitos mínimos de diseño y equipamiento' de ref. DST/DSC/2019/045"]
["Se cumple el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico "]
["Se cumplen los Criterios Generales de Protección del SEPE o de los SENP, según corresponda."]
[]
["5.- ESQUEMAS UNIFILARES APORTADOS:"]
[]
["Esquemas unifilares básicos alta tensión de las instalaciones conectadas a la red de transporte a través de la instalación de enlace: esquema básico de topología de la red conectada (grupos, subestaciones, líneas, etc.). Entregado: SI, NO."]
["Documento explicativo asociado al punto anterior (indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
["Esquema unifilar completo y detallado de los sistemas de protección, medida y comunicación de la parte no transporte de la instalación de enlace. Entregado: SI, NO"]
["Documento explicativo asociado al punto anterior (indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[]
[]
["6.- PUNTO DE CONEXIÓN "]
[null,"SE TRATA DE UN PROMOTOR ÚNICO"]
[null,"SE TRATA DE MÁS DE UN PROMOTOR"]
[]
[null,"Actúa como Interlocutor Único de Nudo de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente"]
[]
[null,"Existe conocimiento oficial de la Comunidad\nAutónoma (adjuntar doc. acreditativa)"]
[]
["7.- POTENCIA"]
["Generación: Pot. nominal  max. evacuada (MW)\nConsumo: Pot. max. demandada (MW)\nDistribución: Pot. nominal transformadores (MVA)\n","VALOR DE PROYECTO\nObservación: el valor de proyecto debe ser el mismo que el definido en el Informe de viabilidad de acceso (IVA)"]
[]
[]
[]
["EN EL CASO DE INSTALACIONES DE ENLACE MIXTAS: ALIMENTACIÓN DEMANDA Y EVACUACIÓN DE GENERACIÓN","Generación máxima (MW) cuando la demanda es cero"]
[null,"Demanda máxima (MW) cuando la generación es cero"]
[null,"Situación más normal de funcionamiento:"]
[null,"Generación ó demanda"]
[null,"Valor (MW)"]
["8.- INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO "]
[null,"Valor de diseño de las instalaciones conectadas a la red de transporte (kA):"]
[null,"En 400 kV >= 50 kA "]
[null,"En 220 kV >= 40 kA "]
[null,"En 132 kV >=31,5 kA"]
[null,"En 66 kV >= 31,5 kA"]
[null,"Intensidad máxima de cortocircuito aportada en el punto de conexión por la instalación conectada a la RdT (kA)"]
[null,"Se cumple que las instalaciones conectadas a la RdT estarán diseñadas para soportar sin daño el cortocircuito que se puede aportar desde la RdT"]
["9.- REQUISITOS DE DISEÑO Y EQUIPAMIENTO"]
["9.1.- CONFIGURACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POTENCIA","TIPO DE INSTALACIÓN DE ENLACE"]
[null,"EXISTE AL MENOS UNO DE LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES:"]
[null,"Interruptor de enlace lado no transporte"]
[null,"Interruptor de máquina/generación/consumo"]
[]
["9.2.- INSTALACIÓN DE ENLACE TIPO L","Longitud de la línea (km)"]
[null,"Cumple que no existen conexiones en \"T\" en la instalación de enlace."]
[null,"Está dotada del sistema de comunicaciones requerido según grado de criticidad de la instalación"]
[null,"En caso de línea aérea: dispone de cable/cables de guarda. Indicar cantidad: 1 ó 2"]
[null,"En caso de cable aislado: cumple que no se trata de aislamiento fluido"]
[null,"En caso de conexión de cable aislado a S/E de transporte tipo GIS, cumple que el terminal del cable es de tipo seco según IEC62271-209 figura 5"]
[]
["9.3.- INSTALACIÓN DE ENLACE TIPO T1 O T2","Relación de transformación del transformador de potencia (kV)."]
[null,"Distancia entre el parque de transporte y el transformador no transporte (m)."]
[null,"Cumple que no existen conexiones en “T” en la instalación de enlace (no aplica a las conexiones de alimentación a transformador de servicios auxiliares de generación desde el nivel de baja tensión del transformador no transporte)."]
[null,"El lado de red de transporte del transformador se conectará en estrella con neutro rígidamente conectado a tierra. En caso de solicitud de otro tipo de conexión, indicar en observaciones."]
[null,"Está dotada del sistema de comunicaciones requerido según grado de criticidad de la instalación. "]
[null,"En caso de conexión por cable aislado: cumple que no se trata de aislamiento fluido."]
[null,"En caso de conexión de cable aislado a S/E de transporte tipo GIS, cumple que el terminal del cable es de tipo seco según IEC62271-209 figura 5."]
[]
["9.4.- GRADO DE CRITICIDAD","GRADO DE CRITICIDAD CONSIDERADO EN EL PROYECTO DE LA INSTALACIÓN DE ENLACE LADO NO TRANSPORTE (Mínimo 2SP (doble sistema de protección)) Observación: coincidente con el indicado en el Informe de Viabilidad de Acceso\nNotas:\n2SP = doble sistema de protección independiente\n1C = un sistema de telecomunicaciones\n2C = dos sistemas de telecomunicaciones independiente\nTD = envío de teledisparo por actuación de fallo de interruptor al interruptor del otro extremo de la instalación de enlace","__________","__________","__________"]
[]
["9.5.- SERVICIOS AUXILIARES","ACORDE AL GRADO DE CRITICIDAD, LA INSTALACIÓN DE ENLACE LADO NO TRANSPORTE CUMPLE:"]
[null,"Doble sistema rectificador-batería, \nalimentando cada uno un sistema de protección"]
[null,"En caso de grado de criticidad 2C: Doble sistema rectificador-batería, \nalimentando cada uno un sistema de telecomunicaciones "]
[null,"Existe independencia física y funcional entre las instalaciones de transporte y de no transporte"]
[]
["9.6.- SISTEMA DE PROTECCIÓN ","ACORDE AL GRADO DE CRITICIDAD, LA INSTALACIÓN DE ENLACE LADO NO TRANSPORTE CUMPLE:"]
[null,"Doble sistema de protección, redundante, actuando cada uno sobre una bobina de disparo diferente del interruptor de enlace lado transporte y alimentándose cada uno a través de un sistema de alimentación de continua diferente. Existe solapamiento de las zonas de protección que garantiza en toda la instalación el grado 2SP"]
[null,"Duplicidad devanados de transformadores de intensidad no transporte, \nalimentando cada uno un sistema de protección."]
[null,"Doble bobina de disparo en el interruptor de enlace lado no transporte, disparándose cada una por un sistema de protección y alimentándose cada una a través de un sistema de çalimentación de continua diferente"]
[null,"Supervisión de la continuidad de cada uno de los circuitos de disparo en el interruptor de enlace lado no transporte"]
[null,"Protección de fallo de interruptor en el interruptor de enlace lado no transporte"]
[null,"En caso de grado de criticidad TD: Existencia de envío y recepción de teledisparo a los extremos  de la instalación de enlace por actuación de las protecciones de fallo de interruptor "]
[null,"En caso de instalación de enlace en base a línea: cumple con el equipamiento definido en el doc. DST/DSC/2019/045"]
[null,"En caso de instalación de enlace en base a transformador de potencia: se cumple la filosofía de bloqueos de cierre de interruptor de REE según doc. DST/DSC/2019/045"]
[]
["9.7.- REQUISITOS DE PROTECCIONES AL\nSISTEMA DE COMUNICACIONES","ACORDE AL GRADO DE CRITICIDAD, LA INSTALACIÓN DE ENLACE LADO NO TRANSPORTE CUMPLE:"]
[null,"El sistema de telecomunicaciones funcionará en condiciones de falta"]
[null,"En caso de grado de criticidad 2C: Doble sistema de comunicación entre extremos de la instalación de enlace, un sistema para cada sistema de protección, con medios de transmisión independientes, alimentados desde baterías de continua diferentes y separados físicamente"]
[null,"En caso de grado de criticidad 2C: No se emplean elementos comunes para los repetidores de los sistemas de telecomunicación asociados a los dos sistemas de protección"]
[null,"En caso de dos enlaces por fibra óptica, cada uno de ellos asociado a un cable de guarda de la misma línea, y grado de criticidad 2C, existirá máxima separación física entre ellos que permita la torre, incluidas cajas de empalme"]
[]
["9.8.- SISTEMA DE MEDIDA CORRESPONDIENTE AL PUNTO FRONTERA CON LA RED DE TRANSPORTE","El Punto de conexión y Punto frontera se ha definido como el lugar de la red donde se enlazan instalaciones correspondientes a distintas actividades. Se identifica en unifilar de la instalación de enlace."]
[null,"Se cumple que previo a la puesta en servicio existirá un enlace de comunicación con el Concentrador Principal de Medidas"]
[null,"Se cumple la solución preferente de independencia del sistema de medida respecto de las instalaciones de REE"]
[null,"Se cumple que el sistema de medidas es a 4 hilos "]
[null,"Dispone de sistema de Medida Principal + Comprobante o Principal + Redundante"]
[null,"Se cumple que la Medida Principal se instala en el Punto de conexión"]
[null,"En caso de instalación de Medida Redundante: \nSe cumple que ésta se instala en el Punto de conexión"]
[null,"En caso de instalación de Medida Comprobante: Se cumple que ésta se instala en el extremo de la instalación de enlace opuesto al extremo del Punto de conexión"]
[null,"CLASES DE PRECISIÓN"]
[null,"Transformador de tensión: 0.2"]
[null,"Transformador de intensidad: 0.2S"]
[null,"Contadores de energía activa: < = 0.2S"]
[null,"Contadores de energía reactiva: < = 0.5"]
[]
["10.- OBSERVACIONES "]